załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/11/2024/PES**

***\* - Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3 „Oferta Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia” i załącza wypełniony załącznik do oferty.***

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFERTA WYKONAWCY\*** |
| **1. Dane ogólne** | | |
| 1.1. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2023, 2024 lub 2025 1.2. Ilość miejsc 9 (8 pasażerów + kierowca) 1.3. przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia osoby na wózku inwalidzkim 1.4. wysokość przestrzeni ładunkowej: min. 135 cm. 1.5. całkowita długość pojazdu: min 530 cm. | Należy podać markę i model pojazdu, rok produkcji |  |
| **2. Silnik** | | |
| 2.1. elektryczny min. 136 KM 2.2. akumulator – min. 50 kWh 2.3. emisja CO2 – 0 g/km | Należy podać KM oraz pojemność akumulatora |  |
| **3. Wyposażenie** | | |
| 3.1. Klimatyzacja automatyczna lub manualna 3.2. system Radio lub Multimedia z wyświetlaczem dotykowym, łączami Bluetooth, USB, tunerem cyfrowym DAB i min. 4 głośnikami 3.3. Skrzynia biegów min. 5-biegowa plus bieg wsteczny lub automatyczna 3.4. zestaw naprawczy opon lub pełnowymiarowe koło zapasowe | Do każdego punktu należy podać oferowaną opcję |  |
| 3.5. tylna klapa lub tylne drzwi dwuskrzydłowe: z szybą/szybami ogrzewanymi wycieraczkami i spryskiwaczem. 3.6. wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe lub (kanapa w całości) lub pojedyncze fotele z możliwością demontażu 3.7. składany i wyjmowany trzeci rząd siedzeń – 3 miejscowy (kanapa w całości) lub pojedyncze fotele z możliwością demontażu lub układ 2+1 | Do każdego punktu należy podać oferowaną opcję |  |
| 3.8. min. dwa działające niezależnie od siebie, mające inne funkcje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe z homologacją, honorowane przez firmy ubezpieczeniowe do ubezpieczenia AC | Należy podać rodzaj i model zabezpieczenia |  |
| 3.9. Drzwi boczne z szybą przesuwne z prawej strony pojazdu 3.10. Centralny zamek, 2 kluczyki z pilotem 3.11. Izolacja dźwiękowo – termiczna 3.12. tapicerka materiałowa 3.13. komputer pokładowy 3.14. minimalne wymagania dla ładowarki pokładowej: ładowarka 11 kW, 3-fazowa 3.15. Wspomaganie układu kierowniczego 3.16. Napęd na koła przednie 3.17. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane 3.18. Regulacja kolumny kierownicy  3.19. całkowite przeszklenie pojazdu, w tym stałe lub uchylne okna boczne dla 2go i 3go rzędu foteli 3.20. wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem  3.21. elektrycznie regulowane przednie szyby boczne 3.22. tapicerka w przestrzeni pasażerskiej 3.23. fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego 3.24. podwójne siedzenie pasażerskie z przodu 3.25. komplet opon letnich rok produkcji 2023, 2024 lub 2025 z felgami 3.26. komplet opon zimowych rok produkcji 2023, 2024, 2025 z felgami 3.27. podnośnik 3.28. oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie |  |  |
| 3.29. Pakiet dealerski ubezpieczenia OC, AC i NNW na minimum 1 rok |  |  |
| **4. Bezpieczeństwo** | | |
| 4.1. fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 4.2. system kontroli trakcji ESP lub równoważny 4.3. poduszka powietrzna kierowcy i pasażera , poduszki kurtynowe dla 2go i 3go rzędu |  |  |
| **5. Adaptacja umożliwiająca przewóz osób niepełnosprawnych** | | |
| 5.1. atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego- 2 listwy montowane w podłodze lub system grzybkowy, górny punkt mocowania pasa bezpieczeństwa, komplet pasów do mocowania wózka do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim w tym biodrowy pas dla osoby na wózku – zgodne z normą ISO 10542-2 | Należy podać oferowane rozwiązania (marka, model, itp.) |  |
| 5.2. instalacja najazdu dla wózka inwalidzkiego, najazdy teleskopowe, aluminiowe umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu: długość min. 200 cm, nośność kompletu min. 300 kg | Należy podać oferowane rozwiązania (marka, model, itp.) |  |
| 5.3. dokument z Instytutu Transportu Samochodowego lub równoważny, umożliwiający dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego dot. adaptacji umożliwiającej przewóz osób niepełnosprawnych 5.4. kierunkowskazy dachowe 5.5. oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu montowane na magnes (z symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych) |  |  |
| **6. Wymagany okres gwarancji jakości i obsługa serwisowa** | | |
| 6.1. Minimum 24 miesiące gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) bez wyłączeń – obejmująca funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne; 6.2. Minimum 5 lat gwarancji na akumulator silnika 6.3. Minimum 96 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia;  6.4. Minimum 24 miesiące gwarancji na brak usterek lakierniczych 6.5. Wymagane zapewnienie przez Wykonawcę obsługi serwisowej pojazdu będącego przedmiotem zamówienia, w stacji serwisowej znajdującej się w odległości nie większej niż 90 km od siedziby Zamawiającego. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym posiadać homologację, o której mowa w art. 70d i 70f ustawy Prawo o ruchu drogowym. |  |  |
| **7. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia** | | |
| 7.1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |  |  |
| 7.2. Z przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. |  |  |

**.............................................................. .....................................................................**

**(miejscowość, data) (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)**