|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **Wymiary poglądowe w mm (sz/g/w)   (rzeczywiste wymiary mogą różnić się od podanych w tabeli w zakresie +/- 10 % przy zapewnieniu funkcjonalności** | **Ilość** | **Cena netto** |
| 1 | Bufet chłodzony.  Okres gwarancji:  12 miesiące od dnia odbioru urządzenia bez zastrzeżeń. | -zabudowa meblowa ma być wykonana na podstawie nierdzewnej -obudowa z płyty meblowej oklejanej HPL w kolorze zgodnym z istniejącą zabudową  - płyta meblowa ma być wytrzymała na warunki atmosferyczne, takie jak promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury czy wilgoć, odporne na zarysowania i przetarcia i mieć powłokę antybakteryjną  -blaty granitowe chłodnicze **wykonane ze spieku TECHLAM By LAVANTINA- CRYSTALLO o grubości 20mm** -w zabudowie umieszczona półka otwarta na porcelanę  - sterowanie ukryte pod panelem z płyty meblowej | 6000/800/900 | 1 |  |
| 2 | Bufet neutralny na napoje Okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia odbioru urządzenia bez zastrzeżeń | -zabudowa meblowa ma być wykonana na podstawie nierdzewnej -obudowa z płyty meblowej oklejanej HPL w kolorze zgodnym z istniejącą zabudową  - płyta meblowa ma być wytrzymała na warunki atmosferyczne, takie jak promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury czy wilgoć, odporne na zarysowania i przetarcia i mieć powłokę powłoce antybakteryjną  -blaty **wykonane ze spieku TECHLAM By LAVANTINA- CRYSTALLO o grubości 20mm** -w zabudowie umieszczone szuflady i półka otwarta na porcelanę | 2000/2000/900 | 1 |  |
| 3 | Bufet neutralny Okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia odbioru urządzenia bez zastrzeżeń | zabudowa meblowa ma być wykonana na podstawie nierdzewnej -obudowa z płyty meblowej oklejanej HPL HPL w kolorze zgodnym z istniejącą zabudową  - płyta meblowa ma być wytrzymała na warunki atmosferyczne, takie jak promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury czy wilgoć, odporne na zarysowania i przetarcia i mieć powłokę powłoce antybakteryjną  -blaty granitowe **wykonane ze spieku TECHLAM By LAVANTINA- CRYSTALLO o grubości 20mm** zabudowa przygotowana pod stanowisko LIVE COOKING opuszczony blat do umieszczenia urządzeń grzewczych | 6000/800/900 | 1 |  |
| 4 | Bufet neutralny z płytami ceramicznymi  Okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia odbioru urządzenia bez zastrzeżeń | zabudowa meblowa ma być wykonana na podstawie nierdzewnej -obudowa z płyty meblowej oklejanej HPL HPL w kolorze zgodnym z istniejącą zabudową  - płyta meblowa ma być wytrzymała na warunki atmosferyczne, takie jak promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury czy wilgoć, odporne na zarysowania i przetarcia i mieć powłokę powłoce antybakteryjną  -blaty granitowe **wykonane ze spieku TECHLAM By LAVANTINA- CRYSTALLO o grubości 20mm** z wbudowanymi płytami ceramicznymi -w zabudowie umieszczone szuflady i półka otwarta na porcelanę  - sterowanie ukryte pod panelem z płyty meblowej | 6000/800/900 | 1 |  |
| 5 | Bufet chłodzony  Okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia odbioru urządzenia bez zastrzeżeń. | -zabudowa meblowa ma być wykonana na podstawie nierdzewnej -obudowa z płyty meblowej oklejanej HPL HPL w kolorze zgodnym z istniejącą zabudową  - płyta meblowa ma być wytrzymała na warunki atmosferyczne, takie jak promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury czy wilgoć, odporne na zarysowania i przetarcia i mieć powłokę powłoce antybakteryjną  -blaty granitowe **wykonane ze spieku TECHLAM By LAVANTINA- CRYSTALLO o grubości 20mm** chłodnicze -w zabudowie umieszczone szuflady i półka otwarta na porcelanę  - sterowanie ukryte pod panelem z płyty meblowej | 5000/800/900 | 1 |  |
| 6 | Bufet neutralny na napoje ciepłe  Okres gwarancji  12 miesięcy od dnia odbioru urządzenia bez zastrzeżeń. | -zabudowa meblowa ma być wykonana na podstawie nierdzewnej -obudowa z płyty meblowej oklejanej HPL HPL w kolorze zgodnym z istniejącą zabudową  - płyta meblowa ma być wytrzymała na warunki atmosferyczne, takie jak promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury czy wilgoć, odporne na zarysowania i przetarcia i mieć powłokę powłoce antybakteryjną  -blaty granitowe **wykonane ze spieku TECHLAM By LAVANTINA- CRYSTALLO o grubości 20mm** -w zabudowie półka otwarta na porcelanę SZAFKA TECHNICZNA NA PRZYŁĄCZA WODY I FILTRY | 2000/1000/900 | 1 |  |

W stosunku do wskazanych urządzeń Zamawiający wymaga przyjazdu serwisu naprawczego do naprawy lub konieczności wykonania przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia **w czasie 24 godzin** licząc od daty zgłoszenia upoważnionego przedstawiciela **Zamawiającego. Zalecana jest wizja lokalna w obiekcie. Ze względów organizacyjnych montaż musi odbyć się w godzinach nocnych od 22 do 6 rano.**

**Termin dostawy: do 60 dni**

Cena ma obejmować dostawę i montaż urządzeń oraz niezbędne szkolenia.