**Zapytanie ofertowe**

Miejscowość, data

Stara Wieś, 15.11.2024 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zakup **kabiny lakierniczej z piecem (dostawa, montaż, uruchomienie) (1 zestaw, nowy)** w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)

**I Dane zamawiającego:**

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KÓS-MET" SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR, JÓZEF KÓSKA, DOROTA WOLF

ul. A. Mickiewicza 11

Stara Wieś, 43-330 Wilamowice

​NIP 9372371884

**II Przedmiot zamówienia i jego opis (specyfikacja, parametry, kod CPV)**:

Kod CPV: [39236000-5](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kabiny-natryskowe-4824) **Pełna nazwa:** Kabiny natryskowe

[42924300-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-natryskowe-5557) **Pełna nazwa:** Urządzenia natryskowe

[39715200-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-grzewcze-5064) **Pełna nazwa:** Urządzenia grzewcze

[42300000-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/piece-przemyslowe-lub-laboratoryjne-piece-do-spopielania-i-paleniska-5316) **Pełna nazwa:** Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska

Podstawowe parametry zestawu:

**Piec komorowy olejowy**:

Wymiary robocze pieca: 7000 dł. x 2500 wys. x 1700 szer.

Wymiary zewnętrzne pieca: 7550 dł. x 3105 wys. ( + uchwyty transportowe)

x 3550szer. ( wraz z wymiennikiem ciepła)

Ogólna budowa: Rama komory pieca stalowa spawana,

Panele wewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 1mm

Panele zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor półmat) o grubości 1mm

Wymiennik ciepła boczny, wymiennik ciepła jest dokręcany do komory pieca podczas montażu

Uszczelka na drzwiach oraz między komorą pieca, a wymiennikiem ciepła silikonowa odporna na temperaturę do 315 o C

Czynnik transportujący ciepło: powietrze atmosferyczne

Zainstalowana moc elektryczna: 2,5 kW

Wymiennik ciepła: boczny o długości 2680mm i wysokości 3105mm , 1 szt.

Palniki: 1 palnik

Paliwo: olej opałowy

Zbiornik na paliwo: tak, dwupłaszczowy

Kominy odprowadzające spaliny: tak

Moc grzewcza: do 210 kW

Rozprowadzenie powietrza: dolne

Izolacja termiczna: ściany boczne o grubości 180mm; w ścianach bocznych umieszczona jest wełna mineralna o łącznej grubości 200 mm.

Podłoga oraz sufit o grubości 140mm, wewnątrz umieszczona jest wełna mineralna o łącznej grubości 150mm

Czas nagrzewania: 20-30 min / 200 stopni C

Panel kontrolny: komponenty firm SIEMENS/HAGER/EATON lub równoważne

Regulator temperatury komory pieca

Regulator temperatury spalin wylotowych

Regulator czasowy

Termostat: czujnik temperatury spalin wylotowych: termopara typu J

czujnik temperatury w komorze pieca: PT100, umieszczony w kanale zasysowym wymiennika ciepła

Wentylatory: 2 sztuki, o wydajności przepływu 4000 m^3/h

Rodzaj pieca: nieprzelotowy, niedzielony

Drzwi: dwuskrzydłowe

Podłoga: sztywna, umożliwiająca wejście do środka komory

Rodzaj transportu: górny: 6 szyn 70x70 o rozstawie 220mm

**Kabina lakiernicza otwarta**

Ogólna budowa: kabina typu ściana ssąca, kabina wykonana z blachy o grubości

1,2mm-1,5mm malowanej proszkowo (połysk)

Wymiary robocze: 4000 dł. x 2500 wys. x 1000 szer.

Wymiary zewnętrzne: 4000 dł. x 2500 wys. x 1700szer. (wraz z wyciągiem)

Zasilanie: elektryczne

Moc znamionowa: 2,2 kW

Napięcie znamionowe: 400V

Częstotliwość: 50-60Hz

Filtry: poliestrowe, z automatycznym odmuchem,

Odmuch filtrów może zostać także wymuszony ręcznie, przyciskiem

na panelu operatorskim

Liczba filtrów: 4

Montaż filtrów: zapięcie typu bagnet, łatwy demontaż

Powierzchnia filtrów: 52 m^2

System czyszczenia filtrów: pneumatyczny - Jet Venturi

Wyciągi: 1 wyciąg, 2 wentylatory o średnicy wlotu 200mm,

maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza

Ilość obrotów silnika went.: 2800 obr/min

Głośność wirnika: 75dBa

Zużycie powietrza: 2 x 2700 m^3 / h

Spręż maks. 2 x 1200 Pa

**APLIKATOR elektrostatyczny –** minimalne wymaganie - pobór proszku z kartonu

**System transportu górnego dostosowany do wymiarów urządzeń**

System transportu górnego składający się z:

1. Wózek główny 6 torowy o dł. 7,2m – 1 sztuka

2. Belka transportowa o dł. 6,8m – 12 sztuk

3. Pole odstawcze 6 torowe – 2 sztuki

Elementy konstrukcji nośnej wykonane z IPE180. Wszystkie prowadnice wykonane z ceownika półzamkniętego 70x70x4.

Słupy konstrukcji wsporczej wykonane z kształtownika 100x100x3. Stopy słupów o wymiarach 215mm x 215mm.

Montaż prowadnic do konstrukcji nośnej na blachach o wymiarach 165mm x 165mm

**Montaż urządzeń i systemu transportu górnego**

**Projekt systemu transportowego**

**Transport**

**Informacje dodatkowe:**

- zamówienie obejmuje kompletną dostawę elementów niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia, montaż, uruchomienie w siedzibie zamawiającego

- oczekiwany minimalny okres gwarancji: 24 m-ce

- oczekiwany czas reakcji serwisowej od zgłoszenia problemu – 12h

Wskazane w niniejszej dokumentacji parametry są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego. Jeśli w jakiejkolwiek części dokumentacji (związanej z niniejszym postępowaniem ofertowym) występują nazwy handlowe lub wskazana jest technologia zastrzeżona dla konkretnego producenta – Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne lub lepsze.

**Lokalizacja przedsięwzięcia:** ul. A. Mickiewicza 11, Stara Wieś, 43-330 Wilamowice

**III Sposób przygotowania oferty**

1. Złożona oferta powinna zawierać:

* nazwę i adres oferenta
* datę sporządzenia
* opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym w pkt. II
* wartość oferty (netto i brutto)
* okres gwarancji
* czas reakcji serwisowej
* termin ważności oferty (minimum do dnia 6.12.2024)
* termin realizacji umowy/wykonania zamówienia
* podpis oferenta

1. Oferta powinna zawierać podpisane Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań oraz spełnieniu warunków określonych poniżej w pkt. 4 zgodnie z treścią we wzorze oferty – załączniku do ogłoszenia.
2. Oferent może skorzystać z wzoru oferty dołączonego do zapytania ofertowego. Prawidłowość sporządzenia oferty spoczywa na Oferencie.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:

- nie są powiązani z Zamawiającym osobowo, kapitałowo (oświadczenie) zgodnie z dok. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (zakaz konfliktu interesów)

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, (oświadczenie)

- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, (oświadczenie)

- posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (oświadczenie)

- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia (oświadczenie)

- zapoznali się z treścią zapytania ofertowego, a przedmiot oferty spełnia wszystkie wymagania w nich wskazane (oświadczenie)

1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.

**IV Termin i sposób składania ofert:**

1. Oferta musi zostać złożona poprzez Bazę Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>). Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Pytania lub oferty, które wpłyną do Zamawiającego innym kanałem niż przez portal Baza Konkurencyjności, pozostaną bez odpowiedzi. Takie oferty podlegają odrzuceniu. Po upływie terminu składania ofert komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie mailowo na adres: kosmet.info@gmail.com
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 26.11.2024r. o godz. 10:00.
3. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie odpowiadał na pytania oferentów, które wpłyną w ostatnim dniu zbierania ofert.
5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Kóska tel. 604 901 110.

**V Kryteria oceny oferty, wagi procentowe, sposób oceny ofert:**

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. II:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Znaczenie | Sposób oceny oferty |
| 1 | Najniższa cena całkowita netto | 100% | Punkty w ramach kryterium „najniższa cena całkowita netto” będą przyznawane wg następującej metodologii:  C min  Po1 = ------------------------ x 100 x 100%  Cr  Po1 – ilość punktów przyznana ofercie  C min – cena minimalna w zbiorze ofert  Cr – cena oferty rozpatrywanej |

W przypadku gdy przynajmniej dwie oferty uzyskają tę samą ilość punktów zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe z oferentami.

1. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone w pkt. II, III i IV.
2. Rozpatrzeniu podlegają jedynie te oferty, w których wskazany termin realizacji umowy nie przekroczy terminu 31.03.2025r.
3. Termin otwarcia ofert: 26.11.2024r. godz. 11.00.

**VI Inne**

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty (w zakresie terminu realizacji umowy) z uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty.

Jeżeli zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnie z przedstawioną ofertą.

3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego   
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

4. Termin realizacji umowy: do dnia 31.03.2025r. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy.

1. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ nie jest to uzasadnione ze względu na specyfikę realizacji zamówienia. Ewentualny podział zamówienia na części groziłby generowaniem nadmiernych trudności technicznych i organizacyjnych np. związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia ww. postępowania bez podawania przyczyny na każdym jego etapie.
3. Harmonogram realizacji zamówienia:

- podpisanie umowy niezwłocznie po wyłonieniu dostawcy

- termin realizacji umowy do dnia 31.03.2025r.

…………………………………………

Podpis i pieczęć Zamawiającego