WAG.26.23.2024

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot | Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto  PLN | Całkowita wartość brutto  (kol.4xkol.5) |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1. | Biurko proste z regulacją wysokości | Biurko proste z regulacją wysokości:   * wymiary: szerokość 180 cm/ głębokość 60 cm/ zakres regulacji wysokości co najmniej 72-125 cm; * materiał blatu: płyta wiórowa melaminowana o grubości 25-36 mm, wykończona obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm; * struktura płyty: matowa; * przepust kablowy w blacie; * system antykolizyjny; * stelaż metalowy malowany proszkowo w kolorze szarym lub czarnym: nogi metalowe w kształcie litery „L” lub „T”, regulacja wysokości; * gwarancja: 2 lata;   Kolor blatu jasny buk lub zbliżony do akceptacji przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia.  Zdjęcie poglądowe: | 2 szt. |  |  |
| 2. | Biurko narożne (kształtowe) z regulacją wysokości | Biurko narożne (kształtowe) z regulacją wysokości:   * strona biurka: prawa * kształt blatu: w kształcie litery „L”, krawędź wewnętrzna w kształcie łuku; * wymiary: * szerokość: 160 cm blat główny, 120 cm blat prawy; * głębokość blatu głównego po zewnętrznej krawędzi: 70-75 cm; * głębokość bocznego po zewnętrznej krawędzi: 55 -60 cm * wys. regulowana co najmniej w zakresie 72-125 cm; * materiał blatu: płyta wiórowa melaminowana o grubości 25-28 mm, wykończona obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm; * struktura płyty: matowa; * 2 przepusty kablowe w blacie; położenie środek blatu głównego oraz w rogu blatu bocznego, średnica co najmniej 8 cm; * stelaż metalowy malowany proszkowo w kolorze czarnym lub szarym: podstawa usztywniona metalową belką, nogi metalowe w kształcie litery „L” lub „T” jednocześnie spełniające rolę kanału kablowego, regulacja wysokości; * konstrukcja biurka zapewniająca stabilizację; * gwarancja: 2 lata.   Kolor blatu: jasny buk lub zbliżony do akceptacji przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia.  *Zdjęcie poglądowe:* | 2 szt. |  |  |
| 3. | Biurko narożne (kształtowe) z regulacją wysokości | Biurko narożne (kształtowe) z regulacją wysokości:   * strona biurka: lewa * kształt blatu: w kształcie litery „L”, krawędź wewnętrzna w kształcie łuku; * wymiary: * szerokość: 160 cm blat główny, 120 cm blat lewy; * głębokość blatu głównego po zewnętrznej krawędzi: 70-75 cm; * głębokość bocznego po zewnętrznej krawędzi: 55 -60 cm; * wys. regulowana co najmniej w zakresie 72-125 cm; * materiał blatu: płyta wiórowa melaminowana o grubości 25-28 mm, wykończona obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm; * struktura płyty: matowa; * 2 przepusty kablowe w blacie; położenie środek blatu głównego oraz w rogu blatu bocznego, średnica co najmniej 8 cm;; * stelaż metalowy malowany proszkowo w kolorze czarnym lub szarym: podstawa usztywniona metalową belką, nogi metalowe w kształcie litery „L” lub „T” jednocześnie spełniające rolę kanału kablowego, regulacja wysokości; * konstrukcja biurka zapewniająca stabilizację; * gwarancja: 2 lata.   Kolor blatu: jasny buk lub zbliżony do akceptacji przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia.;  *Zdjęcie poglądowe:* | 2 szt. |  |  |
| 4. | Blenda z płyty wiórowej | Blenda z płyty wiórowej:   * osłona frontowa do biurka montowana na wspornikach pod blatem biurka o szerokości 160-180 cm, wysokość 40-50 cm; * materiał: płyta wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm, wykończona obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm. * gwarancja: 2 lata.   Kolor płyty: jasny buk lub zbliżony do akceptacji przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia.;  Zdjęcie poglądowe: | 6 szt. |  |  |
| 5. | Szafka biurowa z roletą | Szafka biurowa zamykana roletą metalową z zamkiem oraz drzwiczkami z płyty laminowanej z zamkiem. o wymiarach szerokość 72-80cm, wysokość 160-195 cm, głębokość 60-65 cm Płyta laminowana półek o grubości minimum 18mm. Półki luźne, przez całą szerokość szafy, na podpórkach kołkowych z możliwością regulacji ich wysokości. Ściana tylna – płyta HDF biała lakierowana o grubości 3 mm.  Płyta laminowana zewnętrznej części szafy o grubości minimum 18 mm; aluminiowe uchwyty. Cokół max 5 cm lub kółka. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.  Gwarancja: 2 lata.  Kolor rolety: aluminium lub szary.  Kolor płyty szafy: jasny buk lub zbliżony do akceptacji przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia.  *Zdjęcie poglądowe:*  Szafa z żaluzją aluminiową TORO TS 14Szafa z żaluzją aluminiową TORO TS 14 | 1 szt. |  |  |
| 6. | Szafa biurowa na segregatory ‘120 | Szafa biurowa zamykana z zamkiem, wysokość 195 cm (+/- 2 cm) x szerokość 120 cm x głębokość 40 cm (+/-2 cm), drzwi dwuskrzydłowe na całej wysokości, nakładane umocowane do korpusu przez 3 zawiasy. Szafa z pionem środkowym wzmacniającym, który zapobiega uginaniu się półek każda część na pięć poziomów segregatorów. Płyta laminowana półek o grubości 25mm. Półki luźne, na podpórkach kołkowych z możliwością regulacji ich wysokości formatu A4. Ściana tylna – płyta HDF biała lakierowana o grubości 3 mm.  Płyta laminowana zewnętrznej części szafy o grubości 18 mm; aluminiowe uchwyty. Cokół max 5 cm. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.  Gwarancja: 2 lata  Kolor płyty szafy: jasny buk lub zbliżony do akceptacji przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia.  *Zdjęcie poglądowe:* | 1 szt. |  |  |
| 7. | Szafa biurowa na segregatory ‘100 | Szafa biurowa zamykana z zamkiem, wysokość 195 cm (+/- 2 cm) x szerokość 100 cm x głębokość 40 cm (+/-2 cm), na pięć poziomów segregatorów. Drzwi dwuskrzydłowe na całej wysokości, nakładane umocowane do korpusu przez 3 zawiasy. Płyta laminowana półek o grubości 18- 25mm. Półki luźne, przez całą szerokość szafy, na podpórkach kołkowych z możliwością regulacji ich wysokości formatu A4. Ściana tylna – płyta HDF biała lakierowana o grubości min. 3 mm.  Płyta laminowana zewnętrznej części szafy o grubości min. 18 mm; aluminiowe uchwyty. Cokół max 5 cm. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.  Gwarancja: 2 lata.  Kolor płyty szafy: jasny buk lub zbliżony do akceptacji przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia.  *Zdjęcie poglądowe:* | 2 szt. |  |  |
| 8. | Kontener mobilny pod biurko | Kontener wolnostojący mobilny pod biurko.  - Wymiary szerokość 40 cm, głębokość 45-50 cm, wysokość 65-70 cm  - materiał kontenera: płyta wiórowa melaminowana o grubości 18-25 mm, wykończony obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm;   * 4 szuflady z uchwytami; * centralny zamek blokujący wszystkie szuflady; * gwarancja: 2 lata.   Kolor płyty kontenera: jasny buk lub zbliżony do akceptacji przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia.  *Zdjęcie poglądowe:*  Kontener biurowy mobilny SOLID, 4 szuflady, 430 x 546 x 619 mm, dąb naturalny | 6 szt. |  |  |
| 9. | Szafka gospodarcza mobilna – prawa | Szafka gospodarcza mobilna:  - Wymiary szerokość 40 cm (+/- 2cm), głębokość 45-50 cm, wysokość 65-75 cm  - materiał szafki: płyta wiórowa melaminowana o grubości 18-25 mm, wykończony obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm;   * drzwi jednoskrzydłowe prawe nakładane umocowane do korpusu przez 2 zawiasy; * wewnątrz jedna półka luźna na podpórkach kołkowych z możliwością regulacji Płyta laminowana półek o grubości min. 18mm; * centralny zamek; * kółka meblowe z hamulcem; * gwarancja: 2 lata;   Kolor płyty szafki: jasny buk lub zbliżony do akceptacji przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia  *Zdjęcie poglądowe:* | 6 szt. |  |  |
| 10. | Biurowa ścianka działowa wyciszająca | Biurowa ścianka działowa wyciszająca:   * ścianka wyciszająca tapicerowana podłogowa, zaokrąglone narożniki, wymiary: szerokość 80-100 cm, wysokość min. 150 cm, grubość min. 18 mm * materiał: obustronna tapicerka z tkaniny 100% poliester z certyfikatem Oeko-Tex, wzmacniany stelaż wewnętrzny, min. 2 stopki metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub szarym, w zestawie kółka z hamulcami, * możliwość obustronnego wbijania szpilek; * gwarancja: 2 lata.   Kolor tapicerki szary do akceptacji przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia  Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. |  |  |
| 11. | Fotel biurowy | Fotel biurowy:   * aluminiowa konstrukcja oparcia; * aluminiowa 5-ramienna podstawa jezdna zapewniająca stabilizację i możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°; * 5 kółek o średnicy 60 mm, dostosowane do powierzchni miękkich tj. wykładziny; * teleskop gazowy zapewniający miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości; * wymiary: szerokość siedziska: 50 cm (+/- 2 cm), głębokość: 47-51 cm (+/- 4 cm), wysokość krzesła co najmniej: 110 cm; wysokość siedziska co najmniej: 44 cm; * regulacja wysokości siedziska co najmniej w zakresie 10 cm; * regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa co najmniej w zakresie 5 cm; * regulacja kąta pochylenia oparcia co najmniej w zakresie 90-120 stopni, wychylenie oparcia z możliwością blokady w co najmniej 3 pozycjach; * regulacja głębokość siedziska co najmniej w zakresie 4 cm; * zagłówek z regulacją wysokości co najmniej w zakresie 5 cm i kąta pochylenia co najmniej w zakresie 45 stopni; * podłokietniki regulowane w co najmniej 2 płaszczyznach: góra-dół oraz przód-tył; * wyprofilowane siedzisko i oparcie, odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud; * siedzisko wykonane z materiału odpornego na ścieranie (odporność min. 150 tys. cykli); oparcie wykonane z materiału odpornego na ścieranie (odporność min. 150 tys. cykli) lub wentylowanej siatki; * kolor oparcia i siedziska: ciemny (np. czarny, grafit); * maksymalny udźwig fotela: co najmniej 130 kg; * instrukcja użytkowania w komplecie; * gwarancja: 2 lata. | 6 szt. |  |  |
| Razem brutto (PLN): | | | | |  |