**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

Nr postępowania: **2/2024/KPO/HORECA/INFOSHARE**

**Miejscowość, data:**

……………………………

**Zamawiający:**

INFOSHARE Sp. z o.o.

al. Aleja Grunwaldzka 472B

80-309 Gdańsk

NIP: 9571082154

**OFERTA**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego, (ja/my) niżej podpisany(i):

imię ............................. nazwisko .............................................

imię ............................. nazwisko .............................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| działający w imieniu i na rzecz: | |  |
|  |  |  |
|  | Pełna nazwa Wykonawcy: |  |
|  | Adres Wykonawcy: |  |
|  | NIP/VAT-UE |  |
|  | Nr telefonu: |  |
|  | E-mail do kontaktu: |  |

1. **Oferuję** realizacjęprzedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  **i waluta** | **Wartość brutto**  **i waluta** |
| **A)** **Kaseton reklamowy mały z torbą transportową** | 20 szt. |  |  |  |
| **B)** **Kaseton reklamowy duży z torbą transportową** | 8 szt. |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** | | |  |  |

Uszczegółowienie oferty (zgodnie z pkt V Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego):

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Kaseton reklamowy mały z torbą transportową - 20 sztuk** | |
| Parametry funkcjonalno-techniczne | **Należy podkreślić właściwe** |
| - mobilny, przystosowany do wielokrotnego składania i rozkładania | Spełnia/nie spełnia |
| - wolnostojący (stojący samodzielnie)  na własnych stopach stabilizujących bez wymagania mocowania do podłoża/podłóg/ścian budynków | Spełnia/nie spełnia |
| - podświetlany wbudowanym w profile boczne oświetleniem LED z dwustronną iluminacją zasilany ze standardowych gniazdek 230V | Spełnia/nie spełnia |
| - kabel zasilający z niezbędnymi zasilaczami powinien być w zestawie, długość kabla min. 1 m | Spełnia/nie spełnia |
| - wymiary: szerokość 100cm, wysokość 250cm, głębokość co najmniej 10cm | Spełnia/nie spełnia |
| - powinny posiadać możliwość wymiany ścian przednich i tylnych | Spełnia/nie spełnia |
| - wymienne ściany przednie i tylne powinny być możliwe do nadrukowania i być zrobione z materiału który można składać, rolować | Spełnia/nie spełnia |
| - wymienne ściany powinny być wykonane z materiałów typu frontlit, backlit lub blockout | Spełnia/nie spełnia |
| - wymienne ściany powinny być produkowane i dostępne również u innych producentów | Spełnia/nie spełnia |
| - kasetony powinny być dostarczone z pokrowcami na kółkach oraz formami piankowymi umożliwiającymi ich transport oraz przechowanie | Spełnia/nie spełnia |
| - montaż i demontaż kasetonów nie może wymagać narzędzi za wyjątkiem kluczy imbusowych | Spełnia/nie spełnia |
| - kolor kasetonów (ścianki boczne) powinny być jednego koloru, najlepiej szare | Spełnia/nie spełnia |
| - wymiana ścian przednich i tylnych nie powinna wymagać żadnych narzędzi | Spełnia/nie spełnia |
| - kasetony powinny być objętą co najmniej 2-letnią gwarancją | Spełnia/nie spełnia |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Kaseton reklamowy duży z torbą transportową - 8 sztuk** | |
| Parametry funkcjonalno-techniczne | **Należy podkreślić właściwe** |
| - mobilny, przystosowany do wielokrotnego składania i rozkładania | Spełnia/nie spełnia |
| - wolnostojący (stojący samodzielnie)  na własnych stopach stabilizujących bez wymagania mocowania do podłoża/podłóg/ścian budynków | Spełnia/nie spełnia |
| - podświetlany wbudowanym w profile boczne oświetleniem LED z dwustronną iluminacją zasilany ze standardowych gniazdek 230V | Spełnia/nie spełnia |
| - kabel zasilający z niezbędnymi zasilaczami powinien być w zestawie, długość kabla min. 1 m | Spełnia/nie spełnia |
| - wymiary: szerokość 300cm, wysokość 250cm, głębokość co najmniej 10cm | Spełnia/nie spełnia |
| - powinny posiadać możliwość wymiany ścian przednich i tylnych | Spełnia/nie spełnia |
| - wymienne ściany przednie i tylne powinny być możliwe do nadrukowania i być zrobione z materiału który można składać, rolować | Spełnia/nie spełnia |
| - wymienne ściany powinny być wykonane z materiałów typu frontlit, backlit lub blockout | Spełnia/nie spełnia |
| - wymienne ściany powinny być produkowane i dostępne również u innych producentów | Spełnia/nie spełnia |
| - kasetony powinny być dostarczone z pokrowcami na kółkach oraz formami piankowymi umożliwiającymi ich transport oraz przechowanie | Spełnia/nie spełnia |
| - montaż i demontaż kasetonów nie może wymagać narzędzi za wyjątkiem kluczy imbusowych | Spełnia/nie spełnia |
| - kolor kasetonów (ścianki boczne) powinny być jednego koloru, najlepiej szare | Spełnia/nie spełnia |
| - wymiana ścian przednich i tylnych nie powinna wymagać żadnych narzędzi | Spełnia/nie spełnia |
| - kasetony powinny być objętą co najmniej 2-letnią gwarancją | Spełnia/nie spełnia |

1. **Oświadczam,** że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. **Oświadczam**, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **Oświadczam,** że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

* Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego;
* Poglądowe zdjęcia lub wizualizacje

................................................................................

(czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)