**FORMULARZ OFERTOWY**

Projekt *„Dywersyfikacja działalności firmy REDNEX poprzez otworzenie hotelu na terenie województwa łódzkiego”*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający | | ORGANIZACJA PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH "REDNEX" GRAŻYNA LACHOWSKA  97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Orla nr 22 | | | |
| Oferent (pełna nazwa/ adres siedziby/ dane rejestrowe/ numer telefonu) | |  | | | |
| Przedmiot zamówienia | | **Część 1**  **Punk 1 Roboty budowlane**  **Przygotowanie i wykończenie pomieszczeń**   * ściągnięcie(skucie)starych płytek z klejem na podłodze i ścianie o pow.485m2. Powierzchnia485m2 obejmuje:podłoga i ściany w łazience, podłogi w pokojach,korytarzu,klatce schod., jadalni.Obecnie na podłodze i ścianach płytki * wykucie metalowych ościeżnic w pomieszczeniach21szt.Rozmiar ościeżnic90x200cm * Naprawa pęknięć i rys na ścianach(ściany murowane)i na sufitach zabudowanych GK.Usunięcie odpadającego materiału,poszerzenie istniejących i rys i pęknięć, zagruntowanie,wypełnienie materiałem wysoko elastycznym na bazie gipsu,wtopienie taśm łączeniowych,zagipsowanie i wyszlifowanie.Łączna pow.1030m2 * wykucie1otworu drzwiowego:100x205cm z klatki schodowej do jadalni. * modernizacja2punktów instalacjiC.O.aby możliwe było podłączenie grzejnika w kolejnym pomieszczeniu do grzejników typuV. Zakończone zaworami,umieszczone w otulinach termicznych w bruzdach podłogowych * modernizacja inst.wodno-kanalizacyjnej-10 punktów-modernizacja podłączenia prysznicowego natynkowego w celu podłączenie zest.prysznicowego podtynkowego w10łazienkach do odpływów bez brodzikowych.Szer.prysznica 80cm, szer.odpływu liniowego60cm.Przyłącza zakończone zaworami oraz umieszczone w bruzdach ściennych/podłogowych * modernizacja instalacji elektrycznej i antenowej30pk.: * w10 łazienkach i pokojach w celu podłączenia lustraLED * w korytarzach w celu podłączenia5SZT.czujników ruchu * w celu wykonania przyłączy antenowych w 5 pokojach   Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona.  UWAGA: Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obecnymi normami i technologią umożliwiającą jej dopuszczenie do zastosowania w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych. Nie mogą naruszyć konstrukcji ścian.Pow.po wykonaniu prac musi być przygotowana pod dalsze prace wykończeniowe (zaszpachlowana/zatynkowana)  **Wykończenie pomieszczeń**   * malowanie ścian i sufitów * gruntowanie ścian i sufitów,akrylowanie narożników oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów.Łączna pow.malowania -1030m2 jednorazowego malowania.Malowanie farbami lateksowymi.Sufity w kolorze białym,ściany w kolorze * ułożenie glazury na podłodze i ścianach.Pow.pod glazurę powinna być wyrównana,wypoziomowane nierówności.Wylewki betonowo dostosowane do odpływu liniowego ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody oraz odpowiednią hydroizolacją,wklejenie w narożnikach taśmy hydroizolacyjnej. Podłoga oraz ściany powinny posiadać odpowiednią wilgotność przed ułożeniem glazury.Zagruntowana gruntem do powierzchni chłonnych pow.do gruntowania485m2. Ułożenie płytek na zaprawie klejowej wysoko elastycznej:płytki podłogowe w łazienkach29m2, płytki ścienne w łazienkach160 m2,płytki podłogowe w pokojach140 m2,korytarzach42m2,klatce schodowej50m2,płytki na podłodze w jadalni 64 m2.Z ułożeniem cokołów min.5cm. Fuga elastyczna między płytkami o szerokości1,5mm.Wykonanie silikonu pomiędzy ścianami i podłogą oraz w narożnikach.   UWAGA: Ułożenie płytek w taki sposób by zapewnić odpowiedni odpływ wody do odpływu liniowego pod prysznicami,dopasowane do obecnych wysokości progów drzwiowych.W miejscu styku płytek przy kątach zewnętrznych szlifowanie pod kątem45stopni.  Zamawiający wymaga by wykonane prace zostały z obowiązującymi normami, najlepszymi praktykami i technologią.   * Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami 21szt.80x200cm i 1szt.100x200 * Montaż armatury łazienkowej-10łazienek montaż: * stelaży podtynkowychWC z misą i deską wolno opadającą i obudowanie go płytą KG od podłogi do sufitu * zest.prysznicowych podtynkowych z deszczownicą, słuchawką z wężem i mocowaniem punktowym oraz panel z pojedynczym uchwytem i przełącznikiem natrysku. * montaż umywalek łazienkowych z szafką i syfonem * montaż wolnostojących baterii umywalkowych * montaż kabin prysznicowych ze szkła.Mocowane bez brodzikowo z drzwiami otwieranymi przesuwnie z możliwością regulacji szerokości, z kompletem uszczelek odprowadzających wodę i aluminiowym progiem uszczelniającym drzwi * montaż 10szt.kompletów uchwytów:naściennych dozowników do mydła,uchwytów na ręczniki,uchwytów na papier toaletowy i szczotkę do toalety. * Montaż elektryczny obejmuje montaż: * 10szt.lusterLED w łazienkach * 10zt.wentylatorów w łazienkach * 10szt.lamp pokojowych montowanych do sufitu * 5szt.czujników ruchu natynkowych współpracujących z oświetleniem LED * 50szt.gniazdek elekt.podwójnych,10szt.wyłączników elekt.podwójnych,25szt.wyłączników pojedynczych * montaż barierki schodowe z poręczą na 3 kondygnacyjnej klatce schodowej   **Punk 2 Usługa wywozu odpadów budowlanych 8m3**  **Punkt 3 Materiały budowlane:**  -20szt.gruntu do pow. chłonnych  -50szt.wylewki betonowej25kg  -6szt. Uniflot25kg  -10szt.gładź szpachlowa gotowa25kg  -50szt.papier ścierny gr.180  -10szt taśmy do łączeńGK  -100szt.klej do płytek elast.  -8szt.syst.do pozycjonowania płytek  -40szt.fugi5kg(22 biała,18beżowa)  -3szt.płytaGK woda  -20szt.stelażu przyściennegoUD30 dł.3m do GK  -30szt.farby lateksowej zmywalnej-szara  -6szt.farby białej antyrefleksowej  -30szt.akryli  -20szt.silikonu(10szt.biały,10szt.beżowe)  -10szt.gotowej hydroizolacji25kg  -200mb taśmy do hydroizolacji  **Punkt 4 Płytki podłogowe i ścienne:**  a)37,45m2 płytek podłogowe,gresowe,szkliwione,rektyfiklowane,matowe,mrozodporne o wym.60x60cm,grubość min.8mm,1gatunek,kl.ścieralności min4 i antypoślizgowości na poz.R9/R10.  b)180,05m2 płytki ścienne,szliwione,rektyfiklowane,satynowe o wym.40x120cm i gr.min.12mm,1 gatunek.  c)57,78m2 płytki gresowe,szkiwione,rektyfiklowane,matowe,mrozoodporne o wym.60x60cm i gr.min.8mm,1gat.4klasa ścieralności,st.antypoślizgowy R9/R10  Odcień biały z ciemnymi i rdzawymi wzorami imitującymi kamień(marmur).Wymagany ten sam producent/ta sama kolekcja by zapewnić należyty efekt wizualny łazienek. Dot.poz. a,b,c.  -250m2 płytki gresowe,matowe,mrozoodporne o pow.strukturalnej o wym.20x60,stopień antypoślizgowy R10.Odcień i pow.płytek imitująca drewno w odcieniu beżowym  Podany wymiar płytek może posiadać odchylenia +/-5mm.  **Punkt 5 Zestaw armatury i ceramiki:**  -10szt.odpływów liniowych60cm ze stali nierdzewnej z możliwością wklejenia płytek ceramicznych  -10szt.zestawWCmisa+stelaż podtynkowy+deska wolno opadająca. Stelaż podtynkowy o regulowanej wys.min.1144–1344 lub więcej, gł.montażu regulowana min.170-200mm,spłuczka podtynkową z izolacją akustyczną i przeciw kondensacyjną,misaWCwykonana z ceramiki kol.białego, z odpływem poziomym, przyłączeDIN,otwór odpływowy100mm,odległość mocowania160-220 mm.Wymiar standardowy dla os.dorosłej  -10szt.szafek meblowa z umywalką z otworem na baterie,szer.60 cm,gł.45 cm,wys.25 cm,złączeDIN,odpływ z korkiem,z otworem na kran,przelewem,korkiem pop-up,elementami do montażu,wykonana z ceramiki sanitarnej,kształt kanciasty z szafką umywalkową wisząca na ścianie z2szufladami, amortyzator sprawiający,że szuflady zamykają się lekko i cicho,odporną na działanie wilgoci, z materiałem mocującym w komp.,kolor biały mat lakierowany, szer. i gł.szafki dopasowana do zlewu, wys.50 – 60 cm  -10szt.syfonów do umywalki wykonanym z metalu w kolorze chrom z korkiem klik-klak chrom o śr.35mm  -2szt.LustroLED:prostokątne o wymiarach szer.60cm,wys.80 cm, podświetlane z4stron taśmamiLEDz zasilaczem  -10szt.baterii umywalkowa, zasięg min110 mm, kolor chrom,jednouchwytowa z regulacją temp.,wys.160–200mm, montaż stojący, do jednego otworu,elastyczne węże przyłączeniowe  -10szt.kabin prysznicowych, ze szkła przeźroczstego, hartowanego gr.mini.6mm z powłoką ułatwiającą czyszczenie,uchwyty metalowe w kolorze chrom, rozm.80x80,wys190cm, kwadratowa, mocowana bezbrodzikowo, z regulacji szerokości, z kompletem uszczelek odprowadzających wodę i aluminiowym progiem uszczelniającym drzwi  -10szt.Kompletów uchwytów w skład zest.wchodzi:uchwyt na ręcznik,uchwyt na papier toaletowy,uchwyt na szczotkę do toalety ze szczotką.Kolor chrom,materiał metal  **Punkt 6 Wyposażenie elektryczne:**  -3szt.kabla antenowego25m  -10szt.lampy pokojowe montowane do sufitu,5punkt.z możliwością regulacji położenia światła.Metalowa w kol.czarnym matowym,chromowana.Wymiary:max.wysokość22,5cm.,Min.dł.77,5,szer.57,5cm.Źródło światła żarówka GU10.Zasilana230V. Dopuszcalna różnica +-5cm  -5szt.czujnik ruchu natynkowy, wsp.z oświetleniemLED,z regulacją: czasu świecenia, czułości natężenia światła.Kolor biały.Zasilanie:~230V/50Hz maksymalne obciążenie1200W, kąt widzenia360°,śr.widzenia max12m, czas działania min:10sec ± 3 sec max:7min±2min  -10szt.wentylator łazienkowy:przedni panel ze szkła,cicha praca,obudowa w kol.białym,czujnik wilgotności,wyłącznik czasowy, zawór zwrotny, łożyska kulkowe, montaż zarówno w pionie i poziomie.Wym.wys.158szer.158głęb.125,śr.:100(mm).Dopuszczalna różnica+-10mm  -50szt.gniazdko el.podwójne uziemieniem2x2P+UZ,16A,250V  -10szt.wyłącznik el.podwójny  -25szt.wyłącznik el.pojedynczy  Gniazdka w kolorze czarnym z zaciskami gwinotowanymi.Wymaga się aby gniazda i wyłączniki el.były od tego samego producenta/z tej samej serii  **Punkt 7 drzwi wewnętrzne**  -21szt.80x200cm,1szt.100x200 cm. Drzwi dźwiękoizolacyjne, typ A, dźwiękochłonność min.27dB, laminowane, bezprzylgowe, system HAPTIC, ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF, wypełnienie płyta wiórowa pełna, uszczelka opadającą. W tym10szt.drzwi z podcięciem wentylacyjnym i wkładką WC. Aprobata Techniczna ITB:AT - 15-6411/2014.Pozostałe12szt z wkładką na klucz(klamka i zamek osobne)zawiasy3szt.Ościeżnica regulowana system DIN, laminowana. Kolor biały, matowy z przetłoczeniami ozdobnymi  **Część 2**  **Punkt 1 Dostawa i montaż 10 kompletów klimatyzatorów ściennych typu SPLIT**  Dostawa i montaż 10 kompletów klimatyzatorów ściennych typu SPLIT (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) do pokoi hotelowych oraz materiałów niezbędnych do instalacji i prawidłowego działania sytemu klimatyzacji.  Specyfikacja urządzenia:  Klimatyzator freonowy ścienny typu Split o mocy chłodniczej min. 2,5 kW oraz mocy grzewczej min. 2,8 kW.  - wbudowany moduł WiFi umożliwiający obsługę klimatyzacji poprzez urządzenia mobilne np. smartfon,  - możliwość sterowania żaluzjami jednostki wewnętrznej w pionie jak i poziomie,  - wbudowany jonizator powietrza.  Zakres prac:  - montaż - klimatyzator (jedn. wewn. + jedn. zewn.) – 10 kpl.  - instalacja freonowa z rur miedzianych chłodniczych preizolowanych – 10 kpl.  - instalacja sterująca pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną – 10 kpl.  -instalacja grawitacyjnego odprowadzania skroplin wykonana w systemie rur klejonych PVC-U wraz z syfonem suchym – 10 kpl.  UWAGA: Prowadzenie instalacji może wymagać wykonania bruzdowania w tynkach cementowo-wapiennych, wylewkach betonowych lub pod zabudową wykonaną z płyt kartonowo-gipsowych.  Lokalizacja jednostek zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania instalacji całości systemu klimatyzacji oraz jego odbioru zapewnia Wykonawca.  **Część 3**  **Punk 1 Wykonanie barierki schodowej z poręczą**  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie barierki schodowej oraz poręczy na 3 kondygnacyjnej klatce schodowej.  Parametry barierki schodowej:  - Typ barierek: Schodowe, spawane, mocowane do podłoża i do ściany  - Materiał: Stal czarna, wytrzymała i odporna na uszkodzenia  - Profil konstrukcyjny: min. 50x50x2 mm  - Wypełnienie: Profil stalowy min. 20x20x2 mm  - Metoda spawania: MIG/MAG  - Powłoka wykończeniowa: Malowanie proszkowe, kolor czarny o drobnej strukturze – powłoka odporna na zarysowania oraz działanie warunków atmosferycznych  - Długość barierek: 7,2 metra bieżącego  - Wysokość barierki min. 100 cm  Specyfikacja poręczy:  - Typ poręczy: Schodowa, spawana, mocowane do ściany  - Materiał: Stal czarna, wytrzymała i odporna na uszkodzenia  - Profil konstrukcyjny: min. 50x50x2 mm  - Metoda spawania: MIG/MAG  - Powłoka wykończeniowa: Malowanie proszkowe, kolor czarny o drobnej strukturze – powłoka odporna na zarysowania oraz działanie warunków atmosferycznych  - Długość poręczy: 2,8 metra bieżącego  **Kod CPV**  31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura  44111000-1 Materiały budowlane  44111700-8 Kafelki  44190000-8 Różne materiały budowlane  44221200-7 Drzwi  45000000-7 Roboty budowlane  Wizja lokalna po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego | | | |
|  | | | |
| Kryteria oceny zamówienia | | **Część 1** | **netto** | **brutto** | |
| Punkt 1 Roboty budowlane |  |  | |
| Punk 2 Usługa wywozu odpadów budowlanych 8m3 |  |  | |
| Punkt 3 Materiały budowlane |  |  | |
| Punkt 4 Płytki podłogowe i ścienne  Punkt 5 Zestaw armatury i ceramiki |  |  | |
| Punkt 6 Wyposażenie elektryczne |  |  | |
| Punkt 7 drzwi wewnętrzne |  |  | |
| **Łączna cena za część 1** |  |  | |
| **Część 2** | netto | brutto | |
| Punkt 1 Dostawa i montaż 10 kompletów klimatyzatorów ściennych typu SPLIT |  |  | |
| **Łączna cena za część 2** |  |  | |
| **Część 3** | netto | brutto | |
| Punk 1 Wykonanie barierki schodowej z poręczą |  |  | |
| **Łączna cena za część 3** |  |  | |
| Forma płatności | | **przelew** | | | |
| Termin płatności | |  | | | |
| Okres gwarancji | |  | | | |
| Oświadczenie oferenta  ( zgodnie z zapytaniem ofertowym) | | OŚWIADCZAMY, ŻE:  1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia | | | |
| Informacje dodatkowe  ( Dane osoby do kontaktu  Imię; Nazwisko; e-mail; telefon) | |  | | | |
| Data przygotowania oferty | |  | | | |
| Termin ważności oferty | |  | | | |
| Podpis i pieczęć Oferenta | |  | | | |
|  | | | | | |

Pieczęć Oferenta Miejscowość i data

**Oświadczenie o braku powiązań**

**osobowych i kapitałowych**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu:

*„Dywersyfikacja działalności firmy REDNEX poprzez otworzenie hotelu na terenie województwa łódzkiego”*

Oświadczamy, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej   
do reprezentacji Oferenta