**Załącznik 1 do Zapytania ofertowego**

|  |
| --- |
|  |
| **Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności** |
| **Tytuł projektu:**  **Inwestycja w województwie zachodniopomorskim w zwiększenie odporności przedsiębiorstwa oraz dywersyfikację usług w firmie Usługi Hotelarsko-Gastronomiczne Paweł Bylicki po przez uruchomienie bistra z kinem, strefy rozrywki i wypożyczalni rowerów elektrycznych celem pozyskania nowych klientów.** |
| **Numer wniosku: KPOD.01.03-IW.01-7235/24** |
| **Zapytanie ofertowe 2/11/2024** |

………………………………………………………….

(Miejscowość i data)

**Dane Wykonawcy:**

**Nazwa:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Adres siedziby:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Numer telefonu/faxu:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Adres e-mail:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**NIP:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Osoba mogąca podpisać umowę podpisem elektronicznym:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **Oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia **zgodnie z zapisami i wymaganiami zapytania ofertowego.**
2. **Oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia ………………..………………………………………….............. (nazwa producenta/model/typ) **zgodnie z poniższą tabelą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Przedmiotu zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| Dostawa, montaż oraz uruchomienie Parku rozrywki na świeżym powietrzu: Strefa zabaw dla najmłodszych , Siłownia dla Seniorów. |  |  |  |

1. **Oświadczamy,** że czas **reakcji na awarię wyniesie**:

**…………. godzin -** od zgłoszenia Wykonawcy awarii.

1. **Oświadczamy,** że **gwarancja na wykonanie Placu Rozrywki**:

**…………. lat -** od podpisania protokołu odbioru.

1. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. **Oświadczamy**, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
3. **Oświadczamy**, iż oferta ważna jest przez **60 dni** licząc od daty upływu terminu składania ofert.
4. **Zobowiązujemy się** w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. **Oświadczamy,** że oferowany przez nas sprzęt **spełnia wymagania techniczne** w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w rozdziale 2. Opis przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Opis wymaganych jakościowych oraz ilościowych parametrów technicznych | Ilość | Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane jakościowe oraz ilościowe parametry techniczne |
| Dostawa, montaż oraz uruchomienie Parku rozrywki na świeżym powietrzu: Strefa zabaw dla najmłodszych , Siłownia dla Seniorów. | **Huśtawka integracyjna Specyfikacja materiałowa:** Łańcuch atestowany – stal nierdzewna; Belki nośne 100 x 100 mm – drewno klejone; Belka pozioma - metalowa 80 x 80 mm, cynkowana ogniowo; Kotwy – stalowe, cynkowane ogniowo;Siedzisko kosz – liny stalowe w oplocie PP 16 mm. **Wymiary:** Szerokość: 3,62 m; Długość: 2,48 m; Wysokość: ~ 2,20 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,00 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,00 m; Głębokość fundamentowania: - 0,50 m.  *Urządzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w całej strefie funkcjonowania w postaci  piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009*  **Huśtawka dla niepełnosprawnych** **Specyfikacja materiałowa:** Elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej; PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2; rury stalowe: 42,4 x 2,0; 38,0 x 2,0; 60,3 x 2,6; 88,9 x 2,7 mm; profil stalowy, zamknięty: 40,0 x 27,0 x 2,0 mm; Nogi huśtawki:rura 88,9x2,6 mm [kotwy]; 88,9 x 2,0 mm [nogi wkopywane]; Platforma: blacha aluminiowa, ryflowana 3,0 mm; amortyzatory i sprężyny gazowe. **Wymiary:** Szerokość: 1,99 m; Długość: 2,99 m; Wysokość: ~ 2,20 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 6,00 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,00 m; Głębokość fundamentowania: - 0,55 m.  **Zestaw STREET WORKOUT  Specyfikacja:**  lina do wspinania; drabinka pozioma; drabinka pionowa; drążki do podciągnięć/wymyków 2 szt.; drążek do podciągania. **Specyfikacja materiałowa:** słupy konstrukcyjne 10 x 10 cm stalowe, cynkowane, malowane proszkowo; drabinki fi 33,7 mm, poręcze gimnastyczne – stal nierdzewna; rury poziome fi 33,7/42 mm; lina wykonana z juty fi 40 mm. **Wymiary:** Szerokość: 4,28 m; Długość: 5,02 m; Wysokość: 3,10 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 8,28 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 9,02 m; Głębokość fundamentowania: -0,70/0,90 m.  **Podciąg nóg** **Specyfikacja materiałowa**: Konstrukcja nośna - rury stalowe o przekroju 88,9 mm, blacha 8 mm pozostałe elementy rury stalowe 42,4 mm **Wymiary urządzenia:** wysokość : 170 cm szerokość : 95 cm  długość : 55 cm **wymiary strefy użytkowej**: 3,95 x 3,55 m  Wysokość swobodnego upadku: 0,3 m  Przeznaczenie: użytkownicy powyżej 140 cm  Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg  **Wioślarz** **Specyfikacja materiałowa**: Konstrukcja nośna - słup o przekroju 114,3 mm  pozostałe elementy rury stalowe 60,3 i 42,4 mm siedziska wykonane z HDPE **Wymiary urządzenia:** wysokość: 101 cm szerokość: 117 cm  długość: 94 cm **wymiary strefy użytkowej**: 4,17 x 3,94 m  Wysokość swobodnego upadku: 77 cm  Przeznaczenie: użytkownicy powyżej 140 cm  Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg **KARUZELA** **Specyfikacja materiałowa:** konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo; siedziska aluminiowe pokryte gumą. **Wymiary:** Średnica : 1,80 m; Wysokość: ~0,85 m; Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,85 m; Wymiary średnicy strefy funkcjonowania szerokość: 5,80 m; Głębokość fundamentowania: -0,80 m.  **Bujak „Koniczynka” Specyfikacja materiałowa:** płyta HDPE 19 mm; sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm; stopa montażowa – stal ocynkowana; uchwyty – stal ocynkowana, malowana proszkowo.  **Wymiary:** Szerokość: 0,86 m;  Długość: 0,86 m;  Wysokość: ~0,63 m;  Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,63 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,86 m;  Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,86 m;  Głębokość fundamentowania: -0,70 m.  **Bujak „KANGUREK”**  **Specyfikacja materiałowa:** płyta HDPE 19 mm dwukolorowa; siedzisko – płyta HDPE 10-19 mm; sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm; stopa montażowa – stal ocynkowana; **Wymiary:** Szerokość: 0,25 m; Długość: 0,92 m; Wysokość: ~0,50 m; Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,50 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,91 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,91 m; Głębokość fundamentowania: -0,70 m.  **Bujak „DINO”**  **Specyfikacja materiałowa:** płyta HDPE 19 mm dwukolorowa; siedzisko płyta HDPE 10 - 19 mm; sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm; stopa montażowa – stal ocynkowana; uchwyt - poliamid PA 6. **Wymiary:** Szerokość: 0,25 m; Długość: 0,92 m; Wysokość: ~0,50 m; Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,50 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,91 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,91 m; Głębokość fundamentowania: -0,70 m;  **Plac Zabaw Mały**  **Specyfikacja:** wieża z dachem h=2,5 m (podest h=60 cm); wieża h=1,5 m (podest h=60 cm); wieża h=1,5 m (podest h=45 cm); zjeżdżalnia; wejście po stopniach; gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”; panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”; 2 x wejście trap pochyły. **Specyfikacja materiałowa:** słupy nośne - profil stalowy 8 x 8 cm zabezpieczony podkładem cynkowym + malowany proszkowo; podesty, trapy - sklejka antypoślizgowa wodoodporna; dach, bariery, boki zjeżdżalni, wejścia przejścia rurowego, sklepik - płyta HDPE; zjeżdżalnia – stal nierdzewna; gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, przejście rurowe - tworzywo sztuczne; **Wymiary:** Szerokość: 3,42 m; Długość: 2,59 m; Wysokość: ~2,50 m; Maksymalna wysokość upadkowa(HIC): 0,60 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 6,04 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 6,09 m; Głębokość fundamentowania: -0,50 m.  **Plac Zabaw Średni**   **Specyfikacja:** wieża z dachem h=3,5 m (podest h=135 cm); wieża z dachem h=3,0 m (podest h=90 cm); 2 x wieża = 2 m (podest h=90 cm); 2 x zjeżdżalnia; 2 x zjazd strażacki; kratownica linowa „PAJĄK”; kratownica linowa; 2 x drabinki pionowe; wejście trap wspinaczkowy; wejście trap; drabinka pozioma FALA. **Specyfikacja materiałowa:** słupy nośne - profil stalowy 8 x 8 cm zabezpieczony podkładem cynkowym + malowany proszkowo; zjazd strażacki, elementy łączeń, drabinki pionowe - stal ocynkowana; podesty, trapy - sklejka antypoślizgowa wodoodporna; dachy i bariery, boki zjeżdżalni, FALA - płyta HDPE; zjeżdżalnia - stal nierdzewna; kratownice – lina zbrojona w oplocie PP 16 mm. **Wymiary:** Szerokość: 8,07 m; Długość: 5,46 m; Wysokość: ~3,30 m; Maksymalna wysokość upadkowa(HIC): 1,35 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 12,07 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 8,46 m; Głębokość fundamentowania: -0,50 m.  *Urządzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w strefie funkcjonowania ,   w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009* | 1 kpl. | TAK/NIE\* |

\*proszę wybrać właściwe

1. **Osobą do kontaktu** w sprawie oferty jest:

Pan/Pani: ………………….………..…….

tel.: ………………………….……….………

e-mail: ……………………………………..

1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
3. **Załącznikami** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
4. **Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi**;
5. **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**;
6. ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..…………………….

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy)*