

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i dokumentację kompletnego dźwigu hydraulicznego osobowego.

**Charakterystyka dźwigu:**

Dźwig osobowy z napędem hydraulicznym udźwig 630 kg ilość przystanków 3.

Wysokość podnoszenia +-7m, głębokość podszybia 1100 mm wysokość nadszybia 3400 mm.

Wymiary istniejącego szybu w którym należy zamontować dźwig: SXG 1550 X 1750 mm

Wymiary kabiny: SXGXH 1100 x 1400 x 2150 mm

Rodzaj drzwi automatyczne teleskopowe dwupanelowe

Wymiary drzwi netto 900 x 2000 mm

Drzwi kabinowe i ościeżnice wykonanie stal nierdzewna

Drzwi przystankowe wykonanie stal nierdzewna

Kabina dźwigu metalowa nieprzelotowa, konstrukcja ze stali nierdzewnej

Lustro ½ ściany

Poręcze - stal nierdzewna

Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową

Oświetlenie kabiny LED

Kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali nierdzewnej

Kasety wezwań w ościeżnicach drzwi przystankowych stal nierdzewna

Sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze jednokierunkowe

Maszynownia w szafie obok szybu na dolnym przystanku

Wyposażenie dodatkowe pięciowskazywacz LCD w kabinie i na przystankach awaryjne oświetlenie 2 godziny, kurtyna świetlna przycisk antywandal oznaczone pismem Braille’a.

Wentylator w kabinie, zjazd pożarowy, system łączności GSM z telefonem alarmowym, sygnalizacja przeciążenia.

Zjazd awaryjny (w przypadku zaniku napięcia dźwig ma automatycznie zjechać do najniższego przystanku i otworzyć drzwi)

Ponadto cena ma zawierać koszt zakupu kompletnego dźwigu wraz z dostawą i montażem, koszt wykonania dokumentacji dozorowej i odbiorowej dźwigu, udział w odbiorze dokonanym przez UDT.

OFERTA NIE OBEJMUJE ROBÓT BUDOWLANYCH ANI WYKONANIA SZYBU SZYB WYKONA ZAMAWIAJĄCY WEDLE WSKAZAŃ WYKONAWCY

Gwarancja minimum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia

Wszelkie zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą być kierowane wyłącznie przez bazę konkurencyjności.