**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/10/2024/225/2.5/2.8/GZ/Z** **– Specyfikacja**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wskazanych poniżej urządzeń i wyposażenia do laboratorium podologii umiejscowionego w budynku G Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14G, 53-609 Wrocław.

Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad   
i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. W konfiguracji fabrycznej przedmiot zapytania ofertowego musi spełniać specyfikację.

Wszystkie materiały muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych  
i  uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej  używana, musi być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.

Wykonawca odpowiada za dostarczany asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub,

- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu Ofertowym lub,

- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych

Wykonawca musi wymienić je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

2. **Szczegółowe parametry zamówienia**

| **L.p.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Liczba zamawianych sztuk** | **Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Frezarka podologiczna z pochłaniaczem | 10 | * Napięcie: 220~230V / 50-60 Hz , * Turbina: 350W, płynna regulacja od minimum do maksimum * wyświetlacz LCD podający parametry pracy z sygnalizacją wymiany worka * Woreczki pyłowe w zestawie - min. 5 sztuk na 1 urządzenie * Moc: minimalnie 40W * Głośność maksymalna: maksymalnie 68dB * Obroty:  wartość minimalna do 30.000/min. * Waga rączki: maksymalnie 100g * Waga urządzenia: maksymalnie 2,5 kg * Gwarancja: min. 12 miesięcy * W cenie ujęto koszt dostawy i montażu/instalacji * Zamawiający wymaga, aby pierwsze uruchomienie podłączonego urządzenia wraz z krótkim instruktażem wykonał pracownik/ przedstawiciel Wykonawcy. |
|  | Urządzenie do presoterapii z 2 mankietami uciskowymi na nogi | 10 | * Obsługa do 24 komór jednocześnie (wartość minimalna), 2, 3 lub 4 mankiety 6-komorowe (wartość minimalna). * Cyfrowa regulacja ucisku  (w zakresie od 30 do 240mmHg - zakres minimalny) * Minimum 6 różnych sekwencji pompowania komór * Pilot zdalnego sterowania w zestawie * Funkcja typu SKIP (lub równoważna) umożliwiająca wyłączenie wybranych komór * Urządzenie posiada certyfikat medyczny * Do urządzenia występuje możliwość zakupu akcesoriów dodatkowych i części zamiennych * **W ramach dostawy 10 szt. Urządzeń do presoterapii Wykonawca dostarcza także:**   **20 sztuk mankietów uciskowych 6-cio komorowych na nogi w rozmiarze XL (2 sztuki/1 urządzenie)**  **Mankiety muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami do presoterapii, koszt mankietów na nogi ujęty w cenie urządzeń.**   * Gwarancja: min. 36 miesięcy * W cenie ujęto koszt dostawy i montażu/instalacji * Zamawiający wymaga, aby pierwsze uruchomienie podłączonego urządzenia wraz z krótkim instruktażem wykonał pracownik/ przedstawiciel Wykonawcy. |
|  | Mankiet uciskowy 6-cio komorowy na brzuch i uda | 5 | * 6-komorowy * Rozmiar uniwersalny * W pełni kompatybilny z urządzeniami do presoterapii |
|  | Mankiet uciskowy 6-cio komorowy na ramię/rękę | 5 | * 6-komorowy * W pełni kompatybilny z urządzeniami do presoterapii |
|  | Rozgałęziacz typu trójnik do systemów 6-cio komorowych | 5 | * Do podłączenia trzech mankietów 6-komorowych jednocześnie (każdy rozgałęziacz) * W pełni kompatybilny z urządzeniami do presoterapii oraz ww. mankietami |
|  | Taboret podologiczny/kosmetyczny | 10 | * Hydrauliczny * 1 siłownik * Funkcja kołyski * Obrotowy * Na kółkach, na pięcioramiennej podstawie * Siodło – profilowane siedzisko * Regulowany w trzech płaszczyznach: - pełna regulacja kąta nachylenia siedziska - pełna regulacja wysokości oparcia * - regulacja wysokości góra - dół * Kolor biały * Gwarancja: min. 12 miesięcy * W cenie ujęto koszt dostawy i montażu/instalacji |
|  | Fotel podologiczno- kosmetyczny | 10 | * Typ: elektryczny * Ilość siłowników: 3 * Materiał obicia: skóra syntetyczna * Kolor podstawy i obicia: biały lub odcienie bieli * Wypełnienie siedziska: pianka * Sterowanie: pilot, regulujący wysokość fotela, oparcia oraz nachylenia kołyski, podnoszenie i regulacja elektryczne * Moc: 180 W * Napięcie: 220-240 V * Długość po całkowitym rozłożeniu: min. 2 metry * Podnóżek dzielony, rozsuwany na długość i szerokość, regulacja manualna * Wyjmowany/wysuwany zagłówek * Zdejmowane podłokietniki, ruchome w zakresie 180 stopni * Fotel możliwy do rozłożenia do pozycji leżanki i wykonania zabiegu odnowy (otwór w zagłówku) * Z funkcją podgrzewania oparcia oraz siedziska * Z funkcją kołyski * Gwarancja: min. 12 miesięcy * W cenie ujęto koszt dostawy i montażu/instalacji * Zamawiający wymaga, aby pierwsze uruchomienie podłączonego urządzenia wraz z krótkim instruktażem wykonał pracownik/ przedstawiciel Wykonawcy. |
|  | Stolik asystor | 10 | * Wymiary:   - szerokość: 55 cm (+/- 5%)  - głębokość: 44 cm (+/- 5%)  - wysokość: 81 cm (+/- 5%)   * Waga: maksymalnie 13 kg * Kolor: biały * Metalowa konstrukcja (rama) * 3 szklane półki * 4 kółka do przemieszczania stolika * Gwarancja: min. 12 miesięcy * W cenie ujęto koszt dostawy i montażu/instalacji |
|  | Lampa lupa | 10 | * Lampa LED, światło białe * Moc lampy: 22 W * Powiększenie: 5 dioptrii * Szkło antyrefleksyjne * Zapłon elektroniczny, brak migotania światła przy włączaniu * Napięcie 220-240 V/ 50 Hz * Na wysięgniku długości 95 cm (+/- 5 cm), zginanym, mocowanym do statywu * Wyposażona w statyw na 4 kółkach (4 ramiona), wysokości 70 cm (+/- 5 cm), * W cenie ujęto koszt dostawy i montażu/instalacji * Gwarancja: min. 12 miesięcy |