*Załącznik nr 2b – Opis przedmiotu zamówienia*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR  OFEROWANY |
| 1. | Zakres mierzonego ciśnienia min. od 0 do 300 mm/Hg (Tryb pracy dorośli) | TAK |  |
| 2. | Tryb pracy pediatryczny: w zakresie min. 0 do 150 mm/Hg | TAK |  |
| 2. | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i częstotliwości rytmu serca | TAK |  |
| 4. | Pomiar na żądanie | TAK |  |
| 5. | Zasilanie: 2x AA baterie lub akumulatory lub port USB. Praca baterii do 7dni (min. 72h) | TAK |  |
| 6. | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
| 7. | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną | TAK |  |
| 8. | Możliwość podziału doby na min. 2 podokresy pomiarowe | TAK |  |
| 9. | Pamięć: min. 300 badań | TAK |  |
| 10. | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie kompleksowych analiz oraz wydruk lub przesłanie  raportu. Możliwość instalacji na posiadanym systemie operacyjnym Windows 11 PRO | TAK |  |
| 11. | Możliwość podglądu archiwalnego badania przypisanego do pacjenta | TAK |  |
| 12. | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów | TAK |  |
| 13. | W zestawie: mankiet, przewód ciśnieniowy, łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego, torba na rejestrator z pasem, baterie alkaliczne LR6 (AA) – 2 szt., futerał dla pacjenta, instrukcja użytkowania rejestratora w języku polskim, | TAK |  |
| 14. | Urządzenie fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP | TAK |  |
| 15. | Certyfikat MDR | TAK |  |
| 16 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | TAK |  |
| 17 | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej |  |
| 18. | Serwis na terenie Polski. Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupione urządzenie. | PODAĆ |  |
| 19. | Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis  o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. | TAK |  |