Załącznik nr 6 do Formularza oferty

……………………………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

***pn.: „Dostawa mobilnej chłodni dla ROGATY GOŚCINIEC MAGDALENA FRANKIEWICZ-KARAŚ w Rogach adres: 38-430 Rogi ul. Trakt Papieski nr 50.”***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Liczba sztuk** | **Parametry wg OPZ** | **TAK/NIE** | **Cena jednostkowa**  **netto** | **Wartość netto** | | **Wartość brutto** | |
| **(proszę odnieść się do wszystkich parametrów i opisów zawartych w Specyfikacji dostaw)** | |
|  | Mobilna chłodnia |  | Wewnątrz przestrzeń ładunkowa (ładownia) o wymiarach wewnętrznych: długość min. 300 cm × szerokość min. 160 cm × wysokość min. 195 cm. |  |  |  | |  | |
| Całkowita dopuszczalna masa przyczepy (DMC): min. 2600 kg, z dopuszczalną ładownością co najmniej 1200 kg. |  |
| Rama przyczepy stalowa, ocynkowana |  |
| Podłoga izolowana, z warstwą izolacyjną |  |
| Ściany i dach wykonane z płyty warstwowej (izolacyjnej), grubość min. 60 mm. |  |
| Zabudowa izotermiczna |  |
| Agregat chłodniczy (lub agregaty)   * Moc chłodzenia: min. 1500 W * Zakres temperatur pracy: od 0°C do 15°C * Zasilanie: 230 V |  |
| Dwuosiowa konstrukcja z hamowanymi osiami |  |
| Możliwość mocowania ładunku wewnątrz chłodni — punktami do mocowania pasów / linki zabezpieczające |  |
| Podpora (koło podporowe) oraz stabilne podparcia konstrukcji przy postoju — zapewniające stabilność przy załadunku/rozładunku |  |
| Oświetlenie wewnętrzne |  |
| Drzwi tylne (dwuskrzydłowe) z zawiasami stalowymi i zamknięciem zabezpieczającym |  |
| Przyczepa powinna być homologowana do ruchu drogowego (jeśli wymaga tego prawo) - z dokumentacją niezbędną do rejestracji. |  |
| Przyczepa dostarczana jako nowa — fabrycznie nowa, bez śladów użycia. |  |
| Dołączona dokumentacja homologacyjna/rejestracyjna, zgodna z obowiązującymi przepisami dla przyczep o DMC 2600 kg. |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji (w języku polskim lub angielskim), wraz z informacją o serwisowaniu agregatu chłodniczego. |  |
| Gwarancja minimum 12 miesięcy na konstrukcję chłodni, agregat i istotne elementy eksploatacyjne. |  |
| **Ogółem** | | | | | | |  | |  | |

Miejscowość ……………………………………, dnia ………………… 202… r.

……………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis/y osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)