Wymagane parametry techniczne:

Szerokość (mm) 3000

Wysokość (mm) 3200

Wysokość nadproża (mm) 1000

Szerokość węgarka (mm) 200

Typ prowadzenia Standard przemysł (SP) Belka tylna Tak

Całkowita długość paneli (mm) 3040

Typ i kolor bramy Typ bramy PDS – przemysł, kolor bramy RAL 7016

Kolor profilu Czarny

Kolor profilu dolnego Czarny

Otwieranie bramy (patrząc od środka) Automatyczna

Rodzaj napędu Napęd boczny

Rodzaj napędu Automatik

Falownik: Tak - z falownikiem

Wodoszczelność Standardowa

Zabezpieczenie: zabezpieczenie krawędziowe

Napięcie napędu: 230V

Model z napędem, z falownikiem i szybkim rozblokowaniem

Położenie napędu patrząc od środka Prawa strona

Dodatki do napędu 1 szt - KABEL AUTOMATIK Z FALOWNIKIEM 7 M [segmentowe przemysłowe] - Dodatkowe elementy –Uszczelki - Tak

Sprężyny 50 000 cykli- Tak

Podsumowanie Liczba produktów (szt.) 2

Termin realizacji - 28 dni

Cena zawiera koszt montażu, wraz z uruchomieniem.