Założenia techniczne:

* Wylewki – wylewki cementowe 262 m2
* Wykończenie fasady/elewacji – Trespa – 310 m2
* Glazura
  + Płytki podłogowe – 262m2
  + Płytki ścienne – 350 m2
* Sufity podwieszane – Rastrowe – 262 m2
* Gładzie gipsowe **– tynki** – 592 m2
* Malowanie 100 m2
* Dekoracje ścienne – zielona ściana 10 m2 – załącznik