Założenia techniczne:

1. System: - : okna /drzwi zewn. - MC WALL : fasady aluminiowo szklane.

2. Szklenie - ESG 4 /18/4/18/VSG44.2 u=0,5 : drzwi zewn. okno UR - ESG 6 /18/6/18/VSG44.2 u=0,5. – fasada

3. Kolor: RAL7016 ST

4. Ilość: 12 szt.

5. Drzwi zewn. okucie: - zasuwnica 3 pkt. - samozamykacz na skrz. czynnym srebrny - klamka 2-str. stal nierdzewna - próg

6. Okna UR okucia: - okucie ukryte - klamka okienna ROTO Lina

7. Okna uchylne okucia: - okucie ukryte - klamka okienna ROTO Line

8. W ofercie ujęto konsole montażowe / kotwy

9. Uszczelnienie konstrukcji po obwodzie : fartuch EPDM + wełna

10. Obróbki blacharskie