**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Nr postępowania: 3/2025/FEWM**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY**

Jacht żaglowy – 2 sztuki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JACHT ŻAGLOWY KATEGORIA PROJEKTOWA MINIMUM C – 2 SZTUKI** | | | |
| **PRODUCENT…………………………………..……. TYP/MODEL…………………..…………………** | | | |
| **Lp.** | **Wymagania techniczne i użytkowe** | **TAK/NIE** | **Ofertowany parametr** |
| 1. | Jacht żaglowy kabinowy |  |  |
| 2. | Długość kadłuba – nie mniejsza niż 7,35 m |  |  |
| 3. | Powierzchnia żagli nie mniejsza niż 30 m2 |  |  |
| 4. | Max. wysokość w kabinie nie mniejsza niż: 1,8 m |  |  |
| 5. | Liczba miejsc do spania: minimum 8 |  |  |
| 6. | Szerokość jachtu: minimum 285 cm |  |  |
| 7. | Długość koi dziobowej minimum 210 cm |  |  |
| 8. | Szerokość koi dziobowej w najszerszym miejscu minimum 180 cm, a w najwęższym minimum 25 cm |  |  |
| 9. | Wysokość w kabinie dziobowej minimum 150 cm |  |  |
| 10. | Maszt + bom: aluminiowe anodowane |  |  |
| 11. | Kambuz: zlewozmywak, kuchenka mikrofalowa |  |  |
| 12. | Kabina sanitarna: umywalka + wylewka, miejsce na WC chemiczne |  |  |
| 13. | WC chemiczne |  |  |
| 14. | Instalacja wodna: zbiornik nie mniejszy niż 70 l, elektryczna ciśnieniowa pompa wodna |  |  |
| 15. | Instalacja elektryczna: wyłącznik główny, tablica rozdzielcza + gniazdo 12 V, oświetlenie, miejsce na akumulator, akumulator minimum 90Ah, ładowarka akumulatora minimum 15A, instalacja 230V, dwa gniazda, przyłącze portowe, przewód nie krótszy niż 15 m |  |  |
| 16. | Urządzenie do kładzenia masztu |  |  |
| 17. | Pantograf silnika |  |  |
| 18. | Lodówka |  |  |
| 19. | Trap ułatwiający wejście na jacht osobom niepełnosprawnym |  |  |
| 20. | Silnik zaburtowy elektryczny minimum 220LBS z akumulatorem pozwalającym na ciągłą, maksymalną pracę przez minimum godzinę wraz z ładowarką. |  |  |
| 21. | Osłona UV foka |  |  |
| 22. | Roler foka na sztywnym sztagu |  |  |
| 23. | Światło podsalingowe LED |  |  |
| 24. | Zestaw do cumowania (2 cumy 15 m, 2 kotwice - pługowa + denforta z linami po 30 m, 4 szt. odbijacze) |  |  |
| **Cena jednostkowa brutto jachtu żaglowego (za 1 sztukę): ………………. zł**  **Liczba sztuk – 2**  **Łączna wartość brutto (cena jednostkowa x 2 sztuki): ………………………… zł** | | | |

**Objaśnienia dotyczące zasad wypełnienia tabeli z parametrami technicznymi:**

1. W tabeli „TAK/NIE”, Wykonawca winien potwierdzić iż oferowany przedmiot zamówienia zawiera dany parametr. W tabeli „oferowany parametr”, Wykonawca winien wpisać parametr, który oferuje (konkretną wartość, materiał etc.). Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Oferowany parametr” poprzez wpisanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.
2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie wartości parametru oferowanego.
3. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe oraz wartość brutto zgodnie z wzorami w tabeli.

**Data i podpis Wykonawcy ……………………………………………**