Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot Zamówienia**

1. **Dane podstawowe:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa** | **Wymiar** | **Ilość szt.** |
| 1. | Podświetlany bar | 180\*120\*80 | 1 |
| 2 | Grill rolkowy do hotdogów, frakfuterek, taquitos | 520\*335\*175 | 1 |
| 3 | Piec ogrodowy do pizzy | 585 x 815 x 1040 | 1 |
| 4 | Maszyna do lodów włoskich | 545\*680\*975 | 1 |
| 5 | Piec konwekcyjno -parowy | 850\*842\*1014 | 1 |
| 6 | Grill gazowy z kamieniami lawy wulkanicznej | 800\*714\*1070 | 1 |
| 7 | Grill gazowy z półką na butlę gazową (powierzchnia rusztu do grillowania 1100x500  mm) | 1078\*625\*812 | 2 |

**2. Dane techniczne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr**  **przedmiotu** | **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia :** |
| Poz. 1 | **Podświetlany bar**   * **Kolor:** biały * **Przeznaczenie:** do wewnątrz, na zewnątrz * **Materiał:** polietylen |
| Poz. 2 | **Grill rolkowy do hotdogów, frakfuterek, taquitos**   * **Moc całkowita:** 0.74 kW * **Napięcie:** 230 V * **Temperatura maksymalna:** 250 °C * **Materiał:** stal nierdzewna * **Pojemnik do podgrzewania bułek** * Materiał pokrywy szkło hartowane i PC * **Zasilanie:** elektryczne AC 220-240 V 50 Hz |
| Poz. 3 | **Piec ogrodowy do pizzy**  Dane techniczne:   * Waga: 75 kg * Wymiary: 585 x 815 x 1040 (h) mm * Powierzchnia pieczenia: 500 x 600 x 340 (h) mm * Pojemność pizz: 2 szt. * Maksymalna temperatura: 500 ° C * Płyta szamotowych o grubości 2 cm * Czas nagrzania: ok 10 min * Zasilanie:propan-butan lub drewno * Średnica komina: 150 mm * Wymiary wsadu: 380 x 138 (h) mm   W zestawie:   * stojak na drewno * komin * drzwi z szybą * podstawa jezdna * wąż i regulator ciśnienia |
| Poz. 4 | **Maszyna do lodów włoskich**  **Design**   * Maszyna do lodów miękkich * **Urządzenie stacjonarne** * 2 Lejek 10 l * 2 możliwych smaków * Obie odmiany można również mieszać * 2 Elektroniczne panele sterowania z wyświetlaczem LCD * Cyfrowy wyświetlacz temperatury * Ostrzeżenie przy niskim napełnieniu * Funkcja trybu gotowości   **Jakość**   * Wykonane z wysokiej jakości Stal nierdzewna AISI 304 * Ciche działanie silnika   **Chłodzenie**   * Czynnik chłodniczy: **R290**   **Połączenie**   * Moc: **3,80 kW** * Moc silnika: **750 Watt** * Przyłącze elektryczne: **230V / 1N/PE / 50 Hz** * Ochrona przeciwprzepięciowa   **Rozmiary**   * Rozmiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys: **590 mm x 770 mm x 1.450 mm** |
| Poz. 5 | **Piec konwekcyjno -parowy profi**   * **Zasilanie – 400 V** * **Linia – iCombiPro** * **Sterowanie – elektronicznie** * **Wytwarzanie pary – bojlerowe** * **Temperatura w stopniach Celsjusza – 30-300** * **Pojemnośc komory - 10x GN 1\/1 \/ 20x GN 1\/2** * **Odległość między prowadnicami – 80** * **Wymiary - 850x842x1014(H)** * **Moc – 18900** * **Waga – 127** * **Nawilżanie – Tak** * **Ilość przyłączy do wody -1** * **Rozmiar blach - GN 1/1; GN ½** * **Ilość prowadnic - 6-10** * **Opcje specjalne**   **- automatyczny system myjący**  **- wentylator z autorewersem**  **- z nawilżaniem** |
| Poz. 6 | **Grill gazowy z kamieniami lawy wulkanicznej**   * **Przyłącze:** gazowe * **Moc:** 13,80 kW   **Materiał:** stal nierdzewna |
| Poz. 7 | Grill Gazowy ogrodowy stal nierdzewna, – z palnikiem bocznym na podczerwień i palnikiem rożna  * **Materiał:** stal nierdzewna, * **Materiał rusztów:**  Ruszt tego grilla ze **stali nierdzewnej** a jego przekrój   to **10mm**, odporny na temperaturę, na tłuszcz, na pikantne marynaty spływające z mięs   * **Materiał pokrywy**: zabezpieczenie * **Pojemność butli gazowej:** 11 kg * **Waga –** 91 kg * **Zasilanie -** gaz |

1. **Gwarancja**

Okres gwarancji urządzeń co najmniej 24 miesięcy i liczy się od daty zakupu.

1. **Transport i przeszkolenie**

Transport do miejsca inwestycji oraz szkolenie w zakresie obsługi i regulacji, realizowane w ramach oferty.