**Załącznik 6 do zapytania ofertowego**

**z dnia 17 grudnia 2025 r.**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Dotyczy Przedmiot zamówienia: Zakupu i dostawa maszyn do produkcji lodów w siedzibie firmy 18-414 Nowogród ul. Rynek 21, w ramach Projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie działalności o usługi realizowane na zewnątrz - catering, sprzedaż ciast na wynos oraz o produkcję lodów oraz uatrakcyjnienie oferty usług dla dzieci i młodzieży wraz z jednoczesnymi inwestycjami szkoleniowymi oraz wspomagającymi zieloną transformację”, w ramach Inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Komponentu A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Parametry wymagane** |
| **Ad. 1 maszyna do produkcji lodów świderków 1 sztuka** | |
| - grawitacyjny automat do lodów | (2 smaki + ich mix) |
| - urządzenie umożliwiające produkcję | lodów świderków, lodów włoskich, jak i jogurtu mrożonego |
| – dwa niezależne układy sterujące osobne dla każdej ze stron. | TAK |
| - dwa cylindry mrożące o pojemności | nie mniej niż 2,6 L/ każdy |
| - dwa zbiorniki na mieszankę o pojemności | nie mniej niż 11 L /każdy |
| - ilość sprężarek chłodniczych | co najmniej 2 |
| - wydajność litrów na godzinę. | co najmniej 34 |
| - system monitorowania temperatury i konsystencji | TAK |
| - multifunkcyjny wyświetlacz LED | TAK |
| - programy do produkcji lodów beztłuszczowych, niskotłuszczowych i wysokotłuszczowych | TAK |
| - szybko zdejmowalne do mycia końcówki formujące kształt lodów | TAK |
| - możliwość regulacji napowietrzenia lodów | TAK |
| - podłączenia ( przyłącza ) wodne usadowione pod maszyną ( od dołu) | TAK |
| - zasilanie | 230V |
| - moc | nie mniejsza niż 3 KW |
| - samodomykające się wajchy w głowicy | TAK |
| - czujnik poziomu masy zintegrowany ze ścianą zbiornika | TAK |
| - konserwacja nocna | TAK |
| - funkcja automycia | TAK |
| **Ad. 2 maszyna do produkcji lodów włoskich /1 sztuka/** | |
| Szerokość | Min 510 mm |
| Głębokość | Min 740 mm |
| Wysokość | Min 1440 mm |
| Smaki | Co najmniej 2+mix |
| Chłodzenie | Powietrze lub woda |
| Cylinder | Nie mniej niż 1,35 L |
| Zbiornik | Dwa o pj. Co najmniej 8 l/każdy |
| Pasteryzacja | NIE |
| Pompa napowietrzająca | TAK |
| Wydajność | Min426 x 75g/godz. |
| Masa | MAX 215 |
| Moc | Max 2,8 kW |
| Zasilanie 400 V | TAK |