**Załącznik nr 5** doZapytania ofertowego nr FEDR/5/2025

**Zamawiający:**

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki sp. z o.o.

11-015 Olsztynek, Swaderki 13A/1

NIP: 7391000188

**Szczegółowa specyfikacja przedmiotów zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa pozycji** | **Minimalne parametry techniczne** |
| 1. Aerator grzybkowy  2. Aerator inżektorowy  3. Natleniacz na czysty tlen | - Urządzenie pływające, wyrzucające strumień wody do góry w celu odgazowania dwutlenku węgla i napowietrzenia wody  - Urządzenia zostaną zainstalowane w systemie akwakultury w stawie betonowym typu raceway (szerokość stawu 4m)  - Maksymalna szerokość 2000mm, maksymalna długość 2000mm  - Urządzenia fabrycznie nowe  - Ilość: 8 szt.  - Silnik trójfazowy  - Moc maksymalna silnika 0,75kW  - Wydajność – uzyskiwany przepływ wody minimum 50l/s, przy wyrzucaniu wody na co najmniej 30cm w górę  - Maksymalna średnica rozprysku – 3,5m  - Wyposażony w zabezpieczenie przed dostaniem się ryb (rozstaw max. 15mm).  - W cenie dostawa na obiekt (Hodowla Ryb Kurki, 11-015 Olsztynek)  - Certyfikat CE  - Gwarancja minimum 24 miesiące  - Urządzenie pływające, wywołujące ruch (usuwanie tzw. martwych stref) oraz napowietrzenie wody  - Urządzenia zostaną zainstalowane w systemie akwakultury – w stawie ziemnym  - Maksymalna szerokość 2000mm, maksymalna długość 2000mm  - Urządzenia fabrycznie nowe  - Ilość: 4 szt.  - Silnik trójfazowy  - Moc maksymalna silnika 1,5kW  - Strefa efektywna – minimum 70m  - Wyposażony w zabezpieczenie przed dostaniem się ryb (rozstaw min. 12mm).  - W cenie dostawa na obiekt (Hodowla Ryb Kurki, 11-015 Olsztynek)  - Certyfikat CE  - Gwarancja minimum 24 miesiące  - Urządzenie pływające, bębnowe  - Urządzenia zostaną zainstalowane w systemie akwakultury – w stawie betonowym typu raceway  - Maksymalna szerokość 2000mm, maksymalna długość 2000mm  - Urządzenia fabrycznie nowe  - Ilość: 16 szt.  - Silnik trójfazowy  - Moc maksymalna silnika 0,75kW  - Maksymalna sprawność rozpuszczania tlenu w wodzie – co najmniej 1800g O2/h  - W cenie dostawa na obiekt (Hodowla Ryb Kurki, 11-015 Olsztynek)  - Certyfikat CE  - Gwarancja minimum 24 miesiące |