Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

**do oferty na wykonanie, dostawę i montaż**

**kabiny akustycznej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż kabiny akustycznej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, spełniającej następujące wymagania techniczne:

1. Kabina wykonana w postaci wolnostojącego boksu typu room in room, zbudowana co najmniej zgodnie z wymaganiami klasy B, zgodnie z normą ISO 23351-1:2020, o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż (SGW): 1900 x 2600 x 2100 mm, z aranżacją wnętrza zapewniającą przestrzeń manewrową dla wózka inwalidzkiego o średnicy min. 1500 mm.
2. Dwie w pełni przeszklone ściany (w tym jedną z przeszklonymi drzwiami wejściowymi). Elementy szklane winny być wykonane z przezroczystego szkła bezpiecznego, akustycznego, laminowanego, hartowanego, o łącznej grubości tafli min. 10 mm oraz folii akustycznej min. 2 mm i osadzone w profilach aluminiowych z uszczelnieniem akustycznym.
3. Drzwi wejściowe o szerokości w świetle min. 900 mm i wysokości min 2000 mm, z oznaczeniem antykolizyjnym, z niskim progiem umożliwiającym swobodny wjazd wózka inwalidzkiego.
4. Pozostałe elementy obudowy i wykończenie wnętrza, w tym elementy tapicerowane, okładziny ścienne, sufitowe i podłogowe, wykonane z wysokiej jakości niepalnych i/lub trudnopalnych materiałów o właściwościach akustycznych i pochłaniających dźwięk.
5. Oświetlenie wewnętrzne, aktywowane czujnikiem obecności – min 4 punkty świetlne, umieszczone w oprawie sufitowej LED z możliwością regulacji przez użytkownika natężenia (min. w zakresie 300 - 700 lux, śr. min. 500 lux na poziomie blatu) oraz temperatury barwowej światła (min. w zakresie 2200-6500K).
6. System wentylacji mechanicznej, aktywowany czujnikiem obecności, z możliwością regulacji prędkości nawiewu przez użytkownika, min 8 wentylatorów o maksymalnej łącznej wydajności nie gorszej niż 640 m3/h.
7. Zapewnienie możliwości regulacji oświetlenia i wentylacji przez użytkownika winno być możliwe za pomocą kontrolera z ekranem dotykowym, wyświetlającym aktualne ustawienia w/w systemów, a także – dodatkowo – za pomocą manualnych regulatorów (pokręteł, przycisków), oznaczonych opisami w piśmie punktowym Braille’a.
8. Wyposażenie w moduły zasilania, zaw. min: 4x 230V, 4x USB C, 2x RJ45.
9. Wyposażenie wnętrza w stół/biurko wolnostojące o kształcie prostokąta z zaoblonymi narożnikami, o wymiarach nie ograniczających przestrzeni manewrowej dla wózka inwalidzkiego, oraz nie mniejszych niż 1500 x 550 mm.
10. Wyposażenie w moduł rezerwacyjno-informacyjny, wyświetlający informacje o zajętości kabiny i umożliwiający Zamawiającemu zdalne zarządzanie harmonogramem jej wykorzystania.
11. Dostarczona kabina akustyczna powinna spełniać wymagania dla asortymentu przeznaczonego do użytkowania przez osoby ze spektrum autyzmu, poświadczone certyfikatem CAR (Certified Autism Resource) lub równoważnym.
12. Panel sufitowy kabiny winien być przygotowany do montażu elementów systemu przeciwpożarowego (czujnika dymu oraz zraszacza).
13. Dobór kolorystyki materiałów wykończeniowych zostanie ustalony z Zamawiającym po dokonaniu wyboru oferty.
14. Gwarancja 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na prace wykonane przez Wykonawcę.
15. Gwarancja 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na kabinę akustyczną.