**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

Andrzej Hajbos STREFA SMAKU

ul. Klonowa 43, 21-200 Parczew

NIP: 5391001293 REGON: 360300016

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zamówienie zakłada zakup nowej spersonalizowanej zabudowy kontenerowej, która będzie pełniła funkcję mobilnej restauracji wraz z niezbędnym wyposażeniem.

1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania spersonalizowanej zabudowy kontenerowej typu **food truck na ramie pojazdu RENAULT MASTER** (niskopodłogowy) DMC 3,5 t.; pojazd jest zarejestrowany i ubezpieczony.
2. Wymiar wewnętrzny całkowity zabudowy kontenerowej:

* długość: 420 cm;
* szerokość: 210 cm;
* wysokość: 210 cm

Zabudowa kontenerowa powinna być wyposażona w niezbędne elementy i urządzenia spełniające normy BHP i PPŻ, zgodnie z poniższą specyfikacją.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Opis elementu** |
|  | ściany zewnętrzne i dach | * wykonane z płyty warstwowej, okute na zewnątrz profilami aluminiowymi * ściana tylna i ściana boczna pokryte osłoną termiczną z blachy kwasoodpornej * ściany kontenera oklejone wydrukiem wielkoformatowym nadającym indywidualny, spersonalizowany charakter zabudowy (motywy i kolorystyka zostaną uzgodnione z wykonawcą na etapie realizacji projektu graficznego) |
|  | drzwi wejściowe z zamkiem z możliwością otwierania od wewnątrz | * drzwi jednoskrzydłowe z zamkiem „wpuszczanym” umożliwiającym zamykanie do zewnątrz i od wewnątrz, * wymiar drzwi: 80 cm x 200 cm (lub o zbliżonych wymiarach) |
|  | stopień wejściowy antypoślizgowy | * wykonany z metalu o wymiarach: długość 40 cm; szerokość 20 cm |
|  | rozkładany blacik zewnętrzny ułatwiający obsługę klientów z niepełnosprawnością | * modułowy, wykonany z płyty, * dostosowany do zewnętrznych warunków atmosferycznych, * z oświetleniem LED, * sugerowane wymiary: długość: 200 cm, szerokość 20 cm |
|  | okno sprzedażowe | * wymiary sugerowany: 190 cm x 100 cm (lub o zbliżonych wymiarach), * wykonane z płyty warstwowej, okute na zewnątrz profilami aluminiowymi; * otwierane do góry na podnośnikach hydraulicznych; * kompatybilne z przesuwnym oknem zimowym w profilu aluminiowym |
|  | okno zimowe w profilu aluminiowym | * o wymiarach min. 190 cm x 100 cm, * wykonane ze szkła i aluminium |
|  | instalacja elektryczno-oświetleniowa | * 230V w pełni kompatybilna z instalacją fotowoltaiczną i agregatem prądotwórczym |
|  | agregat prądotwórczy wyciszony o mocy min. 6,9 kW | * gniazda AC 3 x 230V, 16A, * rozruch ręczny / elektryczny, * wymiar sugerowany: agregat powinien mieć wymiary pozwalające umieszczenie go w zasobniku na agregat opisanym w wierszu 15 tabeli, * zbiornik paliwa min.19-20 l, * czas pracy: minimum 10 godz. |
|  | gniazdo elektryczne zewnętrzne | * umożliwiające przyłączenie food trucka do instalacji elektrycznej zewnętrznej |
|  | ściany wewnętrzne i sufit | * ściany wykonane z płyty warstwowej w kolorze kremowym * ściana pod okapem i ściana grodziowa za kabiną kierowcy zabezpieczona blachą ocynkowaną * sufit podwieszany z oświetleniem LED w kolorze czarnym |
|  | podłoga | * wykonana z płyty warstwowej wodoodpornej, pokryta wykładziną o podwyższonej ścieralności; antypoślizgowa |
|  | gniazda elektryczne wewnętrzne | * 230V podwójne min. - 8 sztuk * kolorystyka spójna z wykończeniem ścian |
|  | instalacja gazowa z redukcją automatyczną i szybkozłączem | * umożliwiająca szybkie i bezproblemowe przyłączanie urządzeń do instalacji gazowej dzięki zamontowanym szybkozłączkom * instalacja zasilana czterema butlami gazowymi z reduktorem gazowym |
|  | zasobnik na min. 4 butle gazowe (pojemność butli 11 kg) | * podblatowy z dostępem od zewnątrz (ściana boczna); * wymiary sugerowane: 65 cm x 65 cm lub takie, które umożliwią umieszczenie w zasobniku 4 butli gazowych o pojemności 11 kg) |
|  | zasobnik na agregat prądotwórczy z wysuwem | − podblatowy z dostępem od zewnątrz;   * Wymiary sugerowane 90 cm x 70 cm lub takie, które umożliwią umieszczenie w zasobniku agregatu opisanego w wierszu 8 tabeli, * drzwi do zasobnika w ścianie bocznej, * zamontowany system umożliwiający wysuwanie agregatu na zewnątrz kontenera |
|  | moduł sanitarny | * wersja dwukomorowa do zabudowy: szerokość 80 cm i długości 70 cm * zlew/zlewozmywak – 2 szt., * bateria dwufunkcyjna - 2 szt., * 2 x zbiornik na wodę, * bojler /podgrzewacz wody |
|  | zabudowa meblowa | * modułowa wewnętrza zabudowa meblowa z blatem nierdzewnym, * zabudowa powinna stanowić spójną całość z maksymalnym wykorzystaniem miejsca we wnętrzu kontenera, * kolor płyty meblowej PLATINUM |
|  | półka nad oknem sprzedażowym modułowa | * wymiary minimalne 200 cm x 20 cm x 20 cm; * wykonana z płyty meblowej w kolorze Platinum; * półka wewnątrz podzielona na 3 części |
|  | szafki wiszące zamykane z drzwiczkami | * sugerowane wymiary: szerokość: 80 cm, wysokość: 70 cm, długość: 40 cm, * 2 sztuki, * wykonane z płyty meblowej w kolorze PLATINUM, * wyposażone w skrzydła drzwiowe z płyty meblowej w kolorze Platinum (po dwa skrzydła drzwiowe na szafkę) |
|  | osłona ze szkła hartowanego na blacie przednim | * długość i szerokość osłony powinna być zgodna z wymiarami blatu opisanego w wierszu 4 tabeli, * wykonana ze szkła hartowanego |
|  | oświetlenie sufitowe - punktowe LED | * barwa zimna, * min. 8 sztuk |
|  | okap kuchenny ze skraplaczem oleju i wentylatorem wyciągowym | * materiał wykonania: stal nierdzewna (dł. min. 290 cm max 310 cm) * okap posiadający filtry „łapacze tłuszczu” |
|  | oświetlenie okna sprzedażowego LED | * zamontowane na stałe oświetlenie okna taśmami LED w prowadnicach; * barwa zimna |
|  | dachowy system wentylacji z możliwością chłodzenia latem i ogrzewania w sezonie zimowym | * preferowana moc: wydajność chłodzenie 2,6kW / grzanie 2,4kW lub zbliżona, * napięcie 230V, * zakres temperatur pracy: grzanie od -5°C do 24°C, chłodzenie od 18°C do 46°C, * czynnik chłodniczy R32 |
|  | kamera cofania | * w technologii FULL HD z wyświetlaczem w kabinie kierowcy |
|  | panel reklamowy zewnętrzny nad oknem sprzedażowym z oświetleniem LED | * sugerowany wymiar panelu reklamowego: 150 cm x 50 cm, * panel podświetlany taśmami LED o barwie zimnej, * taśmy powinny być zamontowane na stałe w prowadnicach aluminiowych |
|  | zasobnik na bank energii, kompatybilny z instalacją fotowoltaiczną | * sugerowane wymiary: długość: 65 cm, szerokość: 65 cm, * drzwi do zasobnika, otwierane z zewnątrz pojazdu |

*Uwaga!*

Projekt zabudowy meblowej powinien uwzględniać fakt, iż w food trucku Zamawiający zaplanował instalację wyposażenia gastronomicznego, w tym:

1. witryny ekspozycyjnej - szer. 43 cm x dł. 38 cm x wys. 96 cm
2. płyty grillowej - dł. 40 cm x szer. 70 cm x wys. 33 cm
3. szafy chłodniczej - szer. 61 cm x dł. 60 cm x wys.185 cm
4. szafy mroźniczej - szer. 61 cm x dł. 60 cm x wys. 85 cm

Sprzęty wymienione od lit. a do lit. d zostaną zakupione przez Zamawiającego i nie stanowią integralnej części przedmiotu zamówienia.