***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/07/2025***

***FORMULARZ OFERTOWY***

Oferta dla firmy:

**ELHAND TRANSFORMATORY sp. z o.o.**

**ul. Klonowa 60**

**42-700 Lubliniec**

**NIP: 5751862934**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/07/2025 z dnia 8.07.2025 r. dotyczące zamówienia na: **Piec komorowy do wyżarzania szyn Cu wraz z wanną do studzenia i wózkiem transportowym,** związaną z projektempn. „Wdrożenie do produkcji energooszczędnych elementów magnetycznych z rdzeniami nanokrystalicznymi” składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

1. **Nazwa i dane adresowe wykonawcy:**

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………\*

Adres: …………………………………………………………………………………………………………\*

NIP: …………………………………………………………………………………………………………\*

email: …………………………………………………………………………………………………………\*

1. **Warunki oferty:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa pozycji** | **Cena netto\*** | **Cena brutto\*** | **Waluta1\*** |
| Piec komorowy do wyżarzania szyn Cu wraz z wanną do studzenia i wózkiem transportowym – 1 kpl. |  |  |  |

*1 w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego*

Termin związania ofertą: …………\* dni od upływu terminu składania ofert (min. 30 dni).

Okres gwarancji urządzenia: ………………\* dni

Czas dostawy urządzenia: ………..\* dni

Doświadczenie/referencje: ………..\* sztuk maszyn dostarczonych do klientów w Unii Europejskiej w latach 2022-2024 (skany referencji dostarczono jako załącznik do przedmiotowego formularza)

1. **Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Jednostka miary | Wymaganie | Czy jest spełniony? TAK/NIE\* | Uwagi |
| 1 | Wymiary komory pieca *szer. x głęb. x wys*. | mm | >/= 700 x1200 x500 |  |  |
| 2 | Maksymalna temperatura pracy ciągłej, nie mniej niż | °C | >/= 650 |  |  |
| 3 | Zasilanie | V | 3x400 |  |  |
| 4 | Maksymalna moc przyłączeniowa pieca | kW | 35 |  |  |
| 5 | Cyrkulacja powietrza wymuszona wentylatorem | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 6 | Grzanie elektryczne | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 7 | Elementy grzejne umieszczone na ścianach bocznych i w podłodze pieca (trzonie) | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 8 | Drzwi otwierane do góry pneumatyczne lub elektryczne, sterowane przyciskiem nożnym | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 9 | Sterownik pieca z ekranem dotykowym z możliwością zapisania minimum 4 programów po 6 kroków + tryb ręczny | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 10 | Rejestrator temperatur zadanych i mierzonych z portem USB + program do tworzenia raportów na PC | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 11 | Optyczna sygnalizacja końca cyklu pracy | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 12 | Podłoga pieca o nośności min. 120 kg | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 13 | Prowadnice pod piecem ułatwiające manewrowanie wózkiem przy wymianie wsadu | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 14 | Izolacja termiczna pieca dostosowana do warunków pracy | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 15 | System dozowania gazów ochronnych uruchamiany automatycznie w wybranych procesach programu | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 16 | Dwa rotametry do regulacji przepływu gazu: przepływ wysoki (płukanie), przepływ niski (dozowanie) | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 17 | Wanna hartownicza ze stali nierdzewnej AISI 304 z kąpielą wodną w zestawie z piecem | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 18 | Objętość wody chłodzącej nie mniej niż 600 litrów | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 19 | Wymiary komory wanny *szer. x dług. x głęb*. zanurz. | mm | >= 700 x 1200 x 320 |  |  |
| 20 | Wymuszony obieg wody za pomocą pompy z regulacją wydajności | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 21 | Winda na wsad z kratownicą ze stali nierdzewnej do opuszczania wsadu, o napędzie pneumatycznym | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 22 | Maksymalna masa wsadu nie mniej niż | kg | 100 |  |  |
| 23 | Odciąg oparów znad lustra wody | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 24 | Samoczynnie zamykające się pokrywy przy opuszczaniu wsadu | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 25 | Rozpoczęcie zanurzania wsadu po całkowitym zamknięciu pokryw | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 26 | Zawór spustowy do opróżniania wanny | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 27 | Prowadnice dla wózka załadowczego pod wanną (dla ułatwienia założenia wsadu na windę) | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 28 | System sterowania z kontrolą poziomu cieczy i temperatury | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 29 | Kosz na wsad, nierdzewny, ażurowy | sztuk | 1 |  |  |
| 30 | Wymiary dna kosza nie mniej niż (powierzchnia załadunkowa) | mm | 450 x 1100 |  |  |
| 31 | Dopuszczalna temperatura pracy kosza | °C | >= deklarowana max temp. procesu |  |  |
| 32 | Nośność kosza | kg | >=65 |  |  |
| 33 | Wózek załadowczy do przenoszenia koszy z pieca do wanny w zestawie z piecem | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 34 | Minimalna nośność wózka | kg | 100 |  |  |
| 35 | Podnoszenie wideł wózka hydraulicznie, pompa o napędzie ręcznym | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 36 | Wysokość podnoszenia dopasowana do krawędzi załadunku pieca i wanny | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 37 | Osłony termiczne chroniące operatora | TAK/NIE | TAK |  |  |
| 38 | Dołączony zestaw odzieży ochronnej do pracy z obiektami o wysokiej temperaturze: przyłbica, rękawice i fartuch | TAK/NIE | TAK |  |  |

1. **Oświadczenia:**

* Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
* Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
* Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
* Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
* Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
* Wykonawca oświadcza, że:
  1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie   
     art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);
  2. nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
  3. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
     i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
* Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy   
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Załączniki (jeśli dotyczy):

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość ……………………\*, dnia……………………\* r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis i pieczęć oferenta)\*

\*dane obligatoryjne