*Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego*

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane przez firmę

**Szymon Bałazy SB GRANIT**

Ja/my niżej podpisany/i

**……………………………………..**

*(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)*

działając w imieniu i na rzecz:

**……………………………………………………**

*(Pełna nazwa i adres Oferenta oraz nr NIP oraz pieczątka)*

**Składam/y ofertę na\* :** …………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dodatkowe**  Dane osoby do kontaktu Imię | Nazwisko  e-mail  numer telefonu | Dane osoby do kontaktu - …………………  e-mail - …………………  numer telefonu - ………………… |

**Pełen koszt dla Zamawiającego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot** | **Parametry / specyfikacja nie gorsza niż:** | **Oferowany konkretny zakres/parametry** | Spełnianie danej funkcjonalności | |
| **TAK** | **NIE** |
| Zautomatyzowan boczkarka przelotowa | 7 głowic polerujących (1,5 kW każda) |  |  |  |
| 2 głowice fazujące dolne – diamentowa / polerska |  |  |  |
| 2 głowice fazujące górne – diamentowa / polerska |  |  |  |
| podcinak / kalibrator z przesuwem silnikowym w dwóch osiach – nie mniej niż 5,5 kW; |  |  |  |
| system niezależnych rolek dociskowych duplex lub równoważnych pozwalających na pracę z różnymi grubościami materiały jeden za drugim; |  |  |  |
| system autocentrowania głowic frezujących; |  |  |  |
| 2 rolki przedłużająca na wejściu | wyjściu o długości 2m każda |  |  |  |
| rozsuwana prowadnica przednia dla podtrzymywania elementów szerokich |  |  |  |
| olejowe smarowanie automatyczne  i scentralizowane |  |  |  |
| wysokość pola pracy 820 - 890 mm |  |  |  |
| grubość pracy (minimalna – maksymalna) 5 – 80 mm |  |  |  |
| minimalna długość  obrabianego elementu 150 mm;  minimalna szerokość  obrabianego elementu 60 mm; |  |  |  |
| pas transportowy o szerokości 600 mm – prędkość pracy w zakresie 25 – 2 500 mm / min.; |  |  |  |
| możliwość śledzenia grubości materiału  w celu wykonania równej fazy; |  |  |  |
| możliwość pracy narzędziami o średnicy 150 i 130 mm; |  |  |  |
| możliwość programowania obróbek częściowych; |  |  |  |
| możliwość wykonywania nacięć elementów kamiennych tarczą nie przelotowo; |  |  |  |
| możliwość wykonywania groszkowania lub polerowania spodu elementu  z przesuwem silnikowym w dwóch osiach; |  |  |  |
| maksymalne zużycie wody – 130 l/min; |  |  |  |
| intuicyjny i funkcjonalny interfejs dedykowany do obsługi przez każdą osobę – dostosowany do osób  z niepełnosprawnościami wg uniwersalnego projektowania; sterujący panel dotykowy min. 15 ”; |  |  |  |
| deklaracja zgodności CE |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena netto** | 1. |
| **Cena brutto** | 1. |

**Okres gwarancji**

|  |
| --- |
| ……………………………… miesięcy |

*\* należy wpisać deklarowany okres gwarancji; gwarancja – co najmniej 12 miesięcy od odbioru końcowego;*

**Średnie zużycie energii elektrycznej [kW/h]**

|  |
| --- |
| ……………………………… kW/h |

*\* należy wpisać deklarowane zużycie prądu dla uśrednionego, mieszanego cyklu pracy, wyrażone w jednostce kW/h*

**Uwagi końcowe:**

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi   
   w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Zobowiązuję się do udzielenia dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami ujętymi w zapytaniu.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.
4. Oświadczam, iż oferta jest ważna minimum 60 dni.
5. Do niniejszej oferty załączam/my:

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 1;

- wydruk z KRS lub z CEIDG;

- minimum 2 referencje z zakresu przedmiotu zamówienia;

1. Termin realizacji: do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy

…………………….. ………………………………………………………

*(Miejscowość, data) (Podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Oferenta oraz pieczęć firmowa)*