**ZAŁĄCZNIK NR 11**do Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
z dn. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZESTAWIENIE ZANIEDBAŃ I WYKROCZEŃ OD OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**

**Roboty ziemne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. |  | Kara [PLN] |
| 1. | Brak zgodnego z przepisami BHP ogrodzenia i oznaczenia miejsc niebezpiecznych tzn. wykopów i stref pracy sprzętu mechanicznego | 500 |
| 2. | Brak zabezpieczenia lub niezgodne z przepisami BHP zabezpieczenie ścian wykopów | 500 |
| 3. | Brak wymaganych wejść (zejść) do wykopów, w minimalnych odległościach 20m | 500 |
| 4. | Przebywanie osób pomiędzy koparką a ścianą wykopu, nawet w czasie postoju koparki | 150 |
| 5. | Niezgodne z przepisami BHP umieszczenie wysięgnika podczas przejazdu koparki | 250 |
| 6. | Niezgodne z przepisami BHP używanie sprzętu mechanicznego: koparek, spychaczy, wywrotek itp. | 200 |
| 7. | Przy pracy koparek na jednym poziomie niezachowanie minimalnej odległości 20m | 500 |
| 8. | Wykonywanie prac ziemnych w wykopie o głębokości większej niż 2m przez jedną osobę | 500 |
| 9. | Niezgodne z przepisami BHP obciążenie naziomu | 500 |
| 10. | Dopuszczenie do tworzenia się nawisów podczas wykonywania wykopów | 1000 |

**Roboty betonowe i żelbetowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Brak odpowiedniego zabezpieczenia maszyn i stołów warsztatowych przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób nieuprawnionych | 250 |
| 12. | Montaż deskować niezgodny z przepisami BHP | 500 |
| 13. | Brak zgodnego przepisami BHP zabezpieczenia pojemników służących do transportu mieszanki betonowej | 250 |
| 14. | Niezgodne z przepisami BHP wylewanie masy betonowej w deskowanie | 250 |
| 15. | Niezgodne z przepisami BHP używanie sprzętu mechanicznego służącego do zagęszczania betonu | 250 |
| 16. | W razie dostawy betonu pojazdami, brak zabezpieczenia punktu zsypu odbojnicami | 250 |

**Roboty ciesielskie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Wykonywanie robót ciesielskich z drabin powyżej 3m wysokości | 500 |

**ZAŁĄCZNIK NR 11**do Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
z dn. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Ręczne podawanie materiałów długich takich jak deski, stemple powyżej wysokości 3m | 500 |
| 19. | Korzystanie z pilarek tarczowych i łańcuchowych niezgodne z przepisami BHP | 250 |
| 20. | Przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów, których długość przekracza 4m, a masa 30kg | 250 |
| 21. | Brak wyposażenia cieśli zasobniki zapobiegające wypadaniu narzędzi ręcznych | 150 |
| 22. | Ręczne podawanie w pionie przedmiotów (bali, desek, dźwigarów szalunkowych przekraczających długość 3m | 250 |
| 23. | Wykonywanie robót ciesielskich montażowych w pojedynkę (zespół powinien liczyć co najmniej 2 osoby) | 500 |
| 24. | Zrzucanie materiałów z demontowanych konstrukcji ciesielskich | 250 |

**Roboty zbrojarskie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Brak lub niezgodne z przepisami BHP zabezpieczenie stołów warsztatowych i maszyn zbrojarskich przed czynnikami atmosferycznymi | 250 |
| 26. | Transport elementów zbrojenia bez zabezpieczenia przed wysunięciem | 500 |
| 27. | Składowanie zbrojenia na nierównanym i nieodwodnionym podłożu | 250 |
| 28. | Cięcie ręczne nożycami prętów o średnicy większej niż 20mm | 250 |
| 29. | Niezgodne z przepisami BHP mechaniczne przecinanie prętów | 250 |

**Roboty spawalnicze**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30. | Brak lub niezgodne z przepisami BHP zabezpieczenie stanowiska spawalniczego przed czynnikami atmosferycznymi | 500 |
| 31. | Stosowanie butli nieposiadających ważnej cechy organu dozoru technicznego | 500 |
| 32. | Niezgodne z przepisami BHP przemieszczanie butli tlenu i acetylenu | 250 |
| 33. | Niewłaściwa kolorystyka przewodów do tlenu i acetylenu | 250 |
| 34. | Zbyt krótkie(<5m) przewody do tlenu i acetylenu | 250 |
| 35. | Brak ochrony przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi | 250 |
| 36. | Niezgodne z przepisami BHP korzystanie ze sprzętu spawalniczego | 250 |
| 37. | Brak uziemienia spawanego elektrycznie przedmiotu | 250 |

**ZAŁĄCZNIK NR 11**do Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
z dn. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 38. | Odległość palnika płomienia od butli < 1m | 500 |

**Roboty murarskie i tynkarskie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 39. | Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich na wysokości powyżej 1m bez wymaganych pomostów lub rusztowań | 500 |
| 40. | Wykonywanie robót murarskich lub tynkarskich z drabin przystawnych | 500 |

**Roboty stolarskie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 41. | Niezgodne z przepisami BHP posługiwanie się narzędziami stolarskimi | 150 |

**Roboty malarskie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42. | Malowanie na wysokości bez odpowiednio wysokiej drabiny lub podestu | 500 |
| 43. | Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych powyżej 4m wysokości od podłogi | 500 |

**Roboty dachowe i dekarskie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 44. | Niestosowanie sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości w sytuacji tego wymagającej | 750 |
| 45. | Niezabezpieczenie przed możliwością spadania przedmiotów z wysokości | 750 |
| 46. | Niestosowanie pomostów pomocniczych na dachach, których nośność nie zapewnia bezpiecznego przebywania ludzi | 750 |

**Prace na wysokości**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 47. | Brak zabezpieczenia otworów w stropach przed wpadnięciem | 750 |
| 48. | Brak zabezpieczenia otworów w ścianach, których dolna krawędź znajduje się na wysokości mniejszej niż 1,1m od poziomu stropu | 500 |
| 49. | Brak lub niezgodne z przepisami BHP zabezpieczenie stanowiska pracy przed upadkiem z wysokości | 750 |
| 50. | Wychylanie się poza krawędź budynku lub balustrady | 750 |
| 51. | Wykonywanie prac na wysokości w pojedynkę, podczas gdy wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości (zespół powinien liczyć co najmniej 2 osoby) | 750 |

**ZAŁĄCZNIK NR 11**do Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
z dn. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Roboty montażowe (konstrukcji stalowych)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 52. | Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe | 750 |
| 53. | Prowadzenie montażu elementów wielowymiarowych przy prędkości wiatru przekraczającej 10m/s | 750 |
| 54. | Prowadzenie montażu elementów wielkowymiarowych przy złej widoczności | 500 |
| 55. | Zwalnianie elementów prefabrykowanych z podwieszenia, bez ich uprzedniego zamocowania w miejscy wbudowania | 750 |

**Praca dźwigów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 56. | Stosowanie haków do przemieszczania ładunków bez zaznaczonej nośności | 750 |
| 57. | Nieposiadanie przez żuraw tablicy znamionowej, określającej udźwig przy określonych położeniach wysięgnika i wózka | 500 |
| 58. | Korzystanie z urządzeń bez wymaganej decyzji urzędu dozoru technicznego | 750 |
| 59. | Zatrudnianie operatora dźwigu ponad 8 godzin na dobę | 500 |
| 60. | Brak uziemienia w żurawiach o napędzie elektrycznym | 500 |
| 61. | Nieprzestrzeganie przez dźwigowego zasad i obowiązków dotyczących bhp oraz postępowanie niezgodnie z instrukcją obsługi urządzenia | 200 |

**Prace z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 62. | Używanie niesprawnych technicznie narzędzi ręcznych z napędem elektrycznym | 250 |
| 63. | Podłączenie urządzeń elektrycznych do rozdzielnicy budowlanej w inny sposób niż z wykorzystaniem odpowiednich gniazd i wtyczek | 500 |
| 64. | Korzystanie z rozdzielnic budowlanych nie spełniających wymagań technicznych określonych w odpowiednich w tym zakresie normach (np.: niesprawne zabezpieczenia różnicowo-prądowe, przewymiarowne zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, brak zabezpieczeń elektrycznych) | 750 |
| 65. | Używanie niewłaściwie dobranych pod względem zarówno typu jak i przekroju żył roboczych kabli i przewodów tymczasowych | 250 |
| 66. | Używanie do oświetlenia sztucznego powierzchni roboczych niezabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi opraw oświetleniowych, nieosłoniętych źródeł światła (szczególnie wyładowczych) oraz nie systemowych elementów wsporczych | 200 |
| 67. | Instalowanie, przebudowa i prowadzenie codziennej eksploatacji instalacji elektrycznych przez osobę bez stosowanego zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP | 200 |

**ZAŁĄCZNIK NR 11**do Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
z dn. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Środki ochrony indywidualnej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 68. | Brak aktualnych badań lekarskich | 300 |
| 69. | Brak wymaganych szkoleń lub uprawnień do wykonywania pracy na danym stanowisku | 500 |
| 70. | Brak wymaganego szkolenia w zakresie BHP | 500 |
| 71. | Brak środków ochrony indywidualnej (okularów ochronnych, rękawic, ochronników słuchu) | 200 |
| 72. | Niezgodna z przepisami BHP odzież robocza | 200 |
| 73. | Niezgodne z przepisami BHP obuwie (bez metalowych ochron palców) | 200 |
| 74. | Brak kasku w sytuacji wymaganej przepisami BHP | 200 |
| 75. | Brak identyfikatora | 50 |
| 76. | Posiadanie i spożywanie alkoholu na terenie budowy lub przebywanie na terenie budowy w stanie nietrzeźwości | 5000 |
| 77. | Posiadanie lub spożywanie środków odurzających na terenie budowy lub przebywanie na terenie budowy pod ich wpływem | 5000 |
| 78. | Spożywanie posiłków w miejscach do tego nieprzeznaczonych | 50 |
| 79. | Palenie tytoniu w miejscach zabronionych | 50 |

**Pozostałe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 80. | Teren budowy zagospodarowany niezgodnie z przyjętym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zasadami i przepisami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej | 750 |
| 81. | Brak tablicy informacyjnej | 500 |
| 82. | Brak wygrodzenia terenu budowy | 750 |
| 83. | Brak zapewnienia kontroli osób wchodzących i wychodzących na teren budowy, obowiązuje 24 godziny na dobę | do uzgodnienia |
| 84. | Dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami | 750 |

**Uwagi :**

I. Zestawienie zaniedbań i wykroczeń od obowiązujących przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w kodeksie pracy, prawie budowlanym oraz związanych rozporządzeniach.

II. Pracownik i jego pracodawca ponosi wszelkie konsekwencje prawne zachowań niezgodnych z obowiązującym stanem prawnym, a które nie zostały wymienione w niniejszym opracowaniu.

III. Generalny wykonawca zostanie poinformowany w formie e-maila lub faxu o wykryciu zaistniałego wykroczenia w czasie 3 godzin od zaistnienia zagrożenia. Do korespondencji zostanie dołączone wizualizacja wykrytego zaniedbania

IV. Generalny Wykonawca zostanie obciążony stosowną karą finansową w ciągu 7 dni roboczych od wykrycia zaistniałego wykroczenia. W przypadku incydentalnego naruszenia obowiązków w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Generalny Wykonawca może wnioskować o zaniechanie wymierzenia kary finansowej.