|  |  |
| --- | --- |
|  | ZAŁĄCZNIK NR 2 – SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Dach płaski |

1. Montaż termoizolacji attyk od wewnątrz i od góry - styropian "fasada" gr. 5cm
2. Montaż na attykach płyty OSB gr. 18 mm
3. Montaż wyłazu - świetlika wym. 80 x 80 w świetle, poliwęglan komorowy gr. 16 mm plus podstawa laminowana H-50 - 1 szt.
4. Montaż folii paroizolacyjnej (luźno na zakład)
5. Termoizolacja właściwa - styropian EPS 100 036 - 25 cm (w dwóch warstwach np. 15 + 10)
6. Montaż warstwy spadkowej - styropian EPS 100 036 - 1,5% gr. min. 1 cm
7. Montaż wpustów śr. 75 - 4 szt.
8. Montaż rur spustowych śr. 75 - 4 piony do poziomu "0" (do zamknięcia w izolacji zewnętrznej)
9. Montaż przepustów awaryjnych - 2 szt.
10. Hydroizolacja membraną PCV 1,5mm – system montażu mechanicznego
11. Hydroizolacja attyk membraną PCV 1,5mm
12. Montaż obróbek blacharskich na attykach - blacha ocynkowana 0.5 mm kolor RAL standard np. 7016 (antracyt)