# Załącznik numer 1 do Zapytania ofertowego WSNoZ/4/11/2025

## **Dane wykonawcy**

1. Pełna nazwa wykonawcy:
2. Numer REGON:
3. Numer NIP:
4. Numer telefonu:
5. Numer faksu (pole opcjonalne):
6. Adres poczty elektronicznej:

## Przedmiot zamówienia

1. **Tabliczki na drzwi i ściany z pismem Braille’a – 350 sztuk**
   1. **Opis przedmiotu zamówienia**
      1. Nazwa elementu: tabliczki informacyjne z oznaczeniami w piśmie Braille’a.
      2. Ilość: minimum trzysta pięćdziesiąt (350) sztuk.
   2. **Przeznaczenie**
      1. Tabliczki mają umożliwiać osobom niewidomym i słabowidzącym orientację przestrzenną w budynkach uczelni.
   3. **Wymiary**
      1. Wymiar tabliczki: trzydzieści centymetrów na piętnaście centymetrów (30 × 15 cm).
      2. Format musi zapewniać czytelność oraz możliwość umieszczenia tekstu zarówno w czarnym druku, jak i w piśmie Braille’a.
   4. **Materiał wykonania**
      1. Minimum: trwałe tworzywo sztuczne odporne na ścieranie, zmywanie i uszkodzenia mechaniczne.
      2. Kolor tabliczki: srebrny matowy lub złoty matowy – w zależności od lokalizacji montażu.
   5. **Grawerowanie**
      1. Wykonanie zgodne z projektem przekazanym przez Zamawiającego.
   6. **Oznaczenia**
      1. Wymagane napisy w języku polskim i angielskim oraz w alfabecie Braille’a.
      2. Wymagane zastosowanie powiększonej czcionki w kontrastowych kolorach, zapewniających minimalny współczynnik kontrastu luminancji cztery i pięć dziesiątych do jednego (4,5:1), zgodnie ze standardem WCAG 2.1.
      3. Wymagane wypukłe piktogramy, jeżeli dane oznaczenie tego wymaga.
   7. **Montaż**
      1. Tabliczki muszą być przystosowane do montażu na ścianie za pomocą dystansów.
      2. Kolor dystansów: czarny, srebrny lub złoty – odpowiednio do obiektu.
      3. Wysokość montażu: dolna krawędź tabliczki powinna znajdować się w przedziale od 120 cm do 160 cm od poziomu podłoża, co zapewnia dostępność dla osób niewidomych i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
      4. Dystanse muszą być oddalone od krawędzi tabliczki o 1,8 cm; średnica dystansu około 1,2 cm.
   8. **Trwałość**
      1. Minimum: odporność na działanie środków czyszczących stosowanych w przestrzeni publicznej.
   9. **Bezpieczeństwo**
      1. Wymagane zaokrąglone krawędzie, bez ostrych zakończeń.
   10. **Gwarancja**
       1. Minimum: dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty dostawy.
   11. **Wymagania dodatkowe**
       1. Produkty muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe i niepochodzące z ekspozycji.
       2. Tabliczki muszą być zgodne z dyrektywami i normami Unii Europejskiej, w tym z:
          1. certyfikatem CE,
          2. dyrektywami RoHS i WEEE,
          3. normą PN-EN 17210:2021 (Dostępność środowiska zbudowanego),
          4. normą EN 301 549 (Wymagania dostępności dla produktów i usług ICT).
       3. Wymagana jest deklaracja zgodności UE.