

**Opis przedmiotu zamówienia**

Podane wymary mąga się różnić w zakresie około 10-15 mm.


**Pozycja 1. Okna i witryny drzwiowe**(B=3 890 mm, H=2 756 mm), drzwi lewe. Światło przejścia (min): 1000 mm X 2178 mm. Kolor profili: mat,lakierowany. Kolor okuć: antracyt mat, stal nierdzewna. Wypełnienia : 4TM/18CR/4/18CR/4ESGTM U=0,5 lub równoważne. Samozamykacz - Ramię standardowe, 1 zamek rolkowy, zamek dodatkowy + rozety, 2x wkładka, próg aluminiowy anodowany, samozamykacz srebrny od wewnątrz, konstrukcja w 1 ramie do skręcenia na miejscu montazu, wzmocnienie pionowe do dokręcenia na poprzeczce na miejscu montażu, 2x słupki o regulowanym kącie. **– 1 sztuka**



**Pozycja 2. Okna i witryny drzwiowe**(B=3 864 mm, H=2 756 mm), drzwi prawe. Światło przejścia (min): 1000 mm X 2178 mm. Kolor profili: mat,lakierowany. Kolor okuć: antracyt mat, stal nierdzewna. Wypełnienia : 4TM/18CR/4/18CR/4ESGTM U=0,5 lub równoważne. Samozamykacz - Ramię standardowe, 1 zamek rolkowy, zamek dodatkowy + rozety, 2x wkładka, próg aluminiowy anodowany, samozamykacz srebrny od wewnątrz, konstrukcja w 1 ramie do skręcenia na miejscu montazu, wzmocnienie pionowe do dokręcenia na poprzeczce na miejscu montażu, 2x słupki o regulowanym kącie. **– 1 sztuka**



**Pozycja 3 Okna i witryny drzwiowe**(B=2 030 mm, H=2 756 mm), drzwi prawe. Światło przejścia (min.): 954 mm X 2610 mm. Kolor profili: mat, lakierowany. Kolor okuć: antracyt mat. Wypełnienia: 4TM/18CR/4/18CR/4ESGTM U=0,5 lub równoważne. Samozamykacz – Ramię standardowe, 1 zamek rolkowy, zamek dodatkowy + rozety kwadratowe naklejane, 2x wkładka, pochwyt/pochwyt, próg aluminiowy anodowany, samozamykacz srebrny od wewnątrz, szyba tylko od wewnątrz, zasuwnica 3pkt.,



**Pozycja 4. Montaż powyższych elementów**