**ZAŁĄCZNIK NR 4.2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR BK/04/2025**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 2: Nagłośnienie do kina plenerowego- zestaw 1 szt.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Funkcjonalność/parametr/element | Czy przedmiot zamówienia objęty ofertą posiada daną funkcjonalność/parametr/element  **Należy wpisać:**  **- TAK oraz obligatoryjnie podać wartość danego parametru dla oferowanego zestawu np. TAK; Pasmo przenoszenia dla zestawu w zakresie 45Hz -20 kHz, etc.**  **Lub**  **- NIE (w przypadku wpisania NIE wypełnij dalsze kolumny tabeli)** | W przypadku wpisania w kolumnie C odpowiedzi **NIE, należy odpowiedzieć na pytanie czy oferowane jest rozwiązanie równoważne?** **Należy wpisać TAK lub NIE.** | W przypadku wpisania w kolumnie D odpowiedzi **TAK**, **należy dowieść, że oferowane rozwiązanie jest równoważne.** **Jeżeli dotyczy.** | Uwagi |
| A | B | C | D | E | F |
|  | Aktywny zestaw nagłośnieniowy do zastosowań plenerowych składający się  z subwoofera i kolumny pełnopasmowej |  |  |  |  |
|  | Przeznaczenie: przestrzeń otwarta do 1000 m² (np. kino plenerowe) |  |  |  |  |
|  | Zestaw przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych  Odporność minimalna: IPX4 (lub równoważna) |  |  |  |  |
|  | Łączna moc zestawu: Minimum 2000 W RMS; moc szczytowa min. 2600 W |  |  |  |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego:  Minimum 135 dB SPL dla subwoofea,  Minimum: 128 dB SPL dla kolumny |  |  |  |  |
| 1. - | Pasmo przenoszenia dla zestawu w zakresie min. 45Hz -20 kHz. |  |  |  |  |
| 1. - | Cyfrowe przetwarzanie DSP z filtrami liniowo-fazowymi FIR poprawiającymi zgodność fazową i zrozumiałość mowy w pełnym paśmie częstotliwości. |  |  |  |  |
| 1. - | Zrozumiałość mowy (STI): wartość współczynnika Speech Transmission Index (STI) nie niższa niż 0,5 – system powinien zapewniać wyraźne i zrozumiałe dialogi w warunkach zewnętrznych (plenerowych) |  |  |  |  |
| 1. - | Wejścia/wyjścia:  Subwoofer: XLR IN/OUT, Top OUT;  Kolumna: XLR combo IN, XLR OUT |  |  |  |  |
| 1. - | Typ systemu: mobilny, przenośny, do szybkiego montażu i demontażu  Waga maks. Subwoofer: 58 kg ; Kolumna: 12 kg |  |  |  |  |
| 1. - | Zasilanie 230 V AC |  |  |  |  |
| 1. - | Deklaracja zgodności CE |  |  |  |  |

*Miejscowość i data* : ……………………………………… dnia …………………………

…………………..……………………………………………………..

*Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta*