**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FEDR.02.02-IP.01-0153/24-2**

**Formularz ofertowy**

**Data sporządzenia oferty: ………………………………..**

**OFERENT:**

**……………………………………………**

**……………………………………………**

**……………………………………………**

**……………………………………………**

**O F E R T A**

**SKIEROWANA DO MARCIN KRÓL UL. KOŚCIELNA 11, 62-265 SŁAWNO**

**Ciągnik rolniczy o mocy 140 – 150 KM z fabrycznie montowanym ładowaczem czołowym o udźwigu min 2200 kg**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

|  |
| --- |
| **Przedmiot zamówienia spełnia poniższe parametry techniczne:**  **Ciągnik i ładowacz – maszyny nowe rok produkcji 2025.**  **Silnik:**  - min. 4 - cylindrowy  - pojemność min 4,2 l,  - moc znanionowa 140 - 150 KM,  - układ wtryskowy Common Rail,  - norma spalin Stage 5,  **Przekładnia/skrzynia biegów:**  - przekładnia min 24x24, funkcja automatycznej zmiany przełożeń  - funkcja sprzęgła w hamulcu,  - obsługa przekładni, wybór kierunku jazdy oraz obsługa ładowacza w jednym joysticku lub w jednej dźwigni  - tylny WOM min. 3 prędkości: 540/540eco/1000 obr/min. , WOM sterowany elektrycznie,  **Hydraulika:**  - pompa hydrauliczna wielotłoczkowa min 110 l  - min 4 pary wyjść hydraulicznych z tyłu obsługiwane za pomocą elektrozaworów  - ociekacze wyjść hydraulicznych  - tylny podnośnik o udźwigu min 6000 kg, kategorii 3, sterowanie EHR, obsługa z  kabiny oraz błotników,  **Wymiary i masy:**  - masa ciągnika + obciążniki + ładowacz czołowy min. 6400 kg,  - rozstaw osi minimum 255 cm,  - koła przednie 480/65 R28, koła tylne 600/65 R38, felgi spawane  - obciążniki kół tylnych min 250 kg na koło (500 kg na oś)  **Oświetlenie:**  - lampa ostrzegawcza 2 szt. (kogut),  - oświetlenie robocze LED min 8 szt:  • lampy przednie , tylne - montowane w dachu,  • lampy na przednich poręczach 2 szt,  • lampy na tylnych błotnikach 2 szt,  **Ładowacz czołowy montowany fabrycznie:**  - maksymalna wys. podnoszenia w osi obrotu min 4,05 m;  - udźwig maksymalny min 2200 kg;  - sterowanie elektryczne,  - amortyzacja,  - trzecia funkcja hydr,  - szybkozłącze  - hydrauliczna blokada/ryglowanie osprzętu,  **Kabina:**  - przeszklony dach, z roletą dachową  - amortyzowana kabina,  - szerokokątne, teleskopowe lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane,  podgrzewane,  - fotel operatora pneumatyczny,  - klimatyzacja,  - siedzenie dla pasażera,  - radio z bluetooth z zintegrowanym mikrofonem, sterowanie w podłokietniku,  - terminal do dotykowy do obsługi ciągnika oraz maszyn IsoBus  **Pozostałe:**  - zaczep górny automatyczny z regulacją wysokości,  - dolna belka zaczepowa oraz dolny zaczep pitonfix,  - przednie błotniki skrętne, tylne z poszerzeniami ,  - przednia oś amortyzowana,  - dwuobwodowa Instalacja pneumatyczna do przyczep  **Przedmiot zamówienia obejmuje:**  - dostawę do miejsca realizacji zamówienia maszyny gotowej do eksploatacji na adres Obiekt Stawowy Kiszkowo, ul. Żurawicka Rybno Wielkie, działka 434/2  Kod CPV  16700000-2 Ciągnik  43250000-0 Ładowarki czołowe |

1. **Ciągnik rolniczy z fabrycznie montowanym ładowaczem czołowym:**

**Ciągnik:**

**- nazwa producenta ( marka ) ………………………………**

**- model ……………………………………………..**

**Ładowacz czołowy:**

**- nazwa producenta ( marka ) ………………………………**

**- model …………………………………………….**

1. **Cena przedmiotu zamówienia:**

**Cena netto: ……………………………………………….. zł**

**Cena brutto: ………………………………………………zł**

1. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

**…………………………………………………………………………………………**

1. **Okres gwarancji przedmiotu zamówienia**

**……………………………………………………………………………….**

**Podpis oferenta, pieczątka**

**Załączniki do oferty:**

1. **Oświadczenie o braku powiązań, bezstronności.**
2. **Oświadczenie o braku wykluczenia**