Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

IN.041.1.2024

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, rok produkcji 2024 albo 2025, nieużywanego, sprawnego technicznie, bezpiecznego, kompletnego, gotowego do pracy, o minimalnych parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Sprzęt musi być wolny od konstrukcyjnych wad materiałowych, wykonawczych i prawnych.
3. Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy, a w przypadku wyrobów medycznych – musi posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

**2. Warunki dostawy i odbioru**

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego.
2. Sprzęt ma być dostarczony w stanie kompletnym, gotowym do użytkowania, wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, kartą gwarancyjną oraz – w przypadku sprzętu medycznego – dokumentami potwierdzającymi zgodność z wymaganiami prawnymi i normami.
3. Wykonawca zapewni co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na dostarczony sprzęt.

**3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Schodołaz bez wózka – 1 sztuka**

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:

* zasięg co najmniej 2 piętra,
* zasilanie z wysokowydajnych ogniw bez potrzeby konserwacji,
* zasięg min. 2 piętra przy rezerwie akumulatora,
* gąsienice gumowe o wysokiej przyczepności, wysuwane elektrycznie koła,
* elektroniczna kontrola silnika (łagodny start, stała prędkość),
* wbudowana ładowarka, czas ładowania max. 8 godzin,
* wskaźnik stanu naładowania,
* maksymalne obciążenie do 130 kg (150 kg opcjonalnie),
* przycisk awaryjny STOP,
* automatyczne zabezpieczenie przed samoczynnym zjazdem,
* system mechanicznego zaczepienia pochwytu z zabezpieczeniem,
* pas bezpieczeństwa i regulowany podgłówek,
* zaczepy zabezpieczające wózki,
* masa całkowita do 68 kg,
* sterowanie na pochwycie, przyciski zabezpieczone,
* wskaźnik świetlny punktu równowagi,
* poziom hałasu < 70 dB,
* zakres temperatur pracy: –10°C do +50°C,
* maksymalne nachylenie schodów: 35° (70%),
* możliwość ręcznego manewru awaryjnego,
* przystosowany do schodów o szerokości 110 cm i podestów min. 110 × 110 cm.