**Stół użytkowy do przestrzeni gastronomicznych / hotelowych / kawiarnianych. 1 zestaw = 12 szt.**

****

## Blat:

Kształt: nieregularny wielokątny, obły / z zaokrąglonymi krawędziami

## Wymiary blatu:

długość maksymalna: ok. 73 cm szerokość: ok. 70 cm

szerokość w węższym miejscu: ok. 46 cm

## Materiał:

blat kamienny

## Wykończenie powierzchni:

polerowana, krawędzie zaoblone

## Powierzchnia odporna na:

ścieranie wilgoć

podwyższoną temperaturę (kontakt z naczyniami)

środki czystości stosowane w gastronomii, żywność ( sok z cytryny, wino )

## Podstawa / noga stołu:

Konstrukcja centralna (1 noga)

## Materiał:

postument - drewno lite na konstrukcji metal / materiał konstrukcyjny o wysokiej wytrzymałości

Kolumna dekoracyjna (np. frezowana / toczona / spiralna forma)

Podstawa dolna stabilizująca (talerzowa / okrągła) zapewniająca równomierne rozłożenie ciężaru

Elementy zabezpieczające podłogę (stopki regulowane lub ślizgacze)

## Wysokość stołu:

Standardowa wysokość użytkowa: ok. 74–76 cm

## Konstrukcja:

Stabilna, przystosowana do intensywnego użytkowania komercyjnego Połączenia trwałe, odporne na rozchwianie

Produkt przeznaczony do eksploatacji w obiektach HoReCa

## Kolorystyka:

Blat: kamień w odcieniu różowo beżowym

Podstawa: kolor drewna naturalnego / do uzgodnienia

## Przeznaczenie:

Restauracje, kawiarnie, Użytkowanie wewnętrzne

## Dodatkowe wymagania:

Produkt fabrycznie nowy

Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości

Brak ostrych krawędzi (bezpieczeństwo użytkowników)

# Krzesło użytkowe do przestrzeni gastronomicznych / hotelowych / konferencyjnych.- 1 zestaw = 25 szt.



### Opis przedmiotu zamówienia

Krzesło / fotel drewniany do przestrzeni gastronomicznych i użyteczności publicznej Przedmiotem zamówienia jest **krzesło (fotel) z podłokietnikami**, przeznaczone do użytkowania w obiektach gastronomicznych, hotelowych oraz innych przestrzeniach użyteczności publicznej, takich jak restauracje, kawiarnie, sale konsumpcyjne, lobby, poczekalnie lub przestrzenie reprezentacyjne.

Produkt powinien posiadać **konstrukcję drewnianą**, wykonaną z litego drewna liściastego (np. bukowego lub równoważnego), zapewniającą odpowiednią trwałość, stabilność oraz odporność na intensywne użytkowanie. Elementy konstrukcyjne krzesła powinny być wykonane w technologii gięcia drewna lub technologii równoważnej, gwarantującej wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczne wykończenie.

### Minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne:

* konstrukcja nośna w całości drewniana, stabilna, przeznaczona do użytkowania komercyjnego,
* obecność **podłokietników**, zwiększających komfort użytkowania,
* ergonomicznie wyprofilowane oparcie oraz siedzisko,
* siedzisko w wersji twardej lub z możliwością zastosowania wykończenia alternatywnego (np. tapicerowanego lub z innego materiału równoważnego),
* powierzchnia zabezpieczona lakierem, bejcą lub innym trwałym wykończeniem odpornym na ścieranie i łatwym w utrzymaniu czystości,
* możliwość wyboru wybarwienia drewna z palety producenta lub w standardzie naturalnym,
* przystosowanie do wielokrotnego użytkowania w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu.
* Tkanina obiciowa odporna na ścieranie (min. 60 000 cykli Martindale lub równoważna)

**Kolor tapicerki:** do uzgodnienia (np. odcienie różu / bordo / inny wg projektu)

### Parametry użytkowe (orientacyjne):

* wysokość siedziska: ok. 450–470 mm,
* wysokość całkowita: ok. 800–850 mm,
* szerokość i głębokość zapewniające komfortowe użytkowanie przez osoby dorosłe,
* masa jednostkowa umożliwiająca swobodne przestawianie mebla przez obsługę lokalu.

Zastosowanie:

Krzesło przeznaczone jest do użytkowania jako **element stałego wyposażenia sal konsumpcyjnych i przestrzeni publicznych**, w szczególności przy stołach gastronomicznych, kawiarnianych lub konferencyjnych. Produkt powinien łączyć **walory estetyczne z wysoką trwałością eksploatacyjną**, spełniając wymagania funkcjonalne obiektów komercyjnych.

Zamówienie dopuszcza zastosowanie **rozwiązań równoważnych**, pod warunkiem spełnienia powyższych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych.