**Załącznik nr 4 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZŁOŻYĆ Z OFERTĄ**

**„Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami i starszych, dostosowanego do ich potrzeb w ramach projektu pn. „Usługi społeczne to lepsza jakość życia mieszkańców i rozwój gminy Jędrzejów”**

**Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód:**

1. Był **fabrycznie nowy**, niezarejestrowany, nieużywany, nie poddany jakimkolwiek naprawom, pochodzący z produkcji min. 2025 roku, pełnowartościowy, kompletny, wolny od wad, w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych.
2. Nie może być obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób lub podmiotów trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia.
3. Spełniał wymagania normy emisji spalin min. EURO 6.
4. Był przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych stref klimatycznych odpowiadających obszarowi UE.

Minimalne wymagane parametry techniczne oraz wyposażenie dotyczące przedmiotu zamówienia:

**Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie**

Marka: ………………………………………………………………………………………………… (należy podać)

Model: ……………………………………………………………………………………………… (należy podać)

Typ: ……………………….…………………………………………………………………………… (należy podać)

wersja samochodu ………………………..……………………………..……………………… (należy podać)

rok produkcji: ……………….. (należy podać)

**Który spełnia następujące parametry:**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MIKROBUS 9‑OSOBOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

**1. Dane ogólne**

* Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji min. **2025**, niezarejestrowany.
* Nadwozie typu **minibus/van**.
* Liczba miejsc: **9 (1 kierowca + 8 pasażerów)**.
* Pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym **co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim**.
* Homologacja do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz oznakowanie zgodne z przepisami.
* Podwójne drzwi boczne przesuwne, tylne drzwi skrzydłowe przeszklone, otwierane do 180°.
* Opony letnie – fabrycznie nowe, zgodne z homologacją producenta, na stalowych felgach z kołpakami.
* Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi – fabrycznie nowymi, zgodnymi z homologacją.
* Pełnowymiarowe koło zapasowe umieszczone pod podwoziem.

**Parametry fizyczne:**

* Długość całkowita ok. **4900–5000 mm**
* Szerokość całkowita ok. **1910–1930 mm**
* Wysokość całkowita ok. **1880–1910 mm**
* Rozstaw osi ok. **3275 mm +/- 10 cm.**
* Masa własna: **1840–2150 kg**
* Dopuszczalna masa całkowita: **do ok. 2900 kg**
* Ładowność: **min. 1000 kg**
* Pojemność bagażnika: **min. 550 l (do rolety)**

**Dane środowiskowe**

* Norma emisji spalin: **EURO 6**
* Poziom hałasu zgodny z obowiązującymi normami.

**2. Silnik i układ napędowy**

* Silnik wysokoprężny, turbodiesel.
* Moc silnika: **min. 140 KM**.
* Pojemność skokowa: **min. 1900 cm³**.
* Skrzynia biegów: **manualna lub automatyczna**.
* Napęd na **oś przednią**.

**3. Wyposażenie pojazdu**

**Bezpieczeństwo i systemy wspomagające**

* 4 poduszki powietrzne.
* System automatycznego powiadamiania ratunkowego.
* System monitorowania ciśnienia w oponach.
* System Stop&Start.
* Ogranicznik prędkości z rozpoznawaniem znaków drogowych .
* Układ wspomagania ruszania pod górę.
* Tempomat.
* Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.
* Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z wykrywaniem pieszych.
* Tylne czujniki parkowania.
* Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci.

**Komfort i wnętrze**

* Podgrzewane fotele przednie.
* Podgrzewana kierownica.
* Podgrzewane lusterka zewnętrzne i dysze spryskiwaczy.
* Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu.
* Nawiewy dla pasażerów w tylnej części pojazdu.
* Elektryczne szyby przednie.
* Schowek chłodzony przed pasażerem.
* Schowek pod siedziskiem pasażera.
* Oświetlenie w każdym rzędzie siedzeń.
* Szyby tylne przyciemniane (ok. 30%).
* Szyby przednie z warstwą wygłuszającą.

**Siedzenia**

* Kanapa 2‑osobowa z przodu (obok kierowcy).
* Drugi rząd: kanapa 3‑osobowa, dzielona 33/66, składana.
* Trzeci rząd: kanapa 3‑osobowa, składana i odchylana.
* Możliwość demontażu siedzeń trzeciego rzędu w celu montażu wózka.
* ISOFIX na skrajnych siedzeniach tylnych.

**Multimedia**

* System multimedialny z ekranem **min. 5"**, monochromatyczny.
* Radio z obsługą **DAB**.
* Port USB‑A.
* 4 głośniki.
* Cyfrowy zestaw wskaźników (czarno‑biały).

**Nadwozie i elementy zewnętrzne**

* Halogenowe reflektory przednie.
* Światła przeciwmgielne LED.
* Automatyczne światła drogowe.
* Czarny przedni i tylny zderzak.
* Czarna górna listwa grilla.
* Klamki i listwy boczne w kolorze czarnym.
* Krótka antena.
* 16" felgi stalowe z kołpakami.

**5. Zabudowa dla osób niepełnosprawnych**

* Winda z powierzchnią antypoślizgową
* Atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich).
* Wózek montowany zamiennie z siedzeniami III rzędu.
* Niezbędne wzmocnienia powierzchni podłogi w miejscu mocowania wózka
* Najazdy (szyny) aluminiowe składane, z bieżnią antypoślizgową
* Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych,)
* Homologacja COC2 dla aut nowych, dla aut zarejestrowanych poświadczenie + badanie na SKP