**Załącznik nr 1**

**do Zaproszenia nr IMIF/F2/6/51/26**

**Wykonawca: Data: ……………………………….**

………………………………………

………………………………………

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego generatora arbitralnego (arbitrary function generator)

Wymagania i parametry techniczne wersja 2 poprawiona

1. Generator arbitralny (arbitrary function generator)

a. Maksymalna częstotliwośc pracy: 500MHz lub lepiej

b. Liczba izolowanych kanałów wyjściowych: min. 8

c. Częstotliwość próbkowania: min 2.5Gsa/s

d. Rozdzielczość pionowa: min 16 bitów

e. Funkcja pattern generator

f. Funkcja pracy wieloimpulsowej

g. Funkcja generacji sygnałów wielotonowych z modulacją amplitudy i fazy zestawu

tonów

h. Funkcja sekwencyjnej generacji przebiegów: obsługa min 256 przebiegów

i. Maksymalna długość fali przebiegu arbitralnego wynosząca 128Mpts/kanał lub lepiej

..................................................................

podpis osoby /osób uprawnionej /uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy