**ORGANIZATOR:**

**PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o.**

**ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa**

**Odpowiedź na Zapytanie o informację (RFI)**

**w sprawie zamówienia na dostawę wozów pomiarowych**

1. **Odpowiedź na Zapytanie o informację (RFI) składa:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nazwa i adres Wykonawcy** |
| Wykonawca |  |
| Wykonawca[[1]](#footnote-1) |  |

* + - 1. **Osoba do kontaktów** (w sprawie niniejszego Zapytania o informację):

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **e-mail:** |  |

* + - 1. **Przedstawiamy informację o wartości przedmiotu dostawy wraz z wyceną parametrów dodatkowych:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostawa** | | **Jednostka** | **Wartość jednostkowa netto (PLN)** | **Stawka VAT**  **(%)** | **Wartość dostawy netto (PLN)** |
| **1** | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | **5** *(kol. 2 x kol. 3)* |
| **Dostawa wozów pomiarowych  o parametrach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia** | **Dostawa**  **wozu pomiarowego** | **5** |  |  |  |
| **Wycena dodatkowych parametrów wozów pomiarowych** | Obciążalność generatora napięcia wolnozmiennego zgodnie z §2 pkt 4 OPZ oraz §2 pkt 5 OPZ, który umożliwi badanie kabli o pojemności równej lub większej od 6 μF i mniejszej niż 7 μF | **5** |  |  |  |
| Obciążalność generatora napięcia wolnozmiennego zgodnie z §2 pkt 4 OPZ oraz §2 pkt 5 OPZ, który umożliwi badanie kabli o pojemności równej lub większej od 7 μF | **5** |  |  |  |
| Aparatura do rejestracji wyładowań niezupełnych zgodnie z §2 pkt 3 w OPZ, która dodatkowo umożliwia badanie WNZ oparte na technologii DAC (napięcie oscylacyjne tłumione) | **5** |  |  |  |
| Aparatura zgodnie z §2 pkt 6 w OPZ posiadająca dodatkowy zakres napięciowy 0-2 kV przy energii udarów nie mniejszej niż 2000 J | **5** |  |  |  |
| Generator akustyczny oraz lokalizator zgodnie z §2 pkt 9 w OPZ posiadający funkcję identyfikacji poprzez wskazanie kierunku przepływu prądu w lokalizowanym kablu | **5** |  |  |  |
| Urządzenie dopalające zgodnie z §2 pkt 7 w OPZ o płynnej regulacji napięcia wyjściowego w całym zakresie od 0kV DC do wartości nie mniejszej niż 20kV DC z możliwością płynnego przełączania się pomiędzy zakresami podczas dopalania bez konieczności wyłączania aparatury i natężeniu prądu na wyjściu, co najmniej 25A, z możliwością pracy w pełnej mocy min. 1 godz. | **5** |  |  |  |

* + - 1. **Szacowany termin realizacji dostawy wozów pomiarowych:**

o parametrach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia liczony od dnia podpisania umowy (w tygodniach): ………………………………………………………………………………………………

z parametrami dodatkowymi w stosunku do Opisu przedmiotu zamówienia liczony od dnia podpisania umowy (w tygodniach): ……………………………………………………………………

* + - 1. **Szacowany termin udzielonej gwarancji:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* + - 1. **Oświadczenia i informacje:**

1. Niniejsza odpowiedź na Zapytanie o informację (RFI) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
2. Do niniejszej Odpowiedzi na Zapytanie o Informacje (RFI) dołączone są następujące załączniki:

Załącznik Nr 1 - …………………………………………….

Załącznik Nr 2 - …………………………………………….

Podpis osoby składającej informację

1. [↑](#footnote-ref-1)