**Rodzaj pojazdu – samochód typu furgon o dmc do 3,5t**

Wymagania dotyczące pojazdu:

1. Samochód fabrycznie nowy,
2. Dopuszczalna masa całkowita – w przedziale od 2800 kg do 3100 kg.
3. Ilość rzędów siedzeń - 2.
4. Ilość miejsc z kierowcą – 5 lub 6.
5. Stała, pełna ścianka działowa, szczelnie oddzielająca przestrzeń ładunkową od kabiny pasażerskiej.
6. Ładowność: min. 800 kg.
7. Wymiary zewnętrzne samochodu:
   1. długość całkowita: 5290 mm do 5390 mm
   2. szerokość (bez lusterek): od 1850mm do 1950mm
   3. wysokość w przedziale: od1890 mm do 1990 mm
8. Drzwi:
9. z lewej strony – 1 lub opcjonalnie 2, w tym przednie oszklone odchylne opcjonalnie drugie oszklone przesuwne,
10. z prawej strony – 2, w tym przednie oszklone odchylne a drugie oszklone przesuwne,
11. z tyłu – dwuskrzydłowe otwierane na boki.
12. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
13. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
14. Silnik – wysokoprężny o mocy znamionowej nie mniejszej niż 130 KM i pojemności skokowej nie mniejszej niż 1900 cm3.
15. Skrzynia biegów – manualna.
16. Układ hamulcowy – dwuobwodowy z mechanizmem wspomagania, z hamulcami tarczowymi z przodu i hamulcami tarczowymi lub hamulcami bębnowymi z tyłu, z ABS z rozdziałem siły hamowania.
17. Kolor pojazdów – biały.
18. Wyposażenie pojazdu:
19. radio samochodowe z głośnikami,
20. zestaw głośnomówiący bluetooth,
21. średnica kół min 16”,
22. opony wielosezonowe,
23. chlapacze przy każdym kole
24. klimatyzacja manualna,
25. czujniki parkowania przód + tył,
26. tempomat,
27. gaśnica,
28. apteczka,
29. koło zapasowe o takim samym rozmiarze ogumienia jak pozostałe koła,
30. lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane po obu stronach pojazdu,
31. trójkąt ostrzegawczy,
32. podnośnik,
33. klucz do kół,
34. dywaniki gumowe w części pojazdu przeznaczonej do przewozu osób,
35. immobiliser,
36. centralny zamek zdalnie sterowany,
37. autoalarm,
38. hak holowniczy.
39. Przestrzeń ładunkowa trwale oddzielona od przestrzeni pasażerskiej (szczelna ścianka działowa)
40. Min. 3 punktowe oświetlenie przestrzeni ładunkowej,
41. Wymagania dotyczące przestrzeni ładunkowej:
42. podłoga: wyłożona płytą antypoślizgową i wodoodporną, wyposażona w 6 uchwytów do mocowania ładunku (po 3 na stronę) rozłożone równomiernie na całej długości przestrzeni ładunkowej,
43. boki: sklejka - do pełnej wysokości przestrzeni ładunkowej,
44. drzwi przestrzeni ładunkowej zabezpieczone sklejką do pełnej wysokości,
45. listwy boczne zamontowane na min 1/3 wysokości przestrzeni ładunkowej z ruchomymi punktami do mocowania pasów transportowych (po 4 szt. na stronę)
46. skrzynia ładunkowa ze stali, aluminium lub sklejki wodoodpornej. Skrzynia zamontowana podłodze, dolegająca do ścianki działowej, zamykana „od góry” zamkami zatrzaskowymi, rozmiar skrzyni; szerokość, maksymalnie dopasowana do szerokości przestrzeni ładunkowej, wysokość od 40 cm do 50 cm, głębokość od 40 cm do 60 cm,
47. Wymagania dotyczące zabudowy na zewnątrz pojazdu:
48. Bagażnik dachowy, mocowany do fabrycznych punktów mocowania, wyposażony w:
49. system do przewozu drabiny - wyposażony w mechanizm umożliwiający wkładanie i zdejmowanie drabiny z poziomu gruntu,
50. 3 tuby na tyczki izolacyjne (prostokątne lub owalne) o długości od 230 cm do 240 cm i obwód wewnątrz od 55 cm, do 80 cm, korki tub z tyłu pojazdu, umożliwiające otwarcie tuby, posiadające zamknięcie na klucz,
51. wsporniki boczne zabezpieczające przed przesuwaniem się długich ładunków na boki,
52. Belka świetlna LED – zamocowana na dachu z przodu pojazdu, wyposażona w dwa światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego.
53. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.
54. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.