**Rodzaj pojazdu – samochód typu furgon o dmc do 3,5t ładunkowej,**

Wymagania dotyczące pojazdów:

1. Pojazd fabrycznie nowy.
2. Ilość rzędów siedzeń – 2.
3. Siedzenie obok kierowcy – podwójne (dla dwóch osób).
4. Ilość siedzeń w drugim rzędzie – 3 lub 4.
5. Fotele wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
6. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
7. Stała, pełna ścianka działowa, szczelnie oddzielająca przestrzeń ładunkową od kabiny pasażerskiej.
8. Drzwi:
9. z lewej strony – 1 oszklone odchylne,
10. z prawej strony – 2 oszklone, w tym przednie odchylne a drugie przesuwne,
11. z tyłu – odchylne dwuskrzydłowe.
12. Stałe okno z lewej strony nadwozia dla drugiego rzędu siedzeń.
13. Wymiary zewnętrzne pojazdu:
14. długość – od 6900 do 7200 mm,
15. szerokość (bez lusterek bocznych) – od 1900 do 2200 mm,
16. wysokość (od poziomu jezdni) – od 2600 do 2900 mm.
17. Silnik – turbo diesel o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 140 KM,
18. Skrzynia biegów – manualna min. sześciobiegowa.
19. Układ kierowniczy – ze wspomaganiem.
20. Układ hamulcowy – dwuobwodowy z mechanizmem wspomagania, z hamulcami tarczowymi z przodu i z tyłu.
21. Oś tylna z podwójnymi kołami.
22. Kolor pojazdu – biały.
23. Wyposażenie pojazdu:
    1. radio samochodowe z głośnikami oraz z zestawem głośnomówiącym bluetooth.
    2. klimatyzacja,
    3. gaśnica,
    4. apteczka,
    5. koło zapasowe o takim samym rozmiarze ogumienia jak pozostałe koła
    6. lusterka boczne po obu stronach pojazdu, podgrzewane i ustawiane elektrycznie,
    7. trójkąt ostrzegawczy,
    8. podnośnik,
    9. klucz do kół,
    10. dywaniki gumowe w części pojazdu przeznaczonej do przewozu osób,
    11. immobiliser,
    12. czujniki parkowania przód i tył,
    13. kamera cofania,
24. Min. 3 punktowe oświetlenie przestrzeni ładunkowej,
25. zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej:
26. podłoga: płyta antypoślizgową i wodoodporną,
27. boki: sklejka - do pełnej wysokości przestrzeni ładunkowej
28. zabudowa przestrzeni ładunkowej:

Wymagania dotyczące zabudowy wewnątrz pojazdu:

1. Rodzaj zabudowy – zabudowa składa się z jednego modułu po lewej stronie (tzw. regał składający się z III poziomów)

2. Kolor zabudowy – szary lub niebieski.

3. Materiał, z którego jest wykonana zabudowa regałowa – stal i aluminium.

4. Boki (wsporniki) zabudowy regałowej – wykonane z blachy aluminiowej perforowanej, przy-stosowanej do mocowania uchwytów na narzędzia.

Wymiary zabudowy (regału) z lewej strony pojazdu:

a) szerokość: dostosowana do maksymalnej długości przestrzeni ładunkowej,

b) wysokość: dostosowana do maksymalnej wysokości przestrzeni ładunkowej,

c) głębokość: od 300 mm do 350mm.

Zabudowa (regał) z lewej strony pojazdu – moduł pierwszy składający się z III poziomów:

1) Poziom I – najniższy (z wnęką nadkola) - przestrzeń nadkola zamykana klapą unoszoną do góry na siłownikach, z blokadą transportową.

2) Poziom II:

a) dwie kolumny szuflad w każdej kolumnie po 3 szuflady,

b) szuflada wyposażona w prowadnice łożyskowe, oraz blokadę - zarówno w położeniu „szuflada zamknięta” jak i „szuflada otwarta”,

c) szuflada wyłożona pianką tłumiącą,

d) maksymalne obciążenie szuflady – nie mniejsze niż 30 kg.

e) szuflada otwierana nie mniej niż w 90%

4) Poziom III – najwyższy:

1. półka wyłożona dywanikiem gumowym, wysokość boków półki nie mniej niż 50mm,
2. na półce znajdują się wykonane z odpornego na udary polietylenu, wyjmowane plastikowe pojemniki, z ażurowymi osłonami frontowymi, wyłożone pianką tłumiącą,
3. szerokość i ilość pojemników – pojemniki dobrane w ten sposób, aby rząd pojemników zajmował całą szerokość półki,
4. wysokość pojemnika – nie mniej niż 140 mm,
5. głębokość pojemnika – zgodna z głębokością półki.

Wymiary zabudowy (regału) z prawej strony pojazdu (z drzwiami):

a) szerokość: dostosowana do maksymalnej długości przestrzeni ładunkowej,

a) wysokość: dostosowana do maksymalnej wysokości przestrzeni ładunkowej,

b) głębokość: od 350 mm do 400 mm.

5. Płyta podłogowa – wyposażona w 6 uchwytów do mocowania ładunku, umiejscowionych pomiędzy zabudową regałową a ścianą.

1. Dopuszczalna masa całkowita – do 3 500 kg.
2. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy
3. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.