**Rodzaj pojazdu – samochód typu furgon o dmc do 3,5t**

Wymagania dotyczące pojazdu:

1. Samochód fabrycznie nowy.
2. Dopuszczalna masa całkowita – w przedziale od 3000 kg do 3300kg.
3. Ilość rzędów siedzeń - 2.
4. Ilość miejsc z kierowcą – 5 lub 6.
5. Stała, pełna ścianka działowa, szczelnie oddzielająca przestrzeń ładunkową od kabiny pasażerskiej.
6. Ładowność: min. 1000 kg.
7. Wymiary zewnętrzne samochodu:
   1. długość całkowita: 5300 mm do 5500 mm
   2. szerokość (bez lusterek): od 1950 mm do 2100 mm
   3. wysokość w przedziale: od 2450 mm do 2650 mm
8. Drzwi:
9. z lewej strony – 1 lub opcjonalnie 2, w tym przednie oszklone odchylne opcjonalnie drugie oszklone przesuwne,
10. z prawej strony – 2, w tym przednie oszklone odchylne a drugie oszklone przesuwne,
11. z tyłu – dwuskrzydłowe, otwierane na boki.
12. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
13. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
14. Silnik – wysokoprężny o mocy znamionowej nie mniejszej niż 120 KM i pojemności skokowej nie mniejszej niż 2000 cm3.
15. Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
16. Skrzynia biegów – manualna.
17. Układ hamulcowy – dwuobwodowy z mechanizmem wspomagania, z hamulcami tarczowymi z przodu i hamulcami tarczowymi lub hamulcami bębnowymi z tyłu, z ABS z rozdziałem siły hamowania.
18. Kolor pojazdu – biały.
19. Wyposażenie pojazdu:
20. radio samochodowe z głośnikami,
21. zestaw głośnomówiący bluetooth,
22. średnica kół min 15”,
23. opony wielosezonowe,
24. chlapacze przy każdym kole
25. klimatyzacja manualna,
26. czujniki parkowania przód + tył,
27. tempomat,
28. gaśnica,
29. apteczka,
30. koło zapasowe o takim samym rozmiarze ogumienia jak pozostałe koła,
31. lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane po obu stronach pojazdu,
32. trójkąt ostrzegawczy,
33. podnośnik,
34. klucz do kół,
35. dywaniki gumowe w części pojazdu przeznaczonej do przewozu osób (1 i 2 rząd siedzeń),
36. immobiliser,
37. centralny zamek zdalnie sterowany,
38. autoalarm,
39. hak holowniczy.
40. Przestrzeń ładunkowa trwale oddzielona od przestrzeni pasażerskiej (szczelna ścianka działowa)
41. Min. 3 punktowe oświetlenie przestrzeni ładunkowej,
42. Wymagania dotyczące przestrzeni ładunkowej:
43. podłoga: wyłożona płytą antypoślizgową i wodoodporną, wyposażona w 6 uchwytów do mocowania ładunku (po 3 na stronę) rozłożone równomiernie na całej długości przestrzeni ładunkowej,
44. boki: sklejka - do pełnej wysokości przestrzeni ładunkowej,
45. drzwi przestrzeni ładunkowej zabezpieczone sklejką do pełnej wysokości,
46. listwy boczne zamontowane na min 1/3 wysokości przestrzeni ładunkowej z ruchomymi punktami do mocowania pasów transportowych (po 4 szt. na stronę)
47. skrzynia ładunkowa ze stali, aluminium lub sklejki wodoodpornej. Skrzynia zamontowana podłodze, dolegająca do ścianki działowej, zamykana „od góry” zamkami zatrzaskowymi, rozmiar skrzyni; szerokość, maksymalnie dopasowana do szerokości przestrzeni ładunkowej, wysokość od 50 cm do 70 cm, głębokość od 50 cm do 60 cm,
48. Wymagania dotyczące zabudowy na zewnątrz pojazdu:
49. Bagażnik dachowy, mocowany do fabrycznych punktów mocowania, wyposażony w:
50. system do przewozu drabiny - wyposażony w mechanizm umożliwiający wkładanie i zdejmowanie drabiny z poziomu gruntu,
51. 3 tuby na tyczki izolacyjne (prostokątne lub owalne) o długości od 230 cm do 240 cm i obwód wewnątrz od 55 cm, do 80 cm, korki tub z tyłu pojazdu, umożliwiające otwarcie tuby, posiadające zamknięcie na klucz,
52. wsporniki boczne zabezpieczające przed przesuwaniem się długich ładunków na boki,
53. Belka świetlna LED – zamocowana na dachu z przodu pojazdu, wyposażona w dwa światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego.
54. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy
55. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.