**Rodzaj pojazdu – samochód specjalny, podnośnik koszowy o dmc do 3,5t**

Parametry techniczne podwozia:

1. Pojazd fabrycznie nowy.
2. Kabina – z 1 rzędem siedzeń.
3. Siedzenie obok kierowcy – podwójne (dla dwóch osób).
4. Kolor kabiny – biały.
5. Fotele wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
6. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
7. Dopuszczalna masa całkowita – nieprzekraczająca 3 500 kg.
8. Napęd 4x2.
9. Silnik – turbo diesel o mocy znamionowej nie mniejszej niż 120 KM.
10. Skrzynia biegów – manualna,
11. Układ kierowniczy – ze wspomaganiem.
12. Układ hamulcowy – dwuobwodowy z mechanizmem wspomagania i ABS.
13. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
14. Belka świetlna LED – zamocowana na dachu z przodu pojazdu, wyposażona w dwa światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego.
15. Wyposażenie pojazdu:
16. radio samochodowe z głośnikami oraz zestawem głośnomówiącym bluetooth,
17. klimatyzacja,
18. koło zapasowe o takim samym typie i rozmiarze ogumienia jak pozostałe koła,
19. lusterka boczne, podgrzewane i ustawiane elektrycznie po obu stronach pojazdu,
20. trójkąt ostrzegawczy,
21. podnośnik,
22. klucz do kół,
23. dywaniki gumowe w kabinie,
24. immobiliser,
25. gaśnica,
26. apteczka.
27. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.
28. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.
29. Samochodowy podnośnik montażowy koszowy winien posiadać wszystkie dokumenty dopuszczające do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Parametry techniczne podnośnika montażowego koszowego

1. Maksymalna wysokość podnośnika nie mniej niż 16,0 m.
2. Maksymalny wysięg boczny przy maksymalnym obciążeniu kosza nie mniej niż 6 m.
3. Udźwig w koszu G ≥ 200 kg.
4. Dopuszczony do pracy pod napięciem co najmniej U = 1000 V.
5. Wymiary kosza – umożliwiające pracę 2 pracownikom.
6. Kosz wyposażony w miejsce (uchwyt) do przypięcia szelek bezpieczeństwa.
7. Napęd podnośnika – przekazywany z pojazdu (przystawka odbioru mocy).
8. Podpory z przodu i z tyłu – rozstawiane hydraulicznie.
9. Sterowanie podnośnika – z 2 stanowisk (kosz + kolumna).
10. Kolor podnośnika – biały.
11. Reflektor do oświetlania stanowiska pracy – zamontowany w koszu.
12. Skrzynia na narzędzia – na wyposażeniu podnośnika.
13. Samochodowy podnośnik montażowy koszowy będzie wyrobem poddanym procedurze zgodności, posiadającym dokumentację wymaganą do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i oznakowanym znakiem zgodności CE potwierdzającym jego zgodność z regulacjami Unii Europejskiej.
14. Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim.
15. Warunki gwarancji: minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.