**Rodzaj pojazdu – samochód terenowy typu pickup o dmc do 3,5t i napędzie 4x4.**

Wymagania dotyczące pojazdu:

1. Pojazd fabrycznie nowy,
2. Ilość rzędów siedzeń – 2.
3. Ilość miejsc – 5.
4. Dopuszczalna masa całkowita 2,8 ÷ 3,5 t,
5. Napęd 4x4 (z dołączaną jedną osią, reduktorem i blokadą mechanizmu różnicowego),
6. Fotele wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
7. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
8. Drzwi:

z lewej strony – 2 oszklone odchylne,

z prawej strony – 2 oszklone odchylne.

1. Przestrzeń ładunkowa – stanowi konstrukcyjnie wydzielony element pojazdu.

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

długość – nie mniej niż 1 480 mm,

szerokość – nie mniej niż 1 380 mm,

wysokość (burt) – nie mniej niż 435 mm.

1. Tylna burta przestrzeni ładunkowej – otwierana do dołu.
2. Nadbudowa całej przestrzeni ładunkowej, wykonana ze stali lub aluminium: o kolorze takim samym jak kolor pojazdu, bez okien, wyposażona w:
3. drzwi z tyłu, unoszone do góry, nieoszklone, wyposażone w amortyzatory, zabezpieczone zamkami,
4. rolety z prawej i lewej strony, podnoszone do góry, zabezpieczone zamkami,
5. oświetlenie wewnętrzne i dodatkowe światło „stop”.
6. Wysokość nadbudowy ponad burtami: 550 ÷ 600 mm,
7. Bagażnik dachowy, mocowany do nadbudowy, wyposażony w:

* system do przewozu drabiny - wyposażony w mechanizm umożliwiający wkładanie i zdejmowanie drabiny z poziomu gruntu,
* 3 tuby na tyczki izolacyjne (prostokątne lub owalne) o długości od 180 cm do 200 cm i obwód wewnątrz od 55 cm, do 80 cm, korki tub z tyłu pojazdu, umożliwiające otwarcie tuby, posiadające zamknięcie na klucz,
* wsporniki boczne zabezpieczające przed przesuwaniem się długich ładunków na boki,

1. Belka świetlna LED – zamocowana na dachu z przodu pojazdu, wyposażona w dwa światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego.
2. Długość pojazdu – nie mniej niż 5 000 mm.
3. Silnik – turbo diesel o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 130 KM i pojemności nie mniejszej niż 2000 cm3
4. Skrzynia biegów – manualna sześciobiegowa.
5. Układ kierowniczy – ze wspomaganiem.
6. Układ hamulcowy – dwuobwodowy z mechanizmem wspomagania, wyposażony   
   w ABS i hamulce tarczowe wentylowane z przodu.
7. Napęd – 4x4 (na cztery koła) z dołączanym napędem przedniej osi.
8. Zdolności terenowe:

prześwit – nie mniej niż 230 mm,

kąt natarcia – nie mniej niż 30 stopni,

kąt zejścia – nie mniej niż 30 stopni.

1. Wyposażenie pojazdu:
2. radio samochodowe z głośnikami,
3. zestaw głośnomówiący bluetooth,
4. klimatyzacja,
5. gaśnica,
6. apteczka,
7. koło zapasowe o takim samym rozmiarze ogumienia jak pozostałe koła,
8. lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane po obu stronach pojazdu,
9. trójkąt ostrzegawczy,
10. podnośnik,
11. klucz do kół,
12. dywaniki gumowe w części pojazdu przeznaczonej do przewozu osób,
13. immobiliser,
14. autoalarm,
15. opony – do jazdy terenowej,
16. hak – z zaczepem kulowym, do ciągnięcia przyczepy o dmc 2,5 t ÷ 3,0 t.
17. czujniki parkowania przód oraz tył.
18. kamera cofania – akustyczny sygnał cofania
19. Dopuszczalna masa całkowita – od 2 800 kg do 3 500 kg.
20. Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji producenta.
21. Gwarancja na wszystkie elementy zabudowy zewnętrznej pojazdu zgodna z warunkami gwarancji producenta, okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.
22. Kolor pojazdów – biały.
23. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.

**UWAGA:**

* 1. **W celu ograniczenia ilości kluczy do wszelkich zamków zabudowy, tub, bagażników i klap zabudowy, należy dążyć  
     do maksymalnej unifikacji zamknięć.**