**Rodzaj pojazdu – samochód typu furgon o dmc do 3,5t ładunkowej.**

Wymagania dotyczące pojazdów:

1. Pojazd fabrycznie nowy.
2. Ilość rzędów siedzeń – 2.
3. Siedzenie obok kierowcy – podwójne (dla dwóch osób).
4. Ilość siedzeń w drugim rzędzie – 3 lub 4.
5. Fotele wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
6. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
7. Stała, pełna ścianka działowa, szczelnie oddzielająca przestrzeń ładunkową od kabiny pasażerskiej.
8. Drzwi:
9. z lewej strony – 1 oszklone odchylne,
10. z prawej strony – 2 oszklone, w tym przednie odchylne a drugie przesuwne,
11. z tyłu – odchylne dwuskrzydłowe.
12. Stałe okno z lewej strony nadwozia dla drugiego rzędu siedzeń.
13. Wymiary zewnętrzne pojazdu:
14. długość – od 6900 do 7200 mm,
15. szerokość (bez lusterek bocznych) – od 1900 do 2200 mm,
16. wysokość (od poziomu jezdni) – od 2600 do 2900 mm.
17. Silnik – turbo diesel o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 140 KM,
18. Skrzynia biegów – manualna min. sześciobiegowa.
19. Układ kierowniczy – ze wspomaganiem.
20. Układ hamulcowy – dwuobwodowy z mechanizmem wspomagania, z hamulcami tarczowymi z przodu i z tyłu.
21. Oś tylna z podwójnymi kołami.
22. Kolor pojazdu – biały.
23. Wyposażenie pojazdu:
    1. radio samochodowe z głośnikami oraz z zestawem głośnomówiącym bluetooth.
    2. klimatyzacja,
    3. gaśnica,
    4. apteczka,
    5. koło zapasowe o takim samym rozmiarze ogumienia jak pozostałe koła
    6. lusterka boczne po obu stronach pojazdu, podgrzewane i ustawiane elektrycznie,
    7. trójkąt ostrzegawczy,
    8. podnośnik,
    9. klucz do kół,
    10. dywaniki gumowe w części pojazdu przeznaczonej do przewozu osób,
    11. immobiliser,
    12. czujniki parkowania przód i tył,
    13. kamera cofania,
24. Min. 3 punktowe oświetlenie przestrzeni ładunkowej,
25. Wymagania dotyczące przestrzeni ładunkowej:
26. podłoga: wyłożona płytą antypoślizgową i wodoodporną, wyposażona w 6 uchwytów do mocowania ładunku (po 3 na stronę) rozłożone równomiernie na całej długości przestrzeni ładunkowej,
27. boki: sklejka - do pełnej wysokości przestrzeni ładunkowej,
28. drzwi przestrzeni ładunkowej zabezpieczone sklejką do pełnej wysokości,
29. listwy boczne zamontowane na min 1/3 wysokości przestrzeni ładunkowej z ruchomymi punktami do mocowania pasów transportowych (po 4 szt. na stronę)
30. skrzynia ładunkowa ze stali, aluminium lub sklejki wodoodpornej. Skrzynia zamontowana podłodze, dolegająca do ścianki działowej, zamykana „od góry” zamkami zatrzaskowymi, rozmiar skrzyni; szerokość, maksymalnie dopasowana do szerokości przestrzeni ładunkowej, wysokość od 50 cm do 70 cm, głębokość od 50 cm do 60 cm,
31. Dopuszczalna masa całkowita – do 3 500 kg.
32. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.
33. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.