**Rodzaj pojazdu – samochód typu furgon o dmc do 3,5t z napędem 4x4**

Wymagania dotyczące pojazdu:

1. Samochód fabrycznie nowy.
2. Dopuszczalna masa całkowita – w przedziale od 3000 kg do 3400kg.
3. Ilość rzędów siedzeń - 2.
4. Ilość miejsc z kierowcą – 5 lub 6.
5. Stała, pełna ścianka działowa, szczelnie oddzielająca przestrzeń ładunkową od kabiny pasażerskiej.
6. Ładowność: min. 800 kg.
7. Wymiary zewnętrzne samochodu:
   1. długość całkowita: 5300 mm do 5500 mm
   2. szerokość (bez lusterek): od 1950 mm do 2100 mm
   3. wysokość w przedziale: od 2450 mm do 2650 mm
8. Drzwi:
9. z lewej strony – 1 lub opcjonalnie 2, w tym przednie oszklone odchylne opcjonalnie drugie oszklone przesuwne,
10. z prawej strony – 2, w tym przednie oszklone odchylne a drugie oszklone przesuwne,
11. z tyłu – dwuskrzydłowe, otwierane na boki.
12. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
13. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
14. Silnik – wysokoprężny o mocy znamionowej nie mniejszej niż 120 KM i pojemności skokowej nie mniejszej niż 2000 cm3.
15. Stały napęd na 1 oś, blokada mechanizmu różnicowego oraz dołączany napęd drugiej osi.
16. Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
17. Skrzynia biegów – manualna.
18. Układ hamulcowy – dwuobwodowy z mechanizmem wspomagania, z hamulcami tarczowymi z przodu i hamulcami tarczowymi lub hamulcami bębnowymi z tyłu, z ABS z rozdziałem siły hamowania.
19. Kolor pojazdu – biały.
20. Wyposażenie pojazdu:
21. radio samochodowe z głośnikami,
22. zestaw głośnomówiący bluetooth,
23. średnica kół min 15”,
24. opony wielosezonowe,
25. chlapacze przy każdym kole
26. klimatyzacja manualna,
27. czujniki parkowania przód + tył,
28. tempomat,
29. gaśnica,
30. apteczka,
31. koło zapasowe o takim samym rozmiarze ogumienia jak pozostałe koła,
32. lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane po obu stronach pojazdu,
33. trójkąt ostrzegawczy,
34. podnośnik,
35. klucz do kół,
36. dywaniki gumowe w części pojazdu przeznaczonej do przewozu osób (1 i 2 rząd siedzeń),
37. immobiliser,
38. centralny zamek zdalnie sterowany,
39. autoalarm,
40. hak holowniczy.
41. Przestrzeń ładunkowa trwale oddzielona od przestrzeni pasażerskiej (szczelna ścianka działowa)
42. Min. 3 punktowe oświetlenie przestrzeni ładunkowej,
43. Wymagania dotyczące przestrzeni ładunkowej:
44. podłoga: wyłożona płytą antypoślizgową i wodoodporną, wyposażona w 6 uchwytów do mocowania ładunku (po 3 na stronę) rozłożone równomiernie na całej długości przestrzeni ładunkowej,
45. boki: sklejka - do pełnej wysokości przestrzeni ładunkowej,
46. drzwi przestrzeni ładunkowej zabezpieczone sklejką do pełnej wysokości,
47. listwy boczne zamontowane na min 1/3 wysokości przestrzeni ładunkowej z ruchomymi punktami do mocowania pasów transportowych (po 4 szt. na stronę)
48. skrzynia ładunkowa ze stali, aluminium lub sklejki wodoodpornej. Skrzynia zamontowana podłodze, dolegająca do ścianki działowej, zamykana „od góry” zamkami zatrzaskowymi, rozmiar skrzyni; szerokość, maksymalnie dopasowana do szerokości przestrzeni ładunkowej, wysokość od 50 cm do 70 cm, głębokość od 50 cm do 60 cm,
49. Wymagania dotyczące zabudowy na zewnątrz pojazdu:
50. Bagażnik dachowy, mocowany do fabrycznych punktów mocowania, wyposażony w:
51. system do przewozu drabiny - wyposażony w mechanizm umożliwiający wkładanie i zdejmowanie drabiny z poziomu gruntu,
52. 3 tuby na tyczki izolacyjne (prostokątne lub owalne) o długości od 230 cm do 240 cm i obwód wewnątrz od 55 cm, do 80 cm, korki tub z tyłu pojazdu, umożliwiające otwarcie tuby, posiadające zamknięcie na klucz,
53. wsporniki boczne zabezpieczające przed przesuwaniem się długich ładunków na boki,
54. Belka świetlna LED – zamocowana na dachu z przodu pojazdu, wyposażona w dwa światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego.
55. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.
56. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.