**Rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy skrzyniowy, wyposażony w żuraw hydrauliczny**

Wymagania dotyczące pojazdu:

1. Pojazd fabrycznie nowy.
2. Kabina – z 1 rzędem siedzeń.
3. Siedzenie obok kierowcy – podwójne (dla dwóch osób).
4. Kolor kabiny – biały.
5. Fotele wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
6. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
7. Dopuszczalna masa całkowita – nieprzekraczająca 3 500 kg.
8. Napęd 4x2.
9. Rozstaw osi – nie mniejszy niż 3 750 mm.
10. Tylna oś – z podwójnymi kołami i wzmocnionym zawieszeniem.
11. Silnik – turbo diesel o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 140KM.
12. Układ kierowniczy – ze wspomaganiem.
13. Układ hamulcowy – dwuobwodowy ze wspomaganiem i ABS,
14. Hamulce - tarczowe z przodu i tyłu.
15. Skrzynia biegów – manualna.
16. Wyposażenie pojazdu:
17. radio samochodowe z głośnikami oraz zestawem głośnomówiącym bluetooth,
18. klimatyzacja,
19. koło zapasowe o takim samym typie i rozmiarze ogumienia jak pozostałe koła,
20. lusterka boczne, podgrzewane i ustawiane elektrycznie po obu stronach pojazdu,
21. trójkąt ostrzegawczy,
22. podnośnik,
23. klucz do kół,
24. dywaniki gumowe w kabinie,
25. immobiliser,
26. gaśnica,
27. apteczka,
28. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.
29. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.

Wymagania dotyczące zabudowy:

1. Skrzynia ładunkowa – stała, o wymiarach zewnętrznych:
2. długość nie mniejsza niż 3 500 mm,
3. szerokość nie mniejsza niż 2 200 mm.
4. Ścianka przednia – podwyższona.
5. Burty aluminiowe – o wysokości min. 400 mm, otwierane.
6. Podłoga ze sklejki wodoodpornej z powierzchnią przeciwpoślizgową.
7. Uchwyty w obrzeżu do mocowania pasów ładunkowych – w ilości min. 3 na stronę.
8. Osłony boczne przeciwnajazdowe – aluminiowe.
9. Gwarancja na zabudowę – minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Wymagania dotyczące żurawia:

1. Żuraw hydrauliczny jest kompletnym zestawem z 2 ramionami wysuwanymi hydraulicznie   
   i hydraulicznie opuszczanymi nogami podporowymi.
2. Usytuowanie żurawia – pomiędzy kabiną a skrzynią ładunkową.
3. Mechanizm obrotu żurawia za pomocą przekładni ślimakowej.
4. Kąt obrotu żurawia – nie mniejszy niż 300­o.
5. Belki nóg podporowych opuszczane hydraulicznie, wyposażone w czujniki wysunięcia belek.
6. Elektroniczny system kontroli pracy żurawia, z elektronicznym przyciskiem STOP.
7. Moment maksymalny udźwigu – nie mniej niż 23,0 kNm.
8. Wysięg hydrauliczny – nie mniejszy niż 3,0 m.
9. Parametry: wysięg / udźwig:
10. 1,3 m / nie mniej niż 1 800 kg,
11. 3,0 m / nie mniej niż 700 kg.
12. Zamontowany na pojeździe żuraw jest wyrobem poddanym procedurze zgodności, posiadającym dokumentację wymaganą do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i oznakowanym symbolem CE symbolizującym zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej.
13. Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych – w języku polskim.
14. Gwarancja na żuraw hydrauliczny – minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.