

Proj. kabel SN wprowadzić na żerdź stacji 83-0074 i powiązać z linią napowietrzną poprzez proj.   
rozłącznik

Linia kablowa SN do demontażu. L= ok.263m

Linia napowietrzna SN do demontażu. L= ok.265m

ZKSN 4P proj. wg. Etapu 1

Budowa LKSN typu 3x XRUHAKXS 1x120 mm2 relacji: L-ok.445m