**Kolorystyka elementów nadziemnych obowiązująca na terenie   
Operatora Gazociągów Przesyłowych   
GAZ-SYSTEM S.A, Oddział w Rembelszczyźnie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurociągi oraz elementy ciągów technologicznych np. rury, filtry | |  |  | | --- | --- | | RAL 1023 |  | |
| Rury wydmuchowe i upustowe z urządzeń odpowietrzających i zabezpieczających | |  |  | | --- | --- | | RAL 1023 | **lub wynikający z materiału stali kwasoodpornej (jeżeli taką zastosowano)** | |
| Armatura | |  |  | | --- | --- | | RAL 1023 | **LUB KOLOR DOSTAWCY**  **(preferowany szary RAL 7040)** | |
| Pokrętła armatury | |  |  | | --- | --- | | RAL 3020 | **LUB KOLOR CZARNY** | |
| Oznaczenia ciśnień (paski) | |  |  | | --- | --- | | RAL 3020 |  | |
| Czynnik grzewczy - zasilanie (orurowanie) | |  |  | | --- | --- | | RAL 3003 | **LUB KOLOR NIEBIESKI (preferowany RAL 5005)** | |
| Czynnik grzewczy - powrót (orurowanie) | |  |  | | --- | --- | | RAL 8001 | **LUB CIEMNOBRĄZOWY (RAL 3003), jeśli zasilanie kolor niebieski** | |
| Konstrukcje | |  |  | | --- | --- | | RAL 7035 |  | |
| Słupki znacznikowe, kolumny i cokoły | |  |  | | --- | --- | | RAL 1023 |  | |
| Punkty pomiaru grubości ścianki na łuku | |  |  | | --- | --- | | RAL 3003 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| elewacja | | stolarka | inne elementy (kratki wentylacyjne, rynny itp.) | dach | ogrodzenie |
| kontener blaszany | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 6018 |
| elewacja z kamyczka naturalnego | naturalny kolor kamyczka | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 6018 |
| budynek murowany | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 7040 | RAL 7040 | RAL 6018 |