Załącznik nr 4 do Warunków przetargu

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ   
I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Dostawa 1 szt.** **fabrycznie nowej odkładni ładującej przepad przyścianowy**, przeznaczonej do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

*Sporządza Wykonawca wg poniższego wzoru zgodnie z* **Wymaganiami technicznymi do przedmiotu zamówienia określonymi w ogłoszonym postępowaniu***.*

TYP URZĄDZENIA: ...............................................................................................

PRODUCENT: .......................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Wymagania techniczne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego** |  | Oferowane przez Wykonawcę (wpisać TAK lub NIE lub wartość parametru) | Dokument potwierdzający spełnianie parametrów oferowanego urządzenia załączony do oferty, (a w przypadku braku dokumentów oświadczenie Wykonawcy) | Nr strony dokumentu |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Parametr** | **Wymagana**  **wartość** | **xxxxx** | **xxxxx** | **xxxxx** |
| **I.** | **Miejsce i warunki pracy:** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Pomieszczenia podziemne wyrobisk zakładów górniczych nie metanowych i metanowych, zaliczone do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. | Tak |  |  |  |
|  | Temperatura | do 33o C |  |  |  |
|  | Wilgotność względna | do 95% |  |  |  |
|  | Wyrobiska o nachyleniu | ± 15% |  |  |  |
|  | **Wymagania techniczne:** | - | - | - | - |
|  | Odkładnia ma umożliwiać załadowania przepadu urobku i wyeliminować gromadzenie się urobku w chodniku przyścianowym. | Tak |  |  |  |
|  | Odkładnia ma być przystosowana do zabudowy na rynnie dołączanej strony prawej przenośnika ścianowego PF4-1032 (po stronie napędu pomocniczego) i ma pełnić funkcję prowadzenia całego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Odkładnia ma pełnić rolę osłony przenośnika zgrzebłowego. | Tak |  |  |  |
|  | Odkładnia ma być wyposażona w zastawki zwiększające wysokość urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja odkładni ma umożliwiać wysunięcie/odsunięcie, całego urządzenia za pomocą siłownika hydraulicznego w celu uzyskania miejsca dostępu do prac serwisowych przy rynnie klinowej przenośnika ścianowego. | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja odkładni ma umożliwiać dosunięcie i dociśnięcie jej konstrukcji do naroża ścianowego za pomocą siłownika hydraulicznego. | Tak |  |  |  |
|  | Ciśnienie zasilania układu hydraulicznego 30 – 32 MPa przystosowane do zasilania emulsją (olejowo-wodną). | Tak |  |  |  |
|  | Wysokość odkładni bez nadstawek 1350±100mm. | Tak |  |  |  |
|  | Wysokość odkładni z nadstawkami 1600±100mm. | Tak |  |  |  |
|  | Dwustopniowy zakres regulacji (hydraulicznej) zastawki uchylnej – 0 – 45 stopni, 45 – 90 stopni. | Tak |  |  |  |
|  | Zamawiający posiada sterowanie z owężowaniem. | Tak |  |  |  |
|  | **Serwis techniczny:** | - | - | - | - |
|  | Dostawca zapewni sprawnie działający serwis techniczny dostępny przez 24 godz. na dobę zarówno w dni robocze jak i ustawowo wolne od pracy. Dojazd pracowników serwisu do Zamawiającego powinien nastąpić **nie później niż w ciągu 24 godz.** po zgłoszeniu awarii z zapewnieniem dostawy części zamiennych do usunięcia awarii. | Tak |  |  |  |

**Zestawienie powinno zawierać wszystkie wymagania zawarte w tabeli***.* **Parametry nie mogą być sprzeczne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, muszą być zgodne z** **wymaganiami technicznymi. Wszystkie parametry winny być wyrażone w tych samych jednostkach miar, których użył Zamawiający.**

**Powyższe parametry muszą być zawarte w Dokumentacji Techniczno Ruchowej stanowiącej załącznik do złożonej oferty. W przypadku braku zapisów parametrów technicznych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej należy dołączyć inne dokumenty (zaświadczenia, certyfikaty, atesty, oświadczenie oferenta itp.) świadczące o spełnianiu warunków dla przedmiotu zamówienia.**

**Zestawienie oprócz potwierdzenia spełnienia danego parametru (kol. 4) powinno określać rodzaj dokumentu w kol. 5 i konkretną stronę w kol. 6, w przypadku braku podania strony, lub nieścisłości oferta podlega uzupełnieniu przez oferenta, a w razie braku uzupełnienia odrzuceniu.**

....................................................................................

**(pieczęć i podpisy osoby/osób  
 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)**