Załącznik nr 3

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający:

**31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań/Krzesiny**

**ul. Silniki 1**

**61-325 Poznań**

1. Przedmiot zamówienia stanowi zadanie pn.: ***„Remont – awaryjna naprawa pokrycia dachowego budynku nr 69, kompleks 6035”***.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowalnych:

* przygotowanie podłoża i zagruntowanie jego;
* wymianę pokrycia dachowego poprzez jednokrotne krycie papą;
* uszczelnienie wywietrzaków dachowych o śr. 250 mm;
* częściową wymianę obróbek blacharskich;
* częściową wymianę wadliwych i uszkodzonych rynien i rur spustowych – firmy Wavin;
* zdemontowanie i ponowny montaż zwodów poziomych w tych samych miejscach na nowych wspornikach zachowując odpowiedni naciąg/naprężenie zwodu;
* wykonanie stosownych prób i pomiarów instalacji odgromowej;
* uprzątnięcie terenu placu budowy do stanu pierwotnego;
* wywiezienie i utylizacji odpadów.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów:

1. **Papa termozgrzewalna nawierzchniowa:**

**-** na osnowiez włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej;

- koloru zielonego (zachowanie kolorystyki stanu istniejącego pokrycia dachowego);

- typ asfaltu: modyfikowany SBS;

- grubość minimum: 5,2 mm;

- giętkość w niskiej temperaturze min.: -200C.

Materiały na dach zaleca się zastosowanie tego samego systemu (producenta) ze względu na zachowanie gwarancji.

1. **Rynny i rury spustowe** – firmy Wavin lub „równoważne” o tych samych parametrach, tzn. rynny o średnicy 150 mm, rury spustowe o średnicy 120 mm;
2. **Wspornik naciągowy prosty mocowany za pomocą kotew (kotwa przykręcana, stal ocynkowana ogniowo /OG/)**, spełniający rekomendacje i dopuszczony do stosowania   
   w instalacjach odgromowych.

**Zastosowanie ww. rynien i rur spustowych uzależnione jest tym, iż na chwilę obecną firmy Wavin są zamontowane.**

**Wykonawca, przed złożeniem zamówienia na zakup produktu powinien dokonać na miejscu samodzielnie weryfikacji materiału o ww. parametrach.**

5. Dodatkowe wymagania zamawiającego:

1. Odpady będące złomem przewiezione przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego magazynu Infrastruktury.
2. Roboty budowalne winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowalnej   
   i obowiązującym Prawem budowlanym.
3. Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/świadectwa jakościowe potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania.
4. Wykonawca po podpisaniu umowy/zlecenia i przekazania frontu budowy przedłoży do Zamawiającego listę pracowników, którzy będą wykonywać naprawę dachu celem przygotowania przepustki na czas wejścia i przebywania pracowników na terenie bazy.
5. **Zamawiający ustala wymagany okres wykonania robót – do dnia 29.11.2024 r.**
6. **Zamawiający ustala wymagany okres gwarancji na wykonane prace minimum 60 miesięcy, od daty odbioru ostatecznego robót.**
7. Zmawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w dniu zakończania prac.
8. Warunkiem odbioru robót jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym odbioru robót sporządzonych przez Wykonawcę.
9. Osoba do kontaktu przy realizacji zamówienia:

* p. Karol Piekarczyk, tel.: 261 547 081,
* p. Anna Fraszczyk, tel.: 261 548 654.

Sporządziła:

Anna Fraszczyk