Załącznik nr 1 do zaproszenia

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Specyfikacja wykonania izolacji ścian, sufitu, montaż boazerii wraz wyposażeniem sauny suchej w

budynku nr 349, kompleks 4001, 81-103 Gdynia ul. Rondo bitwy pod Oliwą 1.

1. Demontaż starej boazerii ze ścian i sufitu (materiał jako odpad) + demontaż ław;
2. Wykonanie izolacji ścian i sufitu z wysokiej jakości wełny mineralnej z jednostronną okładziną z foli aluminiowej (ekran);
3. Wykonanie montażu nowej boazerii wraz z materiałem - (świerk skandynawski) + listwy wykończeniowe (pod sufitowe, pionowe oraz przy drzwiach);
4. Wykonanie trzech ław + dwa zamknięcia pomiędzy ławami + montaż. Ławy wykonane na konstrukcji drewnianej ze świerku skandynawskiego o przekroju 45mm x 70 mm. Listwy siedziskowe wykonane z drewna afrykańskiego ABACHI (tzw. Zimne drewno);
5. Po stronie wykonawcy leży zakup wraz z montażem poniższego asortymentu (zdjęcia poglądowe w załączeniu):

- Dwie lampy do sauny drewniane stożek,

- Termo-higrometr- HARVIA,

- Osłona do pieca „U”,

- Kratka, zasuwka wentylacyjna regulowana HARVIA.

