**Zapytanie o informację**

**(RFI)**

# Przedmiot i cel Zapytania o informację

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozważa dokonanie zakupu polegającego na ***Zakupie i montażu ściany wizyjnej***.

1. Szczegółowy opis zapytania stanowi **Załącznik nr 1** do Zapytania o informację.
2. Celem niniejszego Zapytania o informację jest pozyskanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od podmiotów zajmujących się profesjonalnie określonym zakresem, danych dotyczących szacunkowego kosztu realizacji.

# Ogólne informacje o charakterze formalnym

1. Niniejsze Zapytanie o informację **nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny*.** Udzielenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację nie będzie uprawniało do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Niniejsze Zapytanie o informację **nie jest elementem jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia, w rozumieniu *ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych***, jak również nie jest elementem jakiegokolwiek procesu zakupowego prowadzonego w oparciu o wewnętrzne regulacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający taką odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszystkich lub części przekazanych informacji.

# Termin i sposób złożenia odpowiedzi na Zapytanie o informację

1. Odpowiedź na Zapytanie o informację należy przygotować w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik nr 2** do Zapytania o informację.
2. W przypadku, gdy informacje zawarte w odpowiedzi na Zapytanie o informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podmiot składający taką odpowiedź winien to wyraźnie zastrzec w odpowiedzi. Brak przedmiotowego zastrzeżenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie traktował przekazane informacje jako informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.
3. Odpowiedź na Zapytanie o informację należy przesłać w terminie do ***11.12.2023* r.** do godz. 12:00 na platformę zakupową SmartPzp.

**Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis Zapytania o informację**

**Zakup i montaż ściany wizyjnej**

1. Ogólny opis przedmiotu zapytania
   1. Przedmiotem zapytania jest dostawa, montaż i uruchomienie ściany wizyjnej (dalej Ściana wizyjna), która ma stanowić zestaw zbudowany z 9 monitorów cienkoramkowych o przekątnej 55” w układzie 3 (poziom) x 3 (pion) oraz systemu wyświetlania obrazu.
   2. Do zamówienia należy również demontaż obecnie 6 monitorów (3 x 65’’, 1 x 55’’, 2 x 47’’) zamocowanych na ścianie pomieszczenia oraz spakowanie ich w dostarczone przez Zamawiającego opakowania.
   3. Ściana wizyjna musi być wyposażona w system, który będzie służyć do prezentowania na monitorach obrazów z systemów monitoringu lub treści multimedialnych o charakterze informacyjnym. System musi umożliwiać przesłanie do 9 monitorów dostarczanych z różnych źródeł sygnałów wideo, cyfrowych i analogowych.
   4. Wykonawca w ramach zamówienia, dostarczy wszystkie elementy Ściany wizyjnej, w skład której wchodzą:
      1. Monitory – 9 szt. wraz z elementami służącymi do mocowania na ścianie pomieszczenia;
      2. System wyświetlania obrazu składający się co najmniej z:
         1. wielookienkowej przeglądarki - Procesora wielookienkowego, który obsługuje maksymalnie 8 źródeł.
         2. modułowego, wielookienkowego procesora wideo.
      3. Listwy zasilające, z gniazdami elektrycznymi w ilości niezbędnej do podłączenia wszystkich elementów Ściany wizyjnej;
      4. Okablowanie niezbędne do montażu Ściany wizyjnej np. HDMI;
      5. Elementy maskujące okablowanie;
      6. Szafa wisząca RACK o wysokości maksymalnie 6 RU.
   5. Wykonawca przeprowadzi instruktaż przystanowiskowy dla maksymalnie 5 operatorów w zakresie obsługi i konfiguracji oprogramowania oraz sprzętu sterującego Ścianą wizyjną.
   6. Prace związane z demontażem istniejących monitorów i montażem nowej Ściany wizyjnej nie mogą spowodować zakłóceń i przerw w funkcjonowaniu stanowisk pracy.
   7. Budowa Ściany wizyjnej polega na wstawieniu jej konstrukcji oraz zainstalowaniu monitorów w miejsce zdemontowanych obecnie istniejących monitorów.
   8. Budowa Ściany wizyjnej powinna być wykonana tak, aby osiągnąć właściwe warunki wyświetlania obrazu w pomieszczeniu nie zakłócając równocześnie funkcjonalności oraz estetyki tego pomieszczenia.
   9. Ściana wizyjna będzie zainstalowana w lokalizacji Zamawiającego na ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie.
   10. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE (Conformité Européenne).
   11. Wszystkie dostarczane urządzenia, moduły i podzespoły muszą być przeznaczone do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.
   12. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej - zasilane napięciem przemiennym 230V. Zasilanie Ściany wizyjnej zostanie wykonane przez Wykonawcę z punktu zasilania wskazanego przez Zamawiającego, w obrębie jednego pomieszczenia.
   13. Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim składającą się z instrukcji obsługi producenta, warunków gwarancji dla głównych elementów Ściany wizyjnej. Jeżeli ww. dokumentacja nie została opracowana w języku polskim, Zamawiający dopuszcza dostarczenie ww. dokumentacji w języku angielskim.
2. Minimalne wymagania funkcjonalne
   1. Ściana wizyjna
      1. Ściana wizyjna powinna umożliwiać równoczesne wyświetlanie wielu obrazów ze stacji oglądowych systemów monitoringu wizyjnego oraz obrazów z analogowych i cyfrowych kamer IP wysokiej rozdzielczości.
      2. Ściana wizyjna 3 x 3 powinna składać się z 9 cienkoramkowych monitorów o przekątnej ekranu 55” każdy, o łącznej rozdzielczości 5760 x 3240 i układzie horyzontalnym.
      3. Monitory powinny być połączone ze sobą przejściami opartymi na RS-232 i tworzyć jeden logiczny ekran.
   2. Monitory
      1. Wykonanie monitorów powinno być dedykowane do ścian wizyjnych i do pracy ciągłej.
      2. Oprogramowanie monitorów musi umożliwiać użytkownikom konfigurację parametrów wyświetlania oraz diagnostykę.
      3. Monitory powinny umożliwiać kalibrację kolorów i jasności.
      4. Każdy z monitorów Ściany wizyjnej powinien mieć możliwość wyświetlania do 4 wejść z procesora graficznego.
      5. Wszystkie monitory powinny być tego samego producenta, tego samego typu i modelu.
      6. Monitory 55”do ściany wizyjnej (9 sztuk) - urządzenia o parametrach nie gorszych niż:

|  |  |
| --- | --- |
| Wielkość ekranu: | 55” |
| Rodzaj Panelu: | IPS lub S-PVA |
| Kąty widzenia: | 178 / 178 CR 10:1 |
| Jasność: | Dla panelu IPS: 500 cd/m2 |
| Dla panelu S-PVA: 700 cd/m2 |
| Czas reakcji: | Dla panelu IPS: 0,008 s |
| Dla panelu S-PVA: 0,008 s |
| Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1080 pikseli |
| Złącza: | Wejścia wideo: DVI-D, HDMI, DisplayPort , D-SUB 15-pin  Wyjścia wideo : Display Port |
| Szerokość ramki: | Maksymalnie 2,3 mm (dla każdej strony) |
| Wbudowana karta LAN RJ-45 | TAK |
| Możliwość pracy 24h/7 | TAK |
| Możliwość sterowania monitorem przez RS-232 i LAN | TAK |
| Możliwość sterowania monitorem za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta monitora | TAK |
| Możliwość zainstalowania opcjonalnych głośników | TAK |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

* 1. System wyświetlania obrazu
     1. System powinien zapewniać wyświetlanie na każdym z 9 monitorów Ściany wizyjnej w natywnej rozdzielczości monitora 1920 x 1080.
     2. System powinien mieć możliwość wyświetlania obrazów z min 20 źródeł: min. 16 wejść sygnałowych uniwersalnych DVI/HDMI/VGA/composite oraz min. 4 wejścia sygnałowe RJ45 do odbioru sygnału video z wyniesionych media portów.
     3. System powinien być wyposażony w cztery karty z wejściami sygnałowymi uniwersalnymi (cztery wejścia na każdej karcie). Wykonawca dostarczy procesor z trzema kartami z 4 wejściami sygnałowymi uniwersalnymi każda.
     4. System powinien być wyposażony w jedną kartę z czterema wejściami sygnałowymi RJ45.
     5. Wykonawca dostarczy następujące adaptery umożliwiające dołączenie do wejść uniwersalnych procesora graficznego następujących sygnałów: min. 4 adaptery dla HDMI, min. 4 adaptery dla composite wideo (2 x złącze BNC, 2 x złącze RCA), min. 4 adaptery dla analog wideo RGBHV (złącze VGA), min. 4 adaptery dla digital wideo DisplayPort.
     6. System powinien wyświetlać obrazy na 9 wyjściach sygnałowych RJ-45 wbudowanych w procesor umożliwiając bezpośrednie dołączenie do niego okablowania strukturalnego.
     7. System powinien być wyposażony w pięć kart z wyjściami sygnałowymi RJ-45 (dwa wyjścia na każdej karcie). Wykonawca dostarczy procesor z trzema kartami z 2 wyjściami sygnałowymi RJ-45 każda.
     8. System powinien pracować z systemem operacyjnym Windows 7.
     9. Wyjścia sygnałowe procesora graficznego powinny być dołączone do monitorów z zastosowaniem odbiorników DVI zainstalowanych przy każdym z monitorów.
     10. System oraz zastosowane odbiorniki DVI muszą pochodzić od tego samego producenta.
     11. System musi umożliwiać wyświetlanie na każdym z monitorów minimum 4 sygnałów wejściowych.
     12. System powinien posiadać oprogramowanie umożliwiające zarządzanie liczbą, wielkością i pozycją poszczególnych okien na monitorach w dowolnych konfiguracjach.
     13. System powinien umożliwiać zaprogramowanie gotowych układów okien, tzw. layoutów do szybkiej zmiany rozmiaru, pozycji i źródła sygnału wyświetlanego.
  2. Montaż
     1. Każdy monitor powinien być zamocowany w uchwycie umożliwiającym demontaż do celów serwisowych. Zamawiający dopuszcza demontaż do 3 monitorów w pionie lub poziomie w celu demontażu uszkodzonego monitora.
     2. Uchwyty powinny być zgodne z obowiązującym standardem VESA mocowania monitorów w formie ścian wizyjnych.
     3. Uchwyty powinny zapewniać dokładne ustawienie monitorów w jednej płaszczyźnie oraz w pionie i poziomie z precyzyjnym dopasowaniem ramek sąsiednich monitorów – odległość między sąsiednimi ekranami monitorów nie może przekraczać 3,5 mm.
     4. Uchwyty powinny być wyposażone w elementy zapewniające prowadzenie okablowania w sposób uporządkowany.
     5. Monitory powinny być zamontowane na ścianie pomieszczenia w sposób stabilny i bezpieczny.
     6. Wykonawca zamontuje na ścianie pomieszczenia szafę RACK, o której mowa w pkt. 1.4.6.
     7. Wykonawca zainstaluje w szafie RACK wszystkie elementy systemu wyświetlania obrazu, o którym mowa w pkt. 1.4.2.
  3. Gwarancja
     1. Wymagany okres gwarancji na cały przedmiot to minimum 36 miesięcy.
     2. W trakcie okresu gwarancyjnego wymagane jest świadczenie usługi serwisowej, polegającej na naprawie lub wymianie uszkodzonego elementu.
     3. Naprawa lub wymiana musi zakończyć się w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.
     4. Usługi serwisowe muszą być wykonywane w miejscu użytkowania systemu w godzinach pracy Zamawiającego tj . w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
  4. Licencje
     1. Ilekroć Zamawiający wymaga określonej funkcjonalności lub spełnienia określonego parametru, Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w cenie oferty)całości niezbędnych narzędzi i uprawnień dla Zamawiającego, umożliwiających spełnienie tych wymagań. Powyższe obejmuje w szczególności obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę stosownych licencji w odpowiedniej liczbie i w odpowiednim zakresie.
     2. Dostarczone przez wykonawcę licencje muszą być udzielone na czas nieoznaczony.

**Załącznik nr 2 – Formularz odpowiedzi na zapytanie**

|  |  |
| --- | --- |
| Dane podmiotu | **…………………..\*** |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu | **…………………..\*** |
| Nr telefonu | **…………………..\*** |
| E-mail | **…………………..\*** |

**Zakład Ubezpieczeń Społecznych**

**ul. Szamocka 3, 5**

**01-748 Warszawa**

**FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE O INFORMACJĘ**

W odpowiedzi na Zapytanie o informację dotyczące ***Zakupu i montażu ściany wizyjnej*** przedstawiam poniższe informacje.

1. Poniższe informacje (\**wybrać właściwe\**):
   1. \*zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane innym podmiotom.
   2. \*nie zawierają informacji stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i mogą być ujawniane innym podmiotom.

**UWAGA**: w przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji, ZUS przyjmie, że Wykonawca nie zastrzega przekazanych informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co w konsekwencji oznaczać będzie, że takie informacje będą udostępnianie przez ZUS w trybie dostępu do informacji publicznej, na stosowny wniosek innych podmiotów.

1. Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowej odpowiedzi na Zapytanie o informację należy kierować na:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i Nazwisko | **…………………..\*** |
| Nazwa podmiotu | **…………………..\*** |
| Adres | **…………………..\*** |
| Nr telefonu | **…………………..\*** |
| Nr faksu | **…………………..\*** |
| Adres e-mail | **…………………..\*** |

**Zakup i montaż ściany wizyjnej**

Formularz cenowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Lp.** | **Zakres** | **Ilość** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa w PLN**  **(bez VAT)** | **Stawka podatku VAT w %** | **Cena jednostkowa w PLN**  **(z VAT)** | **Razem**  **w PLN**  **(bez VAT)**  (kol. 2 x kol. 4) | **Razem**  **w PLN**  **(z VAT)**  (kol. 2 x kol. 6) |
| **1** | **Monitor cienkoramkowy o przekątnej 55”**  Producent: …………… \*  Model: …………………..\* | **9** | **Sztuka** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** |
| **2** | **System wyświetlania obrazu - Procesor wielookienkowy**  Producent: …………… \*  Model: …………………..\* | **1** | **Sztuka** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** |
| **3** | **System wyświetlania obrazu - Wielookienkowy procesora wideo**  Producent: …………… \*  Model: …………………..\* | **1** | **Sztuka** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** |
| **..** | **<pozostałe elementy> …………. \*** | **… \*** | **… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** |
| **..** | **<pozostałe elementy> …………. \*** | **… \*** | **… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** | **……… \*** |
| **Razem** | | | | | | | | **……… \*** |

\* wypełnia Oferent

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(-ych) | Podpis(-y) osoby(osób) uprawnionej(-ych) | Miejscowość i data |
|  |  |  |