Pracownia budowlana – sala 11

- ławki uczniowskie - **16 szt.** ławki szkolne podwójne blat o wym. 1300 x 500 mm, gr. 18 mm, dla wzrostu 1590-1880mm, blat trwały w kolorze jasnym np. buk odporny na zarysowania i odpryski, nogi metalowe malowane proszkowo w kolorze neutralnym (szary, beż, niebieski itp.), końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi.


- krzesła uczniowskie **32 szt.** rozmiar 6 dla wzrostu 1590-1880mm, siedzisko trwałe w kolorze jasnym np. buk odporne na zarysowania i odpryski, nogi metalowe malowane proszkowo w kolorze neutralnym, końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi.

- biurko nauczyciela wym. 1450-1500 x 650-700 mm, z min. 1 szufladą i szafką zamykaną na kluczyk, z wysuwaną półką na klawiaturę i wnęką na komputer

- krzesło nauczyciela w kolorze czarnym lub grafitowym obrotowe regulowane na kółkach z podłokietnikami (poglądowe na zdjęciu)

- półka/kontenerek pod drukarkę 1 szt. - wymiary dostosowane do wybranego sprzętu – drukarki lub kombajnu

- meble szkolne – szafki **3 szt**. zamykane na książki i pomoce, wymiar (WxSxG) 1700-1900 x 800-900 x 400-450 mm. 5 przestrzeni na dokumenty - jedna otwarta i po dwie zamknięte na zamek z kluczykiem (poglądowa na zdjęciu) – kolor boków i frontów odpowiadający blatom ławek szkolnych – jasny np. buk



Zaplecze sali 11

- szafa na laptopy o wielkości do 17’’z możliwością ładowania na 18 szt. zamykana na zamek

- regał metalowy 3 szt. wym. 900-1100 x 1800-2000 x 600 mm z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Półki wzmacniane, o maksymalnym minimalnym obciążeniu 60 kg. Słupki wyposażone w plastikowe stopki, które chronią podłogę przed uszkodzeniami

-szafa do bezpiecznego przechowywania narzędzi, części zapasowych, dokumentów i materiałów.

Malowana proszkowo, 2-drzwiowa z 3-punktowym zamkiem, z 6półkami o regulowanej wysokości osadzenia w szafie, szafa o wymiarach (szer. x wys. x gł.) min. 1000 mm x min. 2200 mm x min. 500 mm,- nogi z możliwością regulacji wysokości w zakresie minimum +/-10 mm, otwory lub inny system pozwalający na połączenie z szafą ustawioną po lewej lub prawej stronie, otwory w tylnej części szafy lub inny system pozwalający na przymocowanie szafy w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie. Kolor konstrukcji szafy do uzgodnienia w ramach dostępnych kolorów RAL wg wymagań zamawiającego.

- stół warsztatowy - stelaż wykonany z profili metalowych, blachy o gr. 2 mm, wyposażony w blat o wym. 1500x600 mm ze sklejki lub wzmacnianej płyty meblowej o gr. 20- 24 mm. Odpornej na zarysowania, wyposażony w kółka.