**FORMULARZ OFERTY**

**Gmina Augustów**

**ul. Mazurska 1C**

**16-300 Augustów**

**Dane dotyczące wykonawcy:**

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: Tak / Nie 1

Nazwa: …….........................................................................................................................................

Adres : ……………………………………………………………….................................................

Województwo: ....................................................................

Krajowy numer identyfikacyjny 2: ......................................

Numer telefonu: .................................................................. Numer faksu: ...............................

adres skrzynki ePUAP: .......................................................Adres email: .................................

Rodzaj wykonawcy 3: .........................................................

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego:

(znak sprawy: AK.271.2.2023) pn.:

**„Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki”.**

**1) oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem:**

**za łączną kwotę ryczałtową:**

**brutto: ……………………………………………………………………………..………………… zł.**

***(słownie: ……………………………………………………………………………………….zł brutto).***

netto: ………………………………………………………………………………………………….. zł.

podatek VAT …….. % ………………………………………………………………………….…… zł.

**2) oświadczamy, że** udzielimy gwarancji jakości i rękojmi na wykonaną przez siebie usługę będącą

przedmiotem niniejszego zamówienia na okres …………………………………… licząc od daty

odbioru końcowego robót.

***(Uwaga! Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące okresu gwarancji zawarte są w dziale XIX pkt 2. SWZ).***

3) Usługę objętą zamówieniem:

1) zamierzamy wykonać sami 1

2) zamierzamy wykonać przy udziale następujących podwykonawców 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Lp.* | ***Firma podwykonawcy*** | ***Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy z podaniem wartości lub procentowej części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy*** |
| *1.* |  |  |
| *…* |  |  |

5)  **oświadczamy, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6) **oświadczamy, że** zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7) **oświadczamy, że** zapoznaliśmy ze wszystkimi warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania i uwzględniliśmy powyższe w oferowanej cenie.

8) **oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wypełniania obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostaną pozyskane w celu realizacji zamówienia publicznego.

9) załącznikami do niniejszej oferty są:

1………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………

3…………………………………………………………………

dnia

*(podpis elektronic*zn*y/podpis zaufany/podpis osobisty osoby(-ób) uprawnionej(-uch) do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)*

1 Niepotrzebne skreślić

2 W przypadku polskich wykonawców numer REGON lub NIP

3 Należy wybrać z poniższych: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj.

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniku nr 1

do Formularza ofertowego

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Gminy Augustów używanej koparko – ładowarki:

* nie starszej niż 2017 r.
* przebiegu nie więcej niż 5000 motogodzin.

Koparko - ładowarka powinna posiadać następujące parametry:

**Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki**

1. używana koparko-ładowarka kołowa – rok produkcji nie wcześniej niż 2017, i o przebiegu nie więcej niż 5000 motogodzin, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;
2. silnik wysokoprężny min. czterocylindrowy o mocy znamionowej od 90 do 110 KM
3. waga 8000 – 9000 kg
4. napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś
5. koła przednie min. 18 cali, koła tylne min 26 cali
6. opony bez widocznych uszkodzeń mechanicznych nadające się do poruszenia po drogach publicznych, co najmniej 50% bieżnika
7. skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna, minimum cztery biegi w przód, cztery w tył
8. dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny
9. stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie
10. kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora
11. silnik, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta
12. ogrzewanie
13. pompa tłoczkowa do napędu hydraulicznego
14. certyfikat CE
15. **Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki**
16. koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, która zapewnia samopoziomowanie łyżki ładowarkowej
17. łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna
18. widły do palet
19. pojemność łyżki ładowarki min. 1,0 m3, wyposażona w lemiesz ochronny
20. wysokość załadunku min. 3,0 m
21. sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwigni ręcznej
22. **Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki**
23. musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego
24. dwie łyżki koparkowe o szerokości: 35 cm, 60 cm
25. łyżka skarpowa o szerokości od 150 cm
26. ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)
27. głębokość kopania min. 5 m
28. szybkozłącze koparkowe mechaniczne
29. sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni ręcznych
30. **Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia**
31. gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 3 miesiące,
32. Wykonawca dostarczy aktualny certyfikat „CE” na oferowaną koparko-ładowarkę lub dokument równoważny,
33. rozpoczęcie czynności naprawy koparko-ładowarki musi nastąpić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia usterki, poza sytuacjami wymiany silnika, skrzyni biegów, kabiny bądź konieczności rozpołowienia maszyny,
34. oferowana koparko-ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,

Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii osoby nadzorującej udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności na niekorzyść Zamawiającego.

W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej, zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszczalne jest zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji oraz uzyskania zgody autora dokumentacji.