|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry oferowane**\* | **Nazwa produktu i producenta\*** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena brutto za 1 j.m.** | **Wartość brutto** |
| **A** | B | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=(G x H)** |
| 1. | Pellet drzewny | Klasa A1, [norma EN 14961-2] **lub równoważny** |  |  | **tona** | **90** |  |  |
| Średnica | 6 mm |  |
| Długość | od 10 mm do 40mm |  |
| Zawartość wilgoci | do 10 % |  |
| Zawartość popiołu | do 0,7 % |  |
| Wartość opałowa | od 18 MJ/kg |  |
|  | Zawartość siarki | do 0,08 % |  |
|  | Gęstość | od 1,0 do 1,4 kg/dm3 |  |
|  | **WARTOŚĆ BRUTTO:** | | | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UWAGI** | | |
| 1. | Miejsce dostawy | Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, ul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin |
| 2. | Dostawa Pelletu | Pellet należy dostarczać w szczelnych opakowaniach umożliwiających weryfikację wagi w workach o wadze 15 kg , worki foliowe zgrzewane oznaczone nazwą producenta. |
| 3. | Jednorazowa dostawa | Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć 23,4 tony. |
| 4. | Gwarancja | Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. |

……………………………………

**Dokument należy wypełnić**

**i podpisać elektronicznie zgodnie z zapisami SWZ**

*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny ”D” oraz kolumny „E” przez wpisanie parametrów oferowanych, nazwy produktu oraz producenta wyrobu oferowanego.*